7.1 Расчет выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых при сварке с присадкой металлопродукции, поступающих в атмосферный воздух через организованный источник. ИЗАВ 0001(1)
Рассчитать выбросы загрязняющих веществ, выбрасываемых в процессе ручной дуговой сварки сталей штучными электродами ESAB OK 64.00.

Исходные данные для расчёта:
	
	Назначение расходуемых сварочных материалов
	Для сварки углеродистых сталей

	
	Расходуемые сварочные материалы
	Электроды покрытые для ручной дуговой сварки

	
	Максимальная масса расходуемых сварочных материалов, кг/ч
	0,58

	
	Масса расходуемых сварочных материалов, кг/год
	70

	
	Образование огарков, %
	14,3

	
	Стандартная длина электрода, мм
	350

	
	Время проведения сварочных работ, час/год
	121

	
	Эффективность местных отсосов, доли ед.
	0,8

	
	Эффективность газоочистного оборудования в отношении i-го загрязняющего вещества, в долях ед.
	Газоочистное оборудование отсутствует



Коэффициенты трансформации оксидов азота приняты: для оксида азота – 0,13; для диоксида азота – 0,8. 
Расчетное значение количества электродов, кг/ч, кг/год, для расчёта выбросов загрязняющих веществ при ручной дуговой сварке штучными электродами определяется исходя из количества расходуемых электродов и нормативного образования огарков по формулам (6.3), (6.4). 
Норматив образования огарков принимается согласно таблице 6.1. Максимальные разовые выбросы i-го загрязняющего вещества, поступающие в атмосферный воздух через организованный источник в процессе сварки металлопродукции, определяются по формуле (6.1). 
Валовые выбросы загрязняющих веществ, т/год, поступающие в атмосферный воздух в процессе сварки металлопродукции, определяются по формуле (6.2).

Расчёт максимальных разовых выбросов.

	     М
	
	= 
	0,58·(100-14,3)·10-2·2,7·0,8·(1-0)
	= 0,000298 г/с,

	
	азота оксиды
	
	3600
	


       в том числе:
	           М
	
	= 0,000298·0,8 = 0,000238 г/с;

	
	азота диоксид
	



	           М
	
	= 0,000298·0,13 = 0,0000387 г/с;

	
	азота оксид
	



	     М
	
	= 
	0,58·(100-14,3)·10-2·0,1·0,8·(1-0)
	= 0,0000110 г/с;

	
	титана диоксид
	
	3600
	



	     М
	
	= 
	0,58·(100-14,3)·10-2·17·0,8·(1-0)
	= 0,00188 г/с;

	
	железа оксид
	
	3600
	



	     М
	
	= 
	0,58·(100-14,3)·10-2·1,1·0,8·(1-0)
	= 0,000122 г/с;

	
	марганец
	
	3600
	



	     М
	
	= 
	0,58·(100-14,3)·10-2·3,8·0,8·(1-0)
	= 0,000420 г/с;

	
	углерода оксид
	
	3600
	



	     М
	
	= 
	0,58·(100-14,3)·10-2·1·0,8·(1-0)
	= 0,000110 г/с;

	
	гидрофторид
	
	3600
	



	     М
	
	= 
	0,58·(100-14,3)·10-2·0,9·0,8·(1-0)
	= 0,0000994 г/с;

	
	фториды
	
	3600
	



	     М
	
	= 
	0,58·(100-14,3)·10-2·1·0,8·(1-0)
	= 0,000110 г/с.

	
	пыль неорг
	
	3600
	




Расчёт валовых выбросов.

	     М
	Г
	= 70·(100-14,3)·10-2·2,7·0,8·(1-0)·10-6= 0,000130 т/год,

	
	азота оксиды
	


       в том числе:
	           М
	
	= 0,000130·0,8 = 0,000104 т/год;

	
	азота диоксид
	



	           М
	
	= 0,000130·0,13 = 0,0000169 т/год;

	
	азота оксид
	



	     М
	Г
	= 70·(100-14,3)·10-2·0,1·0,8·(1-0)·10-6= 4,8e-6 т/год;

	
	титана диоксид
	



	     М
	Г
	= 70·(100-14,3)·10-2·17·0,8·(1-0)·10-6= 0,000816 т/год;

	
	железа оксид
	



	     М
	Г
	= 70·(100-14,3)·10-2·1,1·0,8·(1-0)·10-6= 0,0000528 т/год;

	
	марганец
	



	     М
	Г
	= 70·(100-14,3)·10-2·3,8·0,8·(1-0)·10-6= 0,000182 т/год;

	
	углерода оксид
	



	     М
	Г
	= 70·(100-14,3)·10-2·1·0,8·(1-0)·10-6= 0,0000480 т/год;

	
	гидрофторид
	



	     М
	Г
	= 70·(100-14,3)·10-2·0,9·0,8·(1-0)·10-6= 0,0000432 т/год;

	
	фториды
	



	     М
	Г
	= 70·(100-14,3)·10-2·1·0,8·(1-0)·10-6= 0,0000480 т/год.

	
	пыль неорг
	




Сводные результаты расчётов выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в процессе ручной дуговой сварки сталей штучными электродами ESAB OK 64.00 ИЗАВ 0001(1) представлены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1 – Сводные результаты расчётов выбросов загрязняющих веществ
	Наименование загрязняющего вещества
	Значения максимальных разовых выбросов, г/с
	Значения валовых выбросов, т/год

	Титана диоксид
	0,0000110
	4,8e-6

	диЖелезо триоксид
	0,00188
	0,000816

	Марганец и его соединения
	0,000122
	0,0000528

	Азота диоксид
	0,000238
	0,000104

	Азот (II) оксид
	0,0000387
	0,0000169

	Углерод оксид
	0,000420
	0,000182

	Гидрофторид
	0,000110
	0,0000480

	Фториды неорганические плохо растворимые
	0,0000994
	0,0000432

	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20
	0,000110
	0,0000480



