Таблица 5.1 – Мероприятия на период НМУ

Номер источника выброса	Наименование	Наименование вещества	Выброс, г/с
цех, участок	источник выделения	мероприятие	без мероприятия	с мероприятиями	уменьшение
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Общество с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс"
I режим Осуществить организационно-технические мероприятия. Эффективность по I режиму - 15%
II режим (с учетом мероприятий по I режиму)
0005	Литейный цех., Отделение стального литья	Бегуны №3,4,5	Снижение производства на 33%. Вывод бегуна-смесителя №3	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1600000	0,1072000	0,0528000
0006	Литейный цех., Отделение стального литья	Бегуны (смесители) № 2	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1600000	0,1280000	0,0320000
0007	Литейный цех., Отделение стального литья	Полигональное сито, элеватор	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1700000	0,1360000	0,0340000
0008	Литейный цех., Отделение стального литья	Конвейер № 3	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1400000	0,1120000	0,0280000
0009	Литейный цех., Отделение стального литья	Тракт горелой земли	Снижение расхода сырья на 20%.	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1100000	0,0880000	0,0220000
0010	Литейный цех., Отделение стального литья	Печь с выкатным подом №9	Снижение расхода природного газа на 20%. ; Снижение расхода природного газа на 20%; Снижение расхода природного газа на 20%	Азота диоксид	0,0398145	0,0318516	0,0079629
Азота оксид	0,0064699	0,0051759	0,0012940
Углерод оксид	0,2114380	0,1691504	0,0422876
Бенз/а/пирен	1,2e-9	9,6e-10	2,4e-10
0011	Литейный цех., Отделение стального литья	Печь с выкатным подом №10	Снижение потребления природного газа на 20%; Снижение расхода природного газа на 20%. ; Снижение потребления природного газа на 20%	Азота оксид	0,0064699	0,0051759	0,0012940
Азота диоксид	0,0398145	0,0318516	0,0079629
Углерод оксид	0,2114380	0,1691504	0,0422876
Бенз/а/пирен	1,2e-9	9,6e-10	2,4e-10
0014	Литейный цех., Отделение стального литья	Печь ДСП-6,25, выбивная решетка	Исключить одновременность работы электропечей. Снижение производства на 19,4%.; Исключить одновременность работы электропечей. Снижение производства на 19,4%	диАлюминий триоксид	0,0021000	0,0016926	0,0004074
диЖелезо триоксид	0,0850000	0,0685100	0,0164900
Кальций оксид	0,0017000	0,0013702	0,0003298
Магний оксид	0,0160000	0,0128960	0,0031040
Марганец и его соединения	0,0027000	0,0021762	0,0005238
Азота диоксид	0,1308888	0,1054964	0,0253924
Азота оксид	0,0215277	0,0173513	0,0041764
Сера диоксид	2,2388880	1,8045437	0,4343443
Углерод оксид	0,2927770	0,2359783	0,0567987
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0450000	0,0362700	0,0087300
0012	Литейный цех., Отделение стального литья	Камерное сушило №9	Снижение потребления природного газа на 20%. ; Снижение потребления природного газа на 20%; Снижение потребления природного газа на 20%; Снижение потребления природного газа на 20%	Азота диоксид	0,0398145	0,0318516	0,0079629
Азота оксид	0,0064699	0,0051759	0,0012940
Углерод оксид	0,2114380	0,1691504	0,0422876
Бенз/а/пирен	1,2e-9	9,6e-10	2,4e-10
0013	Литейный цех., Отделение стального литья	камерное сушило № 10	Снижение потребления природного газа на 20%. ; Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20%	Азота диоксид	0,0398145	0,0318516	0,0079629
Азота оксид	0,0064699	0,0051759	0,0012940
Углерод оксид	0,2114380	0,1691504	0,0422876
Бенз/а/пирен	1,2e-9	9,6e-10	2,4e-10
0015	Литейный цех., Отделение стального литья	камерное сушило № 11	Снижение расхода природного газа на 20%.; Снижение расхода природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0398145	0,0318516	0,0079629
Азота оксид	0,0064699	0,0051759	0,0012940
Углерод оксид	0,2114380	0,1691504	0,0422876
Бенз/а/пирен	1,2e-9	9,6e-10	2,4e-10
0016	Литейный цех., Отделение стального литья	камерное сушило № 6	Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,0700000	0,0560000	0,0140000
Азота оксид	0,0113750	0,0091000	0,0022750
Углерод оксид	0,1875000	0,1500000	0,0375000
Бенз/а/пирен	1,5e-9	1,2e-9	3e-10
Сера диоксид	0,0408333	0,0326666	0,0081667
0017	Литейный цех., Отделение стального литья	Камерное сушило № 7	Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,0700000	0,0560000	0,0140000
Азота оксид	0,0113750	0,0091000	0,0022750
Углерод оксид	0,1875000	0,1500000	0,0375000
Бенз/а/пирен	1,5e-9	1,2e-9	3e-10
Сера диоксид	0,0408333	0,0326666	0,0081667
0018	Литейный цех., Отделение стального литья	Камерное сушило № 8	Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,0700000	0,0560000	0,0140000
Азота оксид	0,0113750	0,0091000	0,0022750
Углерод оксид	0,1875000	0,1500000	0,0375000
Бенз/а/пирен	1,5e-9	1,2e-9	3e-10
Сера диоксид	0,0408333	0,0326666	0,0081667
0031	Литейный цех., Отделение стального литья	Тракт горелой земли конвейера № 35	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1100000	0,0880000	0,0220000
0032	Литейный цех., Отделение стального литья	Тракт горелой земли конвейера № 37, 37а	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1600000	0,1280000	0,0320000
6001	Литейный цех., Отделение стального литья	Посты газовой резки	Приостановка постов газовой резки металла №1-6; Приостановка постов газовой резки металла №1-4	диЖелезо триоксид	0,0081000	0,0064800	0,0016200
Марганец и его соединения	0,0001220	0,0000976	0,0000244
Азота диоксид	0,0086670	0,0069336	0,0017334
Углерод оксид	0,0137500	0,0110000	0,0027500
Азота оксид	0,0014083	0,0011266	0,0002817
6002	Литейный цех., Отделение стального литья	Наждачные станки 1,2,4-11,13,25	Приостановка станков №1-2	Пыль абразивная	0,0104001	0,0052000	0,0052000
диЖелезо триоксид	0,0168001	0,0084001	0,0084001
0019	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Трехкамерное сушило	Снижение расхода коксового газа на 20% ; Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,1458333	0,1166666	0,0291667
Азота оксид	0,0236979	0,0189583	0,0047396
Сера диоксид	0,0850694	0,0680555	0,0170139
Углерод оксид	0,3906250	0,3125000	0,0781250
Бенз/а/пирен	3e-8	2,4e-8	6e-9
0020	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Термическая печь	Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,1138211	0,0910569	0,0227642
Азота оксид	0,0184960	0,0147968	0,0036992
Сера диоксид	0,0663956	0,0531165	0,0132791
Углерод оксид	0,3048780	0,2439024	0,0609756
Бенз/а/пирен	2,4e-8	1,92e-8	4,8e-9
0021	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Камерное сушило № 5	Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,0639269	0,0511415	0,0127854
Азота оксид	0,0103881	0,0083105	0,0020776
Сера диоксид	0,0372907	0,0298326	0,0074581
Углерод оксид	0,1712330	0,1369864	0,0342466
Бенз/а/пирен	5,9e-9	4,72e-9	1,18e-9
0022	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Камерное сушило № 6	Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,0634304	0,0507443	0,0126861
Азота оксид	0,0103074	0,0082459	0,0020615
Сера диоксид	0,0370010	0,0296008	0,0074002
Углерод оксид	0,1699029	0,1359223	0,0339806
Бенз/а/пирен	5,9e-9	4,72e-9	1,18e-9
0023	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Камерное сушило № 8	Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,1168950	0,0935160	0,0233790
Азота оксид	0,0189954	0,0151963	0,0037991
Сера диоксид	0,0681887	0,0545510	0,0136377
Углерод оксид	0,3131115	0,2504892	0,0626223
Бенз/а/пирен	1e-8	8e-9	2e-9
0024	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Большая выбивная решетка	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,5800000	0,4640000	0,1160000
0026	Литейный цех., Отделение чугунного литья	СКС печи № 1,2 (пескосушки)	Снижение расхода коксового газа, сырья на 50%	Азота диоксид	0,3899540	0,1949770	0,1949770
Азота оксид	0,0633670	0,0316835	0,0316835
Сера диоксид	0,2274730	0,1137365	0,1137365
Углерод оксид	1,0445200	0,5222600	0,5222600
Бенз/а/пирен	1,1e-8	5,5e-9	5,5e-9
Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,7990000	0,3995000	0,3995000
0027	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Очистной барабан	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,4700000	0,3760000	0,0940000
0028	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Конвейер №13,14.	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,2600000	0,2080000	0,0520000
0029	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Бункер сухого песка	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,4700000	0,3760000	0,0940000
0030	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Бегуны 114	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,3400000	0,2720000	0,0680000
0031	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Малая выбивная решетка	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,3100000	0,2480000	0,0620000
0032	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Выбивная решетка ЦЛО	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,7600000	0,6080000	0,1520000
0033	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Индукционная печь	Приостановка на период НМУ	Азота диоксид	0,0033333	-	0,0033333
Азота оксид	0,0005556	-	0,0005556
Сера диоксид	0,0097222	-	0,0097222
Углерод оксид	0,0076389	-	0,0076389
диАлюминий триоксид	0,0110000	-	0,0110000
диЖелезо триоксид	0,1100000	-	0,1100000
Кальций оксид	0,0200000	-	0,0200000
Марганец и его соединения	0,0320000	-	0,0320000
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0540000	-	0,0540000
0039	Литейный цех., Отделение чугунного литья	УИП-100	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0350000	-	0,0350000
Кальций оксид	0,0001100	-	0,0001100
Магний оксид	0,0007800	-	0,0007800
Марганец и его соединения	0,0010000	-	0,0010000
Хрома трехвалентные соединения	0,0009200	-	0,0009200
Азота диоксид	0,0013333	-	0,0013333
Азота оксид	0,0002222	-	0,0002222
Сера диоксид	0,0038889	-	0,0038889
Углерод оксид	0,0030506	-	0,0030506
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0680000	-	0,0680000
диАлюминий триоксид	0,0004500	-	0,0004500
0056	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Деревообрабатывающие станки	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль древесная	0,1800000	0,1440000	0,0360000
0057	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Деревобрабатывающие станки	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль древесная	0,4400000	0,3520000	0,0880000
0058	Литейный цех., Отделение чугунного литья	ВС текстолитового помещения	Снижение расхода сырья на 20%	Взвешенные вещества	0,2700000	0,2160000	0,0540000
0059	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Транспортер №1	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,0870000	0,0696000	0,0174000
0060	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Транспортер №2	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,2200000	0,1760000	0,0440000
6012	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Посты газовой сварки	Приостановка производства	Азота диоксид	0,0433333	-	0,0433333
Азота оксид	0,0070417	-	0,0070417
диЖелезо триоксид	0,0405000	-	0,0405000
Марганец и его соединения	0,0006111	-	0,0006111
Углерод оксид	0,0687500	-	0,0687500
0126	Вальцешлифовальный цех	Дробометная насечка валков	Снижение расхода сырья на 50%	Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0094000	0,0047000	0,0047000
0066	Цех металлоконструкций	Кузнечный горн	Снижение расхода бурого угля на 20%; Снижение расхода бурого угля на 20%	Азота диоксид	0,0009765	0,0007812	0,0001953
Азота оксид	0,0001587	0,0001270	0,0000317
Сера диоксид	0,0469333	0,0375466	0,0093867
Углерод оксид	0,0070330	0,0056264	0,0014066
Бенз/а/пирен	1,85e-7	1,48e-7	3,7e-8
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0495139	0,0396111	0,0099028
0061	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Тракт горелой земли ЦЛО	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,7900000	0,6320000	0,1580000
0062	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Тракт горелой земли нижний	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1400000	0,1120000	0,0280000
0025	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Малярная мастерская	Снижение расхода сырья на 20%	Диметилбензол	0,0030360	0,0024288	0,0006072
Метилбензол	0,0215557	0,0172446	0,0043111
Бутан-1-ол	0,0086227	0,0068982	0,0017245
Этанол	0,0129340	0,0103472	0,0025868
Бутилацетат	0,0215567	0,0172454	0,0043113
Этилацетат	0,0215567	0,0172454	0,0043113
Взвешенные вещества	0,0097040	0,0077632	0,0019408
0067	Цех металлоконструкций	Машина газовой резки	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,2736110	-	0,2736110
Марганец и его соединения	0,0041670	-	0,0041670
Азота диоксид	0,0738890	-	0,0738890
Азота оксид	0,0120070	-	0,0120070
Углерод оксид	0,0902780	-	0,0902780
0034	Механический цех, Основной механический участок	Термическая печь №3	Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20%	Азота диоксид	0,0113576	0,0090861	0,0022715
Азота оксид	0,0018456	0,0014765	0,0003691
Углерод оксид	0,0603150	0,0482520	0,0120630
Бенз/а/пирен	1e-9	8e-10	2e-10
0035	Механический цех, Основной механический участок	Термическая печь № 4	Снижение потребления природного газа на 20%; Снижение потребления природного газа на 20%	Азота диоксид	0,0113576	0,0090861	0,0022715
Азота оксид	0,0018456	0,0014765	0,0003691
Углерод оксид	0,0603150	0,0482520	0,0120630
Бенз/а/пирен	1e-9	8e-10	2e-10
0036	Механический цех, Основной механический участок	Термическая печь №5	Снижение потребления природного газа на 20%; Снижение потребления природного газа на 20%	Азота диоксид	0,0583545	0,0466836	0,0116709
Азота оксид	0,0094826	0,0075861	0,0018965
Углерод оксид	0,3098931	0,2479145	0,0619786
Бенз/а/пирен	1e-9	8e-10	2e-10
0037	Механический цех, Основной механический участок	Термическая печь №1,2	Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,1453846	0,1163077	0,0290769
Азота оксид	0,0236250	0,0189000	0,0047250
Углерод оксид	0,3894230	0,3115384	0,0778846
Сера диоксид	0,0848076	0,0678461	0,0169615
Бенз/а/пирен	5e-9	4e-9	1e-9
0038	Механический цех, Основной механический участок	Термические печи №6,7	Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,0412821	0,0330257	0,0082564
Азота оксид	0,0067083	0,0053666	0,0013417
Сера диоксид	0,0240812	0,0192650	0,0048162
Углерод оксид	0,1105769	0,0884615	0,0221154
Бенз/а/пирен	1e-9	8e-10	2e-10
0040	Механический цех, Основной механический участок	Печь №15 с выкатным подом	Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,0506430	0,0405144	0,0101286
Азота оксид	0,0082295	0,0065836	0,0016459
Сера диоксид	0,0295418	0,0236334	0,0059084
Углерод оксид	0,1356511	0,1085209	0,0271302
Бенз/а/пирен	1,9e-9	1,52e-9	3,8e-10
0042	Механический цех, Основной механический участок	Сварочные кабины	Снижение расхода сварочных электродов на 20%	диЖелезо триоксид	0,0022738	0,0018190	0,0004548
Марганец и его соединения	0,0002999	0,0002399	0,0000600
0043	Механический цех, Основной механический участок	Наплавочная установка	Снижение расхода сварочных электродов на 20%; Снижение расхода сварочных электродов на 20%; Снижение расхода сварочных электродов на 15% 20%	диЖелезо триоксид	0,0000970	0,0000776	0,0000194
Марганец и его соединения	0,0000280	0,0000224	0,0000056
Азота диоксид	0,0000003	2,4e-7	6e-8
Фтора газообразные соединения	0,0000220	0,0000176	0,0000044
Фториды плохо растворимые	0,0000260	0,0000208	0,0000052
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0000060	0,0000048	0,0000012
Азота оксид	5e-8	4e-8	1e-8
Углерод оксид	0,0002620	0,0002096	0,0000524
0044	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №11	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0012600	-	0,0012600
Пыль абразивная	0,0011000	-	0,0011000
0045	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №12	Приостановка на период НМУ	Пыль абразивная	0,0011300	-	0,0011300
диЖелезо триоксид	0,0013100	-	0,0013100
0046	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №16	Организационно-технические.	диЖелезо триоксид	0,0013800	0,0013800	-
Пыль абразивная	0,0018800	0,0018800	-
0047	Механический цех, Основной механический участок	Печь №4	Снижение потребления природного газа на 20%	Азота диоксид	0,2150000	0,1720000	0,0430000
Азота оксид	0,0349375	0,0279500	0,0069875
Углерод оксид	1,0901250	0,8721000	0,2180250
Бенз/а/пирен	6e-9	4,8e-9	1,2e-9
0048	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №21	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0021500	-	0,0021500
Пыль абразивная	0,0016500	-	0,0016500
0049	Механический цех, Основной механический участок	Напайка резцов	Снижение расхода сварочных электродов на 20%; Снижение расхода сварочных электродов на 20 %	диЖелезо триоксид	0,0000240	0,0000192	0,0000048
Марганец и его соединения	0,0000034	0,0000027	6,8e-7
Фтора газообразные соединения	0,0000100	0,0000080	0,0000020
0050	Механический цех, Основной механический участок	Термическая печь с выкатным подом	Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,1453846	0,1163077	0,0290769
Азота оксид	0,0236250	0,0189000	0,0047250
Сера диоксид	0,0848076	0,0678461	0,0169615
Углерод оксид	0,3894230	0,3115384	0,0778846
Бенз/а/пирен	5e-9	4e-9	1e-9
0051	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №5	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0024200	-	0,0024200
Пыль абразивная	0,0019800	-	0,0019800
0053	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №15	Снижение производства на 20%; Снижение производства на 20 %	диЖелезо триоксид	0,0027200	0,0021760	0,0005440
Пыль абразивная	0,0013800	0,0011040	0,0002760
0054	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №6	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0006600	-	0,0006600
Пыль абразивная	0,0011400	-	0,0011400
0055	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №3	Приостановка на период НМУ	Пыль абразивная	0,0016800	-	0,0016800
диЖелезо триоксид	0,0019200	-	0,0019200
0063	Механический цех, Основной механический участок	Абразивно-заточной станок №18	Снижение производства на 20 %; Снижение производства на 20%	диЖелезо триоксид	0,0013400	0,0010720	0,0002680
Пыль абразивная	0,0012100	0,0009680	0,0002420
0064	Механический цех, Основной механический участок	Наждачныйстанок №20	Снижение производства на 20%; Снижение производства на 20 %	Пыль абразивная	0,0017900	0,0014320	0,0003580
диЖелезо триоксид	0,0019100	0,0015280	0,0003820
0065	Механический цех, Основной механический участок	Внутришлифовальные станки №779,780	Исключить одновременность работы станков	диЖелезо триоксид	0,0066000	0,0033000	0,0033000
Пыль абразивная	0,0036000	0,0018000	0,0018000
6004	Механический цех, Основной механический участок	Наждачные станки № 14, 24	Приостановка производства	диЖелезо триоксид	0,0042001	-	0,0042001
Пыль абразивная	0,0026001	-	0,0026001
6005	Механический цех, Основной механический участок	Посты газовой резки	Приостановить эксплуатацию постов № 1-3 ; Приостановить эксплуатацию постов № 1-3	диЖелезо триоксид	0,0081000	0,0040500	0,0040500
Марганец и его соединения	0,0001220	0,0000610	0,0000610
Азота диоксид	0,0086670	0,0043335	0,0043335
Углерод оксид	0,0137500	0,0068750	0,0068750
Азота оксид	0,0014083	0,0007042	0,0007042
0072	Цех металлоконструкций	Газорезательная машина Suprarex	Приостановка производства	диЖелезо триоксид	0,2120000	-	0,2120000
Марганец и его соединения	0,0033000	-	0,0033000
Азота диоксид	0,0591100	-	0,0591100
Азота оксид	0,0096060	-	0,0096060
Углерод оксид	0,0902780	-	0,0902780
0068	Цех металлоконструкций	Установка дробометной очистки	Снижение объема обрабатываемых заготовок на 20%	Взвешенные вещества	0,3297000	0,2637600	0,0659400
0073	Цех металлоконструкций	Газорезательная машина Messer	Приостановка производства	диЖелезо триоксид	0,1053150	-	0,1053150
Марганец и его соединения	0,0185850	-	0,0185850
Азота диоксид	0,0591100	-	0,0591100
Азота оксид	0,0096060	-	0,0096060
Углерод оксид	0,0902780	-	0,0902780
0074	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
0075	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%; Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
0076	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
0077	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
0078	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
0079	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
0080	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
0081	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
0082	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
0083	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
0084	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
0085	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20%.	Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
0086	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
0087	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
0088	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
0089	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 20%.	Бенз/а/пирен	6,2e-9	4,96e-9	1,24e-9
Углерод оксид	0,0259610	0,0207688	0,0051922
Азота оксид	0,0009500	0,0007600	0,0001900
Азота диоксид	0,0058500	0,0046800	0,0011700
6006	Цех металлоконструкций	Посты газовой резки	Приостановить эксплуатацию постов № 1- 4.Снижение производства на 50%; Приостановить эксплуатацию постов № 1- 4. Снижение производства на 50%	диЖелезо триоксид	0,0567000	0,0283500	0,0283500
Марганец и его соединения	0,0008554	0,0004277	0,0004277
Азота диоксид	0,0606670	0,0303335	0,0303335
Азота оксид	0,0098580	0,0049290	0,0049290
Углерод оксид	0,0962500	0,0481250	0,0481250
6007	Цех металлоконструкций	Наждачные станки №1-8	Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0336000	-	0,0336000
Пыль абразивная	0,0208000	-	0,0208000
6008	Цех металлоконструкций	Нагревательные печи № 1,2	Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ	Азота диоксид	0,1144860	-	0,1144860
Азота оксид	0,0186040	-	0,0186040
Углерод оксид	0,5804900	-	0,5804900
Бенз/а/пирен	1,5e-8	-	1,5e-8
6013	Цех подготовки производства, Гараж	Гараж. Автотанспорт	Организационно-технические мероприятия.Снижение производства на 15%	Азота диоксид	0,0079342	0,0055539	0,0023803
Азота оксид	0,0012893	0,0009025	0,0003868
Сажа	0,0003489	0,0002442	0,0001047
Сера диоксид	0,0017758	0,0012431	0,0005327
Углерод оксид	0,2031417	0,1421992	0,0609425
Бензин	0,0274078	0,0191855	0,0082223
Керосин	0,0043333	0,0030333	0,0013000
6014	Цех подготовки производства, Гараж	Гараж. Спецтехника	Организационно-технические мероприятия.Снижение производства на 15%	Керосин	0,0075833	0,0053083	0,0022750
Углерод оксид	0,0332944	0,0233061	0,0099883
Сера диоксид	0,0030889	0,0021622	0,0009267
Сажа	0,0038778	0,0027145	0,0011633
Азота оксид	0,0044471	0,0031130	0,0013341
Азота диоксид	0,0273778	0,0191645	0,0082133
0129	Цех металлоконструкций	Машина плазменной резки металла "Агат"	Приостановка производства	диЖелезо триоксид	0,0087478	-	0,0087478
Марганец и его соединения	0,0002633	-	0,0002633
Азота диоксид	0,1318889	-	0,1318889
Азота оксид	0,0214319	-	0,0214319
Углерод оксид	0,0384722	-	0,0384722
0130	Механический цех, Основной механический участок	Продольный фрезерный станок № 727	Организационно-технические мероприятия	диЖелезо триоксид	0,0000580	0,0000580	-
0090	ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1	Сварочные установки	Снижение расхода электродов на 20%; Снижение расхода электродов на 20%	диЖелезо триоксид	0,0049990	0,0039992	0,0009998
Марганец и его соединения	0,0004300	0,0003440	0,0000860
Азота диоксид	0,0007010	0,0005608	0,0001402
Углерод оксид	0,0077740	0,0062192	0,0015548
Фтора газообразные соединения	0,0004380	0,0003504	0,0000876
Фториды плохо растворимые	0,0015430	0,0012344	0,0003086
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0006550	0,0005240	0,0001310
Азота оксид	0,0001140	0,0000912	0,0000228
0091	ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1	Нагревательные печи.	Исключить одновременность работы нагревательных печей. Сниение расхода консового газа на 50%	Азота диоксид	0,0702580	0,0351290	0,0351290
Азота оксид	0,0114170	0,0057085	0,0057085
Сера диоксид	0,0408333	0,0204167	0,0204167
Углерод оксид	0,1888080	0,0944040	0,0944040
Бенз/а/пирен	2,5e-9	1,25e-9	1,25e-9
0092	ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1	Наждачный станок	Оргтех.мероприятия	диЖелезо триоксид	0,0014900	0,0014900	-
Пыль абразивная	0,0013400	0,0013400	-
6009	ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1	Наждачные станки	Приостановка производства	Пыль абразивная	0,0160000	-	0,0160000
диЖелезо триоксид	0,0240000	-	0,0240000
6010	ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1	Посты газовой резки	Приостановка производства	диЖелезо триоксид	0,0032400	-	0,0032400
Марганец и его соединения	0,0000489	-	0,0000489
Углерод оксид	0,0275000	-	0,0275000
Азота оксид	0,0028167	-	0,0028167
0093	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Сварочная установка	Снижение расхода электродов на 20%; Снижение расхода электродов на 20%; Снижение расхода электродов на 20%	диЖелезо триоксид	0,0020192	0,0016154	0,0004038
Марганец и его соединения	0,0001738	0,0001390	0,0000348
Азота диоксид	0,0002833	0,0002266	0,0000567
Углерод оксид	0,0031403	0,0025122	0,0006281
Фтора газообразные соединения	0,0001771	0,0001417	0,0000354
Фториды плохо растворимые	0,0006233	0,0004986	0,0001247
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0002644	0,0002115	0,0000529
Азота оксид	0,0000460	0,0000368	0,0000092
0094	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Термические печи	Исключить одновременность работы нагревательных печей: снижение расхода коксового газа на 50%	Азота диоксид	0,0958900	0,0479450	0,0479450
Азота оксид	0,0155820	0,0077910	0,0077910
Сера диоксид	0,0559360	0,0279680	0,0279680
Углерод оксид	0,2568490	0,1284245	0,1284245
Бенз/а/пирен	1,03e-8	5,15e-9	5,15e-9
0095	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Наплавочные установки	Снижение расхода электродов на 20%; Снижение расхода электродов на 20%	диЖелезо триоксид	0,0003800	0,0003040	0,0000760
Марганец и его соединения	0,0001170	0,0000936	0,0000234
Азота диоксид	0,0000029	0,0000023	5,8e-7
Углерод оксид	0,0025950	0,0020760	0,0005190
Фтора газообразные соединения	0,0002190	0,0001752	0,0000438
Фториды плохо растворимые	0,0002050	0,0001640	0,0000410
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0001460	0,0001168	0,0000292
Азота оксид	0,0000005	0,0000004	0,0000001
0096	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Наждачный станок №126	Организационно-технические мероприятия	диЖелезо триоксид	0,0024000	0,0024000	-
Пыль абразивная	0,0016000	0,0016000	-
0097	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Наждачный станок №127	Организационно-технические мероприятия.	диЖелезо триоксид	0,0022000	0,0022000	-
Пыль абразивная	0,0015000	0,0015000	-
0099	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20%	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0100	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0101	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0102	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0103	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0104	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0105	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0106	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20%.; Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0107	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0108	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0109	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0110	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0111	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0112	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
0113	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 20%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0006464	0,0001616
Азота оксид	0,0001313	0,0001050	0,0000263
Углерод оксид	0,0033660	0,0026928	0,0006732
Бенз/а/пирен	5,8e-10	4,64e-10	1,16e-10
6011	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Наждачные станки № 65, 132	Приостановка производства	диЖелезо триоксид	0,0084002	-	0,0084002
Пыль абразивная	0,0052002	-	0,0052002
0128	Вальцешлифовальный цех	Электроэрозионный станок	Оргнизационно-технические мероприятия	Масло минеральное	0,0017000	0,0017000	-
0116	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Обжиговые печи № 11,12,13	Исключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 13. Снижение расхода коксового газа на 33%	Азота диоксид	0,1942391	0,1301402	0,0640989
Азота оксид	0,0315676	0,0211503	0,0104173
Сера диоксид	0,1133119	0,0759190	0,0373929
Углерод оксид	0,5203461	0,3486319	0,1717142
Бенз/а/пирен	2,7e-8	1,81e-8	8,91e-9
0117	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательные печи № 14-17	сключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 17. Снижение расхода коксового газа на 25%	Азота диоксид	0,0651288	0,0488466	0,0162822
Азота оксид	0,0105834	0,0079376	0,0026459
Сера диоксид	0,0379918	0,0284938	0,0094980
Углерод оксид	0,1744521	0,1308391	0,0436130
Бенз/а/пирен	3,2e-9	2,4e-9	8e-10
0118	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Отжиговые печи № 1-5	Исключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 5. Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,1925067	0,1540054	0,0385013
Азота оксид	0,0312823	0,0250258	0,0062565
Сера диоксид	0,1122956	0,0898365	0,0224591
Углерод оксид	0,5156431	0,4125145	0,1031286
Бенз/а/пирен	2,7e-8	2,16e-8	5,4e-9
0119	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательные печи №8-10	Исключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 10. Снижение расхода коксового газа на 33%	Азота диоксид	0,0434482	0,0291103	0,0143379
Азота оксид	0,0070603	0,0047304	0,0023299
Сера диоксид	0,0253448	0,0169810	0,0083638
Углерод оксид	0,1163793	0,0779741	0,0384052
Бенз/а/пирен	1,6e-9	1,07e-9	5,28e-10
0121	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательная печь № 19	Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,0489637	0,0391710	0,0097927
Азота оксид	0,0079566	0,0063653	0,0015913
Сера диоксид	0,0285622	0,0228498	0,0057124
Углерод оксид	0,1311528	0,1049222	0,0262306
Бенз/а/пирен	1,8e-9	1,44e-9	3,6e-10
0122	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательная печь № 20	Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,0325705	0,0260564	0,0065141
Азота оксид	0,0052927	0,0042342	0,0010585
Сера диоксид	0,0189995	0,0151996	0,0037999
Углерод оксид	0,0872425	0,0697940	0,0174485
Бенз/а/пирен	3,2e-10	2,56e-10	6,4e-11
0123	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательная печь № 21	Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,0374561	0,0299649	0,0074912
Азота оксид	0,0060866	0,0048693	0,0012173
Сера диоксид	0,0218494	0,0174795	0,0043699
Углерод оксид	0,1003289	0,0802631	0,0200658
Бенз/а/пирен	1,1e-9	8,8e-10	2,2e-10
0124	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательная печь № 22	Снижение расхода коксового газа на 20%; Снижение расхода коксового газа на 20 %	Азота диоксид	0,0359428	0,0287542	0,0071886
Азота оксид	0,0058406	0,0046725	0,0011681
Сера диоксид	0,0209666	0,0167733	0,0041933
Углерод оксид	0,0962752	0,0770202	0,0192550
Бенз/а/пирен	1,1e-9	8,8e-10	2,2e-10
0125	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательная печь № 24	Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,0328335	0,0262668	0,0065667
Азота оксид	0,0053350	0,0042680	0,0010670
Сера диоксид	0,0191528	0,0153222	0,0038306
Углерод оксид	0,0879469	0,0703575	0,0175894
Бенз/а/пирен	1e-9	8e-10	2e-10
6001	Путевая техника, Путевая техника	Тепловоз ТГМ-40	Организационно-технические мероприятия	Азота диоксид	0,0666667	0,0566667	0,0100000
Азота оксид	0,0108333	0,0092083	0,0016250
Углерод оксид	0,0861111	0,0731944	0,0129167
Сажа	0,0011111	0,0009444	0,0001667
0004	Литейный цех., Отделение стального литья	Барабан сушки песка	Приостановка производства	Азота диоксид	0,1053240	-	0,1053240
Азота оксид	0,0171150	-	0,0171150
Сера диоксид	0,0614390	-	0,0614390
Углерод оксид	0,2821180	-	0,2821180
Бенз/а/пирен	2,3e-8	-	2,3e-8
Пыль неорганическая: SiO2>70%	2,4500000	-	2,4500000
0127	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Линия формовки ХТС	Снижение расхода сырья на 20%	Метанол	0,0002752	0,0002202	0,0000550
Формальдегид	0,0005520	0,0004416	0,0001104
Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,0256650	0,0205320	0,0051330
Эффективность по II режиму: Азота диоксид – ЭII = 1,4802376 / 3,8586282 ∙ 100 = 38,36% Азота оксид – ЭII = 0,2406074 / 0,6272963 ∙ 100 = 38,36% Сера диоксид – ЭII = 0,9099182 / 3,7281365 ∙ 100 = 24,41% Углерод оксид – ЭII = 3,8801553 / 11,339705 ∙ 100 = 34,22% Бенз/а/пирен – ЭII = 1,47e-7 / 5,27e-7 ∙ 100 = 27,86% Пыль неорганическая: SiO2>70% – ЭII = 3,9628330 / 8,7116650 ∙ 100 = 45,49% диАлюминий триоксид – ЭII = 0,0118574 / 0,0135500 ∙ 100 = 87,51% диЖелезо триоксид – ЭII = 0,9336968 / 1,0729252 ∙ 100 = 87,02% Кальций оксид – ЭII = 0,0204398 / 0,0218100 ∙ 100 = 93,72% Марганец и его соединения – ЭII = 0,0612226 / 0,0648268 ∙ 100 = 94,44% Пыль неорганическая: SiO2 20-70% – ЭII = 0,1455471 / 0,2269853 ∙ 100 = 64,12% Магний оксид – ЭII = 0,0038840 / 0,0167800 ∙ 100 = 23,15% Хрома трехвалентные соединения – ЭII = 0,0009200 / 0,0009200 ∙ 100 = 100% Пыль древесная – ЭII = 0,1240000 / 0,6200000 ∙ 100 = 20% Взвешенные вещества – ЭII = 0,1218808 / 0,6094040 ∙ 100 = 20% Диметилбензол – ЭII = 0,0006072 / 0,0030360 ∙ 100 = 20% Метилбензол – ЭII = 0,0043111 / 0,0215557 ∙ 100 = 20% Бутан-1-ол – ЭII = 0,0017245 / 0,0086227 ∙ 100 = 20% Этанол – ЭII = 0,0025868 / 0,0129340 ∙ 100 = 20% Бутилацетат – ЭII = 0,0043113 / 0,0215567 ∙ 100 = 20% Этилацетат – ЭII = 0,0043113 / 0,0215567 ∙ 100 = 20% Метанол – ЭII = 0,0000550 / 0,0002752 ∙ 100 = 20% Формальдегид – ЭII = 0,0001104 / 0,0005520 ∙ 100 = 20% Пыль абразивная – ЭII = 0,0611564 / 0,0779804 ∙ 100 = 78,43% Фтора газообразные соединения – ЭII = 0,0001732 / 0,0008661 ∙ 100 = 20% Фториды плохо растворимые – ЭII = 0,0004795 / 0,0023973 ∙ 100 = 20% Сажа – ЭII = 0,0014347 / 0,0053378 ∙ 100 = 26,88% Бензин – ЭII = 0,0082223 / 0,0274078 ∙ 100 = 30% Керосин – ЭII = 0,0035750 / 0,0119166 ∙ 100 = 30% Масло минеральное – ЭII = 0 / 0,0017000 ∙ 100 = 0%
III режим (с учетом мероприятий по II режиму)
0005	Литейный цех., Отделение стального литья	Бегуны №3,4,5	Приостановка на период НМУ. Вывод бегунов № 3,4	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1600000	-	0,1600000
0006	Литейный цех., Отделение стального литья	Бегуны (смесители) № 2	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1600000	0,0960000	0,0640000
0007	Литейный цех., Отделение стального литья	Полигональное сито, элеватор	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1700000	0,1020000	0,0680000
0008	Литейный цех., Отделение стального литья	Конвейер № 3	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1400000	0,0840000	0,0560000
0009	Литейный цех., Отделение стального литья	Тракт горелой земли	Снижение расхода сырья на 40%.	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1100000	0,0660000	0,0440000
0010	Литейный цех., Отделение стального литья	Печь с выкатным подом №9	Организационно-технические. Снижение производства на 40%. ; Снижение расхода природного газа на 40% ; Снижение расхода природного газа на 40%; Снижение расхода газа на 40%	Азота диоксид	0,0398145	0,0238887	0,0159258
Азота оксид	0,0064699	0,0038819	0,0025880
Углерод оксид	0,2114380	0,1268628	0,0845752
Бенз/а/пирен	1,2e-9	7,2e-10	4,8e-10
0011	Литейный цех., Отделение стального литья	Печь с выкатным подом №10	Снижение потребления природного газа на 40% ; Снижение расхода природного газа на 40%. ; Снижение потребления природного газа на 40%	Азота оксид	0,0064699	0,0038819	0,0025880
Азота диоксид	0,0398145	0,0238887	0,0159258
Углерод оксид	0,2114380	0,1268628	0,0845752
Бенз/а/пирен	1,2e-9	7,2e-10	4,8e-10
0014	Литейный цех., Отделение стального литья	Печь ДСП-6,25, выбивная решетка	Исключить одновременность работы электропечей. Снижение производства на 80,6%. ; Исключить одновременность работы электропечей. Снижение производства на 80,6%; Исключить одновременность работы электропечей. Снижение производства на 19,4%; Исключить одновременность работы электропечей. Снижение производства на 80,6%	диАлюминий триоксид	0,0021000	0,0004074	0,0016926
диЖелезо триоксид	0,0850000	0,0164900	0,0685100
Кальций оксид	0,0017000	0,0003298	0,0013702
Магний оксид	0,0160000	0,0031040	0,0128960
Марганец и его соединения	0,0027000	0,0005238	0,0021762
Азота диоксид	0,1308888	0,0253924	0,1054964
Азота оксид	0,0215277	0,0041764	0,0173513
Сера диоксид	2,2388880	0,4343443	1,8045437
Углерод оксид	0,2927770	0,0567987	0,2359783
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0450000	0,0087300	0,0362700
0012	Литейный цех., Отделение стального литья	Камерное сушило №9	Снижение потребления природного газа на 40%. ; Снижение потребления природного газа на 40%; Снижение потребления природного газа на 40%; Снижение потребления природного газа на 40%	Азота диоксид	0,0398145	0,0238887	0,0159258
Азота оксид	0,0064699	0,0038819	0,0025880
Углерод оксид	0,2114380	0,1268628	0,0845752
Бенз/а/пирен	1,2e-9	7,2e-10	4,8e-10
0013	Литейный цех., Отделение стального литья	камерное сушило № 10	Снижение потребления природного газа на 40%. ; Снижение потребления природного газа на 40%. ; Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40%	Азота диоксид	0,0398145	0,0238887	0,0159258
Азота оксид	0,0064699	0,0038819	0,0025880
Углерод оксид	0,2114380	0,1268628	0,0845752
Бенз/а/пирен	1,2e-9	7,2e-10	4,8e-10
0015	Литейный цех., Отделение стального литья	камерное сушило № 11	Снижение расхода природного газа на 40%. ; Снижение расхода природного газа на 40%	Азота диоксид	0,0398145	0,0238887	0,0159258
Азота оксид	0,0064699	0,0038819	0,0025880
Углерод оксид	0,2114380	0,1268628	0,0845752
Бенз/а/пирен	1,2e-9	7,2e-10	4,8e-10
0016	Литейный цех., Отделение стального литья	камерное сушило № 6	Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,0700000	0,0420000	0,0280000
Азота оксид	0,0113750	0,0068250	0,0045500
Углерод оксид	0,1875000	0,1125000	0,0750000
Бенз/а/пирен	1,5e-9	9e-10	6e-10
Сера диоксид	0,0408333	0,0245000	0,0163333
0017	Литейный цех., Отделение стального литья	Камерное сушило № 7	Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,0700000	0,0420000	0,0280000
Азота оксид	0,0113750	0,0068250	0,0045500
Углерод оксид	0,1875000	0,1125000	0,0750000
Бенз/а/пирен	1,5e-9	9e-10	6e-10
Сера диоксид	0,0408333	0,0245000	0,0163333
0018	Литейный цех., Отделение стального литья	Камерное сушило № 8	Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 20% 40%	Азота диоксид	0,0700000	0,0420000	0,0280000
Азота оксид	0,0113750	0,0068250	0,0045500
Углерод оксид	0,1875000	0,1125000	0,0750000
Бенз/а/пирен	1,5e-9	9e-10	6e-10
Сера диоксид	0,0408333	0,0245000	0,0163333
0031	Литейный цех., Отделение стального литья	Тракт горелой земли конвейера № 35	Снижение расхода сырья на 40%.	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1100000	0,0660000	0,0440000
0032	Литейный цех., Отделение стального литья	Тракт горелой земли конвейера № 37, 37а	Снижение расхода сырья на 40%.	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1600000	0,0960000	0,0640000
6001	Литейный цех., Отделение стального литья	Посты газовой резки	Приостановка постов газовой резки металла №1-12; Приостановка постов газовой резки металла №1-12 ; Приостановка постов газовой резки металла №1-4	диЖелезо триоксид	0,0081000	0,0048600	0,0032400
Марганец и его соединения	0,0001220	0,0000732	0,0000488
Азота диоксид	0,0086670	0,0052002	0,0034668
Углерод оксид	0,0137500	0,0082500	0,0055000
Азота оксид	0,0014083	0,0008450	0,0005633
6002	Литейный цех., Отделение стального литья	Наждачные станки 1,2,4-11,13,25	Приостановка станков №1-2	Пыль абразивная	0,0104001	0,0052000	0,0052000
диЖелезо триоксид	0,0168001	0,0084001	0,0084001
0019	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Трехкамерное сушило	Снижение расхода коксового газа на 40% ; Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 20% 40%; Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,1458333	0,0875000	0,0583333
Азота оксид	0,0236979	0,0142187	0,0094792
Сера диоксид	0,0850694	0,0510416	0,0340278
Углерод оксид	0,3906250	0,2343750	0,1562500
Бенз/а/пирен	3e-8	1,8e-8	1,2e-8
0020	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Термическая печь	Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,1138211	0,0682927	0,0455284
Азота оксид	0,0184960	0,0110976	0,0073984
Сера диоксид	0,0663956	0,0398374	0,0265582
Углерод оксид	0,3048780	0,1829268	0,1219512
Бенз/а/пирен	2,4e-8	1,44e-8	9,6e-9
0021	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Камерное сушило № 5	Снижение расхода коксового газа на 40% ; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,0639269	0,0383561	0,0255708
Азота оксид	0,0103881	0,0062329	0,0041552
Сера диоксид	0,0372907	0,0223744	0,0149163
Углерод оксид	0,1712330	0,1027398	0,0684932
Бенз/а/пирен	5,9e-9	3,54e-9	2,36e-9
0022	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Камерное сушило № 6	Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,0634304	0,0380582	0,0253722
Азота оксид	0,0103074	0,0061844	0,0041230
Сера диоксид	0,0370010	0,0222006	0,0148004
Углерод оксид	0,1699029	0,1019417	0,0679612
Бенз/а/пирен	5,9e-9	3,54e-9	2,36e-9
0023	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Камерное сушило № 8	Снижение расхода коксового газа на 40%. ; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,1168950	0,0701370	0,0467580
Азота оксид	0,0189954	0,0113972	0,0075982
Сера диоксид	0,0681887	0,0409132	0,0272755
Углерод оксид	0,3131115	0,1878669	0,1252446
Бенз/а/пирен	1e-8	6e-9	4e-9
0024	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Большая выбивная решетка	Снижение расхода сырья на 40%.	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,5800000	0,3480000	0,2320000
0026	Литейный цех., Отделение чугунного литья	СКС печи № 1,2 (пескосушки)	Снижение расхода коксового газа, сырья на 50%; Снижение расхода коксового газа, сырья на 50%	Азота диоксид	0,3899540	0,1949770	0,1949770
Азота оксид	0,0633670	0,0316835	0,0316835
Сера диоксид	0,2274730	0,1137365	0,1137365
Углерод оксид	1,0445200	0,5222600	0,5222600
Бенз/а/пирен	1,1e-8	5,5e-9	5,5e-9
Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,7990000	0,3995000	0,3995000
0027	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Очистной барабан	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,4700000	0,2820000	0,1880000
0028	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Конвейер №13,14.	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,2600000	0,1560000	0,1040000
0029	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Бункер сухого песка	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,4700000	0,2820000	0,1880000
0030	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Бегуны 114	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,3400000	0,2040000	0,1360000
0031	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Малая выбивная решетка	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,3100000	0,1860000	0,1240000
0032	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Выбивная решетка ЦЛО	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,7600000	0,4560000	0,3040000
0033	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Индукционная печь	Приостановка на период НМУ	Азота диоксид	0,0033333	-	0,0033333
Азота оксид	0,0005556	-	0,0005556
Сера диоксид	0,0097222	-	0,0097222
Углерод оксид	0,0076389	-	0,0076389
диАлюминий триоксид	0,0110000	-	0,0110000
диЖелезо триоксид	0,1100000	-	0,1100000
Кальций оксид	0,0200000	-	0,0200000
Марганец и его соединения	0,0320000	-	0,0320000
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0540000	-	0,0540000
0039	Литейный цех., Отделение чугунного литья	УИП-100	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0350000	-	0,0350000
Кальций оксид	0,0001100	-	0,0001100
Магний оксид	0,0007800	-	0,0007800
Марганец и его соединения	0,0010000	-	0,0010000
Хрома трехвалентные соединения	0,0009200	-	0,0009200
Азота диоксид	0,0013333	-	0,0013333
Азота оксид	0,0002222	-	0,0002222
Сера диоксид	0,0038889	-	0,0038889
Углерод оксид	0,0030506	-	0,0030506
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0680000	-	0,0680000
диАлюминий триоксид	0,0004500	-	0,0004500
0056	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Деревообрабатывающие станки	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль древесная	0,1800000	0,1080000	0,0720000
0057	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Деревобрабатывающие станки	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль древесная	0,4400000	0,2640000	0,1760000
0058	Литейный цех., Отделение чугунного литья	ВС текстолитового помещения	Снижение расхода сырья на 40%	Взвешенные вещества	0,2700000	0,1620000	0,1080000
0059	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Транспортер №1	Снижение расхода сырья на 15% 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,0870000	0,0522000	0,0348000
0060	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Транспортер №2	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,2200000	0,1320000	0,0880000
6012	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Посты газовой сварки	Приостановка производства	Азота диоксид	0,0433333	-	0,0433333
Азота оксид	0,0070417	-	0,0070417
диЖелезо триоксид	0,0405000	-	0,0405000
Марганец и его соединения	0,0006111	-	0,0006111
Углерод оксид	0,0687500	-	0,0687500
0126	Вальцешлифовальный цех	Дробометная насечка валков	Снижение расхода сырья на 50%	Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0094000	0,0047000	0,0047000
0066	Цех металлоконструкций	Кузнечный горн	Приостановка на период НМУ	Азота диоксид	0,0009765	-	0,0009765
Азота оксид	0,0001587	-	0,0001587
Сера диоксид	0,0469333	-	0,0469333
Углерод оксид	0,0070330	-	0,0070330
Бенз/а/пирен	1,85e-7	-	1,85e-7
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0495139	-	0,0495139
0061	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Тракт горелой земли ЦЛО	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,7900000	0,4740000	0,3160000
0062	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Тракт горелой земли нижний	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1400000	0,0840000	0,0560000
0025	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Малярная мастерская	Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40%	Диметилбензол	0,0030360	0,0018216	0,0012144
Метилбензол	0,0215557	0,0129334	0,0086223
Бутан-1-ол	0,0086227	0,0051736	0,0034491
Этанол	0,0129340	0,0077604	0,0051736
Бутилацетат	0,0215567	0,0129340	0,0086227
Этилацетат	0,0215567	0,0129340	0,0086227
Взвешенные вещества	0,0097040	0,0058224	0,0038816
0067	Цех металлоконструкций	Машина газовой резки	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,2736110	-	0,2736110
Марганец и его соединения	0,0041670	-	0,0041670
Азота диоксид	0,0738890	-	0,0738890
Азота оксид	0,0120070	-	0,0120070
Углерод оксид	0,0902780	-	0,0902780
0034	Механический цех, Основной механический участок	Термическая печь №3	Снижение потребления природного газа на 40%; Снижение потребления природного газа на 20%. 40%; Снижение потребления природного газа на 40%	Азота диоксид	0,0113576	0,0068146	0,0045430
Азота оксид	0,0018456	0,0011074	0,0007382
Углерод оксид	0,0603150	0,0361890	0,0241260
Бенз/а/пирен	1e-9	6e-10	4e-10
0035	Механический цех, Основной механический участок	Термическая печь № 4	Снижение потребления природного газа на 40%	Азота диоксид	0,0113576	0,0068146	0,0045430
Азота оксид	0,0018456	0,0011074	0,0007382
Углерод оксид	0,0603150	0,0361890	0,0241260
Бенз/а/пирен	1e-9	6e-10	4e-10
0036	Механический цех, Основной механический участок	Термическая печь №5	Снижение потребления природного газа на 40%	Азота диоксид	0,0583545	0,0350127	0,0233418
Азота оксид	0,0094826	0,0056896	0,0037930
Углерод оксид	0,3098931	0,1859359	0,1239572
Бенз/а/пирен	1e-9	6e-10	4e-10
0037	Механический цех, Основной механический участок	Термическая печь №1,2	Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,1453846	0,0872308	0,0581538
Азота оксид	0,0236250	0,0141750	0,0094500
Углерод оксид	0,3894230	0,2336538	0,1557692
Сера диоксид	0,0848076	0,0508846	0,0339230
Бенз/а/пирен	5e-9	3e-9	2e-9
0038	Механический цех, Основной механический участок	Термические печи №6,7	Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,0412821	0,0247693	0,0165128
Азота оксид	0,0067083	0,0040250	0,0026833
Сера диоксид	0,0240812	0,0144487	0,0096325
Углерод оксид	0,1105769	0,0663461	0,0442308
Бенз/а/пирен	1e-9	6e-10	4e-10
0040	Механический цех, Основной механический участок	Печь №15 с выкатным подом	Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 20%	Азота диоксид	0,0506430	0,0303858	0,0202572
Азота оксид	0,0082295	0,0049377	0,0032918
Сера диоксид	0,0295418	0,0177251	0,0118167
Углерод оксид	0,1356511	0,0813907	0,0542604
Бенз/а/пирен	1,9e-9	1,14e-9	7,6e-10
0042	Механический цех, Основной механический участок	Сварочные кабины	Снижение расхода сварочных электродов на 40%	диЖелезо триоксид	0,0022738	0,0013643	0,0009095
Марганец и его соединения	0,0002999	0,0001799	0,0001200
0043	Механический цех, Основной механический участок	Наплавочная установка	Снижение расхода сварочных электродов на 40%; Снижение расхода сварочных электродов на 40%	диЖелезо триоксид	0,0000970	0,0000582	0,0000388
Марганец и его соединения	0,0000280	0,0000168	0,0000112
Азота диоксид	0,0000003	1,8e-7	1,2e-7
Фтора газообразные соединения	0,0000220	0,0000132	0,0000088
Фториды плохо растворимые	0,0000260	0,0000156	0,0000104
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0000060	0,0000036	0,0000024
Азота оксид	5e-8	3e-8	2e-8
Углерод оксид	0,0002620	0,0001572	0,0001048
0044	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №11	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0012600	-	0,0012600
Пыль абразивная	0,0011000	-	0,0011000
0045	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №12	Приостановка на период НМУ	Пыль абразивная	0,0011300	-	0,0011300
диЖелезо триоксид	0,0013100	-	0,0013100
0046	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №16	Организационно-технические.	диЖелезо триоксид	0,0013800	0,0013800	-
Пыль абразивная	0,0018800	0,0018800	-
0047	Механический цех, Основной механический участок	Печь №4	Снижение потребления природного газа на 40%	Азота диоксид	0,2150000	0,1290000	0,0860000
Азота оксид	0,0349375	0,0209625	0,0139750
Углерод оксид	1,0901250	0,6540750	0,4360500
Бенз/а/пирен	6e-9	3,6e-9	2,4e-9
0048	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №21	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0021500	-	0,0021500
Пыль абразивная	0,0016500	-	0,0016500
0049	Механический цех, Основной механический участок	Напайка резцов	Снижение расхода сварочных электродов на 40 %; Снижение расхода сварочных электродов на 40 %; Снижение расхода сварочных электродов на 40%	диЖелезо триоксид	0,0000240	0,0000144	0,0000096
Марганец и его соединения	0,0000034	2,04e-6	1,36e-6
Фтора газообразные соединения	0,0000100	0,0000060	0,0000040
0050	Механический цех, Основной механический участок	Термическая печь с выкатным подом	Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,1453846	0,0872308	0,0581538
Азота оксид	0,0236250	0,0141750	0,0094500
Сера диоксид	0,0848076	0,0508846	0,0339230
Углерод оксид	0,3894230	0,2336538	0,1557692
Бенз/а/пирен	5e-9	3e-9	2e-9
0051	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №5	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0024200	-	0,0024200
Пыль абразивная	0,0019800	-	0,0019800
0053	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №15	Снижение производства на 40%; Снижение производства на 40 %	диЖелезо триоксид	0,0027200	0,0016320	0,0010880
Пыль абразивная	0,0013800	0,0008280	0,0005520
0054	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №6	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0006600	-	0,0006600
Пыль абразивная	0,0011400	-	0,0011400
0055	Механический цех, Основной механический участок	Наждачный станок №3	Приостановка на период НМУ	Пыль абразивная	0,0016800	-	0,0016800
диЖелезо триоксид	0,0019200	-	0,0019200
0063	Механический цех, Основной механический участок	Абразивно-заточной станок №18	Снижение производства на 40%; Снижение производства на 40 %	диЖелезо триоксид	0,0013400	0,0008040	0,0005360
Пыль абразивная	0,0012100	0,0007260	0,0004840
0064	Механический цех, Основной механический участок	Наждачныйстанок №20	Снижение производства на 40%	Пыль абразивная	0,0017900	0,0010740	0,0007160
диЖелезо триоксид	0,0019100	0,0011460	0,0007640
0065	Механический цех, Основной механический участок	Внутришлифовальные станки №779,780	Исключить одновременность работы станков	диЖелезо триоксид	0,0066000	0,0033000	0,0033000
Пыль абразивная	0,0036000	0,0018000	0,0018000
6004	Механический цех, Основной механический участок	Наждачные станки № 14, 24	Приостановка производства	диЖелезо триоксид	0,0042001	-	0,0042001
Пыль абразивная	0,0026001	-	0,0026001
6005	Механический цех, Основной механический участок	Посты газовой резки	Приостановить эксплуатацию постов № 1-4	диЖелезо триоксид	0,0081000	0,0032400	0,0048600
Марганец и его соединения	0,0001220	0,0000488	0,0000732
Азота диоксид	0,0086670	0,0034668	0,0052002
Углерод оксид	0,0137500	0,0055000	0,0082500
Азота оксид	0,0014083	0,0005633	0,0008450
0072	Цех металлоконструкций	Газорезательная машина Suprarex	Приостановка производства	диЖелезо триоксид	0,2120000	-	0,2120000
Марганец и его соединения	0,0033000	-	0,0033000
Азота диоксид	0,0591100	-	0,0591100
Азота оксид	0,0096060	-	0,0096060
Углерод оксид	0,0902780	-	0,0902780
0068	Цех металлоконструкций	Установка дробометной очистки	Снижение объема обрабатываемых заготовок на 40%	Взвешенные вещества	0,3297000	0,1978200	0,1318800
0073	Цех металлоконструкций	Газорезательная машина Messer	Приостановка производства	диЖелезо триоксид	0,1053150	-	0,1053150
Марганец и его соединения	0,0185850	-	0,0185850
Азота диоксид	0,0591100	-	0,0591100
Азота оксид	0,0096060	-	0,0096060
Углерод оксид	0,0902780	-	0,0902780
0074	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40 %.	Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
0075	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
0076	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
0077	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
0078	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
0079	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
0080	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
0081	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
0082	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
0083	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
0084	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
0085	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
0086	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40%	Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
0087	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
0088	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
0089	Цех металлоконструкций	Воздухонагреватель Тепловей 100N	Снижение потребления природного газа на 40%.	Бенз/а/пирен	6,2e-9	3,72e-9	2,48e-9
Углерод оксид	0,0259610	0,0155766	0,0103844
Азота оксид	0,0009500	0,0005700	0,0003800
Азота диоксид	0,0058500	0,0035100	0,0023400
6006	Цех металлоконструкций	Посты газовой резки	Приостановка производства ; Приостановка производства на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0567000	-	0,0567000
Марганец и его соединения	0,0008554	-	0,0008554
Азота диоксид	0,0606670	-	0,0606670
Азота оксид	0,0098580	-	0,0098580
Углерод оксид	0,0962500	-	0,0962500
6007	Цех металлоконструкций	Наждачные станки №1-8	Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0336000	-	0,0336000
Пыль абразивная	0,0208000	-	0,0208000
6008	Цех металлоконструкций	Нагревательные печи № 1,2	Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ	Азота диоксид	0,1144860	-	0,1144860
Азота оксид	0,0186040	-	0,0186040
Углерод оксид	0,5804900	-	0,5804900
Бенз/а/пирен	1,5e-8	-	1,5e-8
6013	Цех подготовки производства, Гараж	Гараж. Автотанспорт	Организационно-технические мероприятия. Снижение производства на 20%; Организационно-технические мероприятия.Снижение производства на 20%	Азота диоксид	0,0079342	0,0051572	0,0027770
Азота оксид	0,0012893	0,0008380	0,0004513
Сажа	0,0003489	0,0002268	0,0001221
Сера диоксид	0,0017758	0,0011543	0,0006215
Углерод оксид	0,2031417	0,1320421	0,0710996
Бензин	0,0274078	0,0178151	0,0095927
Керосин	0,0043333	0,0028166	0,0015167
6014	Цех подготовки производства, Гараж	Гараж. Спецтехника	Организационно-технические мероприятия.Снижение производства на 20%	Керосин	0,0075833	0,0049291	0,0026542
Углерод оксид	0,0332944	0,0216414	0,0116530
Сера диоксид	0,0030889	0,0020078	0,0010811
Сажа	0,0038778	0,0025206	0,0013572
Азота оксид	0,0044471	0,0028906	0,0015565
Азота диоксид	0,0273778	0,0177956	0,0095822
0129	Цех металлоконструкций	Машина плазменной резки металла "Агат"	Приостановка производства	диЖелезо триоксид	0,0087478	-	0,0087478
Марганец и его соединения	0,0002633	-	0,0002633
Азота диоксид	0,1318889	-	0,1318889
Азота оксид	0,0214319	-	0,0214319
Углерод оксид	0,0384722	-	0,0384722
0130	Механический цех, Основной механический участок	Продольный фрезерный станок № 727	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0000580	-	0,0000580
0090	ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1	Сварочные установки	Снижение расхода электродов на 40%; Снижение расхода электродов на 40%	диЖелезо триоксид	0,0049990	0,0029994	0,0019996
Марганец и его соединения	0,0004300	0,0002580	0,0001720
Азота диоксид	0,0007010	0,0004206	0,0002804
Углерод оксид	0,0077740	0,0046644	0,0031096
Фтора газообразные соединения	0,0004380	0,0002628	0,0001752
Фториды плохо растворимые	0,0015430	0,0009258	0,0006172
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0006550	0,0003930	0,0002620
Азота оксид	0,0001140	0,0000684	0,0000456
0091	ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1	Нагревательные печи.	Исключить одновременность работы нагревательных печей. Сниение расхода консового газа на 50%	Азота диоксид	0,0702580	0,0351290	0,0351290
Азота оксид	0,0114170	0,0057085	0,0057085
Сера диоксид	0,0408333	0,0204167	0,0204167
Углерод оксид	0,1888080	0,0944040	0,0944040
Бенз/а/пирен	2,5e-9	1,25e-9	1,25e-9
0092	ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1	Наждачный станок	Оргтех.мероприятия; Оргтех.мероприятия	диЖелезо триоксид	0,0014900	0,0014900	-
Пыль абразивная	0,0013400	0,0013400	-
6009	ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1	Наждачные станки	Приостановка производства	Пыль абразивная	0,0160000	-	0,0160000
диЖелезо триоксид	0,0240000	-	0,0240000
6010	ЦРМО 1.Цех ремонта металлургического оборудования №1	Посты газовой резки	Приостановка производства	диЖелезо триоксид	0,0032400	-	0,0032400
Марганец и его соединения	0,0000489	-	0,0000489
Углерод оксид	0,0275000	-	0,0275000
Азота оксид	0,0028167	-	0,0028167
0093	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Сварочная установка	Снижение расхода электродов на 40%; Снижение расхода электродов на 40%	диЖелезо триоксид	0,0020192	0,0012115	0,0008077
Марганец и его соединения	0,0001738	0,0001043	0,0000695
Азота диоксид	0,0002833	0,0001700	0,0001133
Углерод оксид	0,0031403	0,0018842	0,0012561
Фтора газообразные соединения	0,0001771	0,0001063	0,0000708
Фториды плохо растворимые	0,0006233	0,0003740	0,0002493
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0002644	0,0001586	0,0001058
Азота оксид	0,0000460	0,0000276	0,0000184
0094	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Термические печи	Исключить одновременность работы нагревательных печей: снижение расхода коксового газа на 50%	Азота диоксид	0,0958900	0,0479450	0,0479450
Азота оксид	0,0155820	0,0077910	0,0077910
Сера диоксид	0,0559360	0,0279680	0,0279680
Углерод оксид	0,2568490	0,1284245	0,1284245
Бенз/а/пирен	1,03e-8	5,15e-9	5,15e-9
0095	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Наплавочные установки	Снижение расхода электродов на 40%; Снижение расхода электродов на 40%; Снижение расхода электродов на 40%	диЖелезо триоксид	0,0003800	0,0002280	0,0001520
Марганец и его соединения	0,0001170	0,0000702	0,0000468
Азота диоксид	0,0000029	1,74e-6	1,16e-6
Углерод оксид	0,0025950	0,0015570	0,0010380
Фтора газообразные соединения	0,0002190	0,0001314	0,0000876
Фториды плохо растворимые	0,0002050	0,0001230	0,0000820
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0001460	0,0000876	0,0000584
Азота оксид	0,0000005	0,0000003	0,0000002
0096	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Наждачный станок №126	Организационно-технические мероприятия	диЖелезо триоксид	0,0024000	0,0024000	-
Пыль абразивная	0,0016000	0,0016000	-
0097	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Наждачный станок №127	Организационно-технические мероприятия.	диЖелезо триоксид	0,0022000	0,0022000	-
Пыль абразивная	0,0015000	0,0015000	-
0099	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0100	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40 %.	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0101	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40%	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0102	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%; Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0103	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0104	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0105	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0106	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0107	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0108	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0109	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0110	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40 %.	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0111	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0112	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40%	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
0113	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Воздухонагреватель АМ23	Снижение потребления природного газа на 40%.; Снижение потребления природного газа на 40%.	Азота диоксид	0,0008080	0,0004848	0,0003232
Азота оксид	0,0001313	0,0000788	0,0000525
Углерод оксид	0,0033660	0,0020196	0,0013464
Бенз/а/пирен	5,8e-10	3,48e-10	2,32e-10
6011	ЦРМО 2. Цех ремонта металлургического оборудования № 2	Наждачные станки № 65, 132	Приостановка производства	диЖелезо триоксид	0,0084002	-	0,0084002
Пыль абразивная	0,0052002	-	0,0052002
0128	Вальцешлифовальный цех	Электроэрозионный станок	Оргнизационно-технические мероприятия	Масло минеральное	0,0017000	0,0017000	-
0116	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Обжиговые печи № 11,12,13	Приостановка печей № 12,13. Снижение расхода коксового газа на 66%; Приостановка печи №12, 13. Снижение расхода коксового газа на 66%; Приостановка печей № 12,13. Снижение расхода коксового газа на 66%; Приостановка печи №12, 13. Снижение расхода коксового газа на 66%; Приостановка печи № 12,13. Снижение расхода коксового газа на 66%	Азота диоксид	0,1942391	0,0660413	0,1281978
Азота оксид	0,0315676	0,0107330	0,0208346
Сера диоксид	0,1133119	0,0385260	0,0747859
Углерод оксид	0,5203461	0,1769177	0,3434284
Бенз/а/пирен	2,7e-8	9,18e-9	1,78e-8
0117	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательные печи № 14-17	сключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 16, 17. Снижение расхода коксового газа на 50%; сключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 16,17. Снижение расхода коксового газа на 50%	Азота диоксид	0,0651288	0,0325644	0,0325644
Азота оксид	0,0105834	0,0052917	0,0052917
Сера диоксид	0,0379918	0,0189959	0,0189959
Углерод оксид	0,1744521	0,0872260	0,0872260
Бенз/а/пирен	3,2e-9	1,6e-9	1,6e-9
0118	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Отжиговые печи № 1-5	Исключение одновременности работы печей. Приостановка печи № 4,5. Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,1925067	0,1155040	0,0770027
Азота оксид	0,0312823	0,0187694	0,0125129
Сера диоксид	0,1122956	0,0673774	0,0449182
Углерод оксид	0,5156431	0,3093859	0,2062572
Бенз/а/пирен	2,7e-8	1,62e-8	1,08e-8
0119	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательные печи №8-10	Приостановка печи № 9,10. Снижение расхода коксового газа на 67%; Приостановка печи №9, 10. Снижение расхода коксового газа на 67%; Приостановка печи № 9,10. Снижение расхода коксового газа на 67%	Азота диоксид	0,0434482	0,0143379	0,0291103
Азота оксид	0,0070603	0,0023299	0,0047304
Сера диоксид	0,0253448	0,0083638	0,0169810
Углерод оксид	0,1163793	0,0384052	0,0779741
Бенз/а/пирен	1,6e-9	5,28e-10	1,07e-9
0121	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательная печь № 19	Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,0489637	0,0293782	0,0195855
Азота оксид	0,0079566	0,0047740	0,0031826
Сера диоксид	0,0285622	0,0171373	0,0114249
Углерод оксид	0,1311528	0,0786917	0,0524611
Бенз/а/пирен	1,8e-9	1,08e-9	7,2e-10
0122	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательная печь № 20	Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,0325705	0,0195423	0,0130282
Азота оксид	0,0052927	0,0031756	0,0021171
Сера диоксид	0,0189995	0,0113997	0,0075998
Углерод оксид	0,0872425	0,0523455	0,0348970
Бенз/а/пирен	3,2e-10	1,92e-10	1,28e-10
0123	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательная печь № 21	Снижение расхода коксового газа на 40%; Снижение расхода коксового газа на 40	Азота диоксид	0,0374561	0,0224737	0,0149824
Азота оксид	0,0060866	0,0036520	0,0024346
Сера диоксид	0,0218494	0,0131096	0,0087398
Углерод оксид	0,1003289	0,0601973	0,0401316
Бенз/а/пирен	1,1e-9	6,6e-10	4,4e-10
0124	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательная печь № 22	Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,0359428	0,0215657	0,0143771
Азота оксид	0,0058406	0,0035044	0,0023362
Сера диоксид	0,0209666	0,0125800	0,0083866
Углерод оксид	0,0962752	0,0577651	0,0385101
Бенз/а/пирен	1,1e-9	6,6e-10	4,4e-10
0125	Механический цех, Кузнечно- прессовый участок	Нагревательная печь № 24	Снижение расхода коксового газа на 40%	Азота диоксид	0,0328335	0,0197001	0,0131334
Азота оксид	0,0053350	0,0032010	0,0021340
Сера диоксид	0,0191528	0,0114917	0,0076611
Углерод оксид	0,0879469	0,0527681	0,0351788
Бенз/а/пирен	1e-9	6e-10	4e-10
6001	Путевая техника, Путевая техника	Тепловоз ТГМ-40	Организационно-технические мероприятия	Азота диоксид	0,0666667	0,0566667	0,0100000
Азота оксид	0,0108333	0,0092083	0,0016250
Углерод оксид	0,0861111	0,0731944	0,0129167
Сажа	0,0011111	0,0009444	0,0001667
0004	Литейный цех., Отделение стального литья	Барабан сушки песка	Приостановка производства	Азота диоксид	0,1053240	-	0,1053240
Азота оксид	0,0171150	-	0,0171150
Сера диоксид	0,0614390	-	0,0614390
Углерод оксид	0,2821180	-	0,2821180
Бенз/а/пирен	2,3e-8	-	2,3e-8
Пыль неорганическая: SiO2>70%	2,4500000	-	2,4500000
0127	Литейный цех., Отделение чугунного литья	Линия формовки ХТС	Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40%	Метанол	0,0002752	0,0001651	0,0001101
Формальдегид	0,0005520	0,0003312	0,0002208
Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,0256650	0,0153990	0,0102660
Эффективность по III режиму: Азота диоксид – ЭIII = 2,1067203 / 3,8586282 ∙ 100 = 54,6% Азота оксид – ЭIII = 0,3425678 / 0,6272963 ∙ 100 = 54,61% Сера диоксид – ЭIII = 2,5457175 / 3,7281365 ∙ 100 = 68,28% Углерод оксид – ЭIII = 5,7866070 / 11,339705 ∙ 100 = 51,03% Бенз/а/пирен – ЭIII = 3,55e-7 / 5,27e-7 ∙ 100 = 67,31% Пыль неорганическая: SiO2>70% – ЭIII = 5,1305660 / 8,7116650 ∙ 100 = 58,89% диАлюминий триоксид – ЭIII = 0,0131426 / 0,0135500 ∙ 100 = 96,99% диЖелезо триоксид – ЭIII = 1,0197074 / 1,0729252 ∙ 100 = 95,04% Кальций оксид – ЭIII = 0,0214802 / 0,0218100 ∙ 100 = 98,49% Марганец и его соединения – ЭIII = 0,0635497 / 0,0648268 ∙ 100 = 98,03% Пыль неорганическая: SiO2 20-70% – ЭIII = 0,2129125 / 0,2269853 ∙ 100 = 93,8% Магний оксид – ЭIII = 0,0136760 / 0,0167800 ∙ 100 = 81,5% Хрома трехвалентные соединения – ЭIII = 0,0009200 / 0,0009200 ∙ 100 = 100% Пыль древесная – ЭIII = 0,2480000 / 0,6200000 ∙ 100 = 40% Взвешенные вещества – ЭIII = 0,2437616 / 0,6094040 ∙ 100 = 40% Диметилбензол – ЭIII = 0,0012144 / 0,0030360 ∙ 100 = 40% Метилбензол – ЭIII = 0,0086223 / 0,0215557 ∙ 100 = 40% Бутан-1-ол – ЭIII = 0,0034491 / 0,0086227 ∙ 100 = 40% Этанол – ЭIII = 0,0051736 / 0,0129340 ∙ 100 = 40% Бутилацетат – ЭIII = 0,0086227 / 0,0215567 ∙ 100 = 40% Этилацетат – ЭIII = 0,0086227 / 0,0215567 ∙ 100 = 40% Метанол – ЭIII = 0,0001101 / 0,0002752 ∙ 100 = 40% Формальдегид – ЭIII = 0,0002208 / 0,0005520 ∙ 100 = 40% Пыль абразивная – ЭIII = 0,0620324 / 0,0779804 ∙ 100 = 79,55% Фтора газообразные соединения – ЭIII = 0,0003464 / 0,0008661 ∙ 100 = 40% Фториды плохо растворимые – ЭIII = 0,0009589 / 0,0023973 ∙ 100 = 40% Сажа – ЭIII = 0,0016460 / 0,0053378 ∙ 100 = 30,84% Бензин – ЭIII = 0,0095927 / 0,0274078 ∙ 100 = 35% Керосин – ЭIII = 0,0041708 / 0,0119166 ∙ 100 = 35% Масло минеральное – ЭIII = 0 / 0,0017000 ∙ 100 = 0%
2. Общество с ограниченной ответственностью "Механоремонтный комплекс"
I режим Осуществить организационно-технические мероприятия. Эффективность по I режиму - 15%
II режим (с учетом мероприятий по I режиму)
0001	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Термическая печь № 6	Снижение расхода природного газа на 20%	Азота диоксид	0,0242540	0,0194032	0,0048508
Азота оксид	0,0039410	0,0031528	0,0007882
Углерод оксид	0,1288030	0,1030424	0,0257606
Бенз/а/пирен	7,7e-10	6,16e-10	1,54e-10
0002	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Термическая печь №8	Снижение расхода природного газа на 20%	Азота диоксид	0,0147260	0,0117808	0,0029452
Азота оксид	0,0023930	0,0019144	0,0004786
Углерод оксид	0,0782029	0,0625623	0,0156406
Бенз/а/пирен	1e-9	8e-10	2e-10
0003	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Термическая печь 7	Снижение расхода природного газа на 20%	Азота диоксид	0,0147260	0,0117808	0,0029452
Азота оксид	0,0023930	0,0019144	0,0004786
Углерод оксид	0,0782029	0,0625623	0,0156406
Бенз/а/пирен	1e-9	8e-10	2e-10
0004	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Термическая печь №10	Снижение расхода природного газа на 20%	Азота диоксид	0,0147260	0,0117808	0,0029452
Азота оксид	0,0023930	0,0019144	0,0004786
Углерод оксид	0,0782029	0,0625623	0,0156406
Бенз/а/пирен	1e-9	8e-10	2e-10
0005	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Станок наплавочный	Снижение расхода электродов на 20%; Снижение расхода электродов на 20%	диЖелезо триоксид	0,0036503	0,0029202	0,0007301
Марганец и его соединения	0,0009067	0,0007254	0,0001813
Азота диоксид	0,0000005	0,0000004	0,0000001
Азота оксид	0,0000001	8e-8	2e-8
Углерод оксид	0,0004191	0,0003353	0,0000838
Фтора газообразные соединения	0,0000354	0,0000283	0,0000071
Фториды плохо растворимые	0,0000331	0,0000265	0,0000066
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0002267	0,0001814	0,0000453
0006	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Электропечи № 1,11	Организационно-технические. Исключение одновременной работы печей	Азота диоксид	0,0084444	0,0042222	0,0042222
Азота оксид	0,0013889	0,0006944	0,0006944
Сера диоксид	0,1444444	0,0722222	0,0722222
Углерод оксид	0,0188889	0,0094444	0,0094444
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,2666667	0,1333334	0,1333334
0007	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Электропечь камерная	Приостановка на период НМУ	Азота диоксид	0,0084444	-	0,0084444
Азота оксид	0,0013889	-	0,0013889
Сера диоксид	0,1444444	-	0,1444444
Углерод оксид	0,0188889	-	0,0188889
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,2666667	-	0,2666667
0008	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	установки наплавочные № 9,10,11,12	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0014488	-	0,0014488
Марганец и его соединения	0,0003589	-	0,0003589
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0000812	-	0,0000812
0009	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Термические печи № 14,15,19	Приостанока на период НМУ печи № 14. Сокращение расхода природного газа на 33%	Углерод оксид	0,3208020	0,2149373	0,1058647
Азота диоксид	0,0604090	0,0404740	0,0199350
Азота оксид	0,0098160	0,0065767	0,0032393
Бенз/а/пирен	3,9e-9	2,61e-9	1,29e-9
0010	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Термические электропечи № 11,12, 13	Приостановка на период НМУ	Азота диоксид	0,0090000	-	0,0090000
Азота оксид	0,0013889	-	0,0013889
Сера диоксид	0,1444444	-	0,1444444
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,2666667	-	0,2666667
Углерод оксид	0,0188889	-	0,0188889
0011	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Наплавочная установка	Снижение расхода электродов на 30%	диЖелезо триоксид	0,0004911	0,0003438	0,0001473
Марганец и его соединения	0,0001511	0,0001058	0,0000453
Азота диоксид	0,0000038	2,66e-6	1,14e-6
Углерод оксид	0,0033528	0,0023470	0,0010058
Фтора газообразные соединения	0,0002833	0,0001983	0,0000850
Фториды плохо растворимые	0,0002644	0,0001851	0,0000793
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0001889	0,0001322	0,0000567
Азота оксид	0,0000006	4,2e-7	1,8e-7
0012	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Наплавочная установка	Снижение расхода электродов на 30%	диЖелезо триоксид	0,0004911	0,0003438	0,0001473
Марганец и его соединения	0,0001511	0,0001058	0,0000453
Азота диоксид	0,0000038	2,66e-6	1,14e-6
Углерод оксид	0,0033528	0,0023470	0,0010058
Фтора газообразные соединения	0,0002833	0,0001983	0,0000850
Фториды плохо растворимые	0,0002644	0,0001851	0,0000793
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0001889	0,0001322	0,0000567
Азота оксид	6,1e-7	4,27e-7	1,83e-7
0016	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Печь ЭШП-2	Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ	диАлюминий триоксид	0,0011000	-	0,0011000
диЖелезо триоксид	0,0009300	-	0,0009300
Кальций оксид	0,0041000	-	0,0041000
Магний оксид	0,0035000	-	0,0035000
Марганец и его соединения	0,0006200	-	0,0006200
Хрома трехвалентные соединения	0,0000400	-	0,0000400
Азота диоксид	0,0220000	-	0,0220000
Азота оксид	0,0036000	-	0,0036000
Сера диоксид	0,0010000	-	0,0010000
Углерод оксид	0,1008000	-	0,1008000
Фтора газообразные соединения	0,0012000	-	0,0012000
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0044000	-	0,0044000
6001	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Посты газовой резки	Приостановка на период НМУ постов №1,2. Снижение производства на 50%	диЖелезо триоксид	0,0324000	0,0162000	0,0162000
Марганец и его соединения	0,0004889	0,0002444	0,0002444
Азота диоксид	0,0346667	0,0173334	0,0173334
Углерод оксид	0,0550000	0,0275000	0,0275000
Азота оксид	0,0056333	0,0028166	0,0028166
0013	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Сварочный пост	Снижение расхода электродов на 20%; Снижение расхода электродов на 20%	диЖелезо триоксид	0,0130970	0,0104776	0,0026194
Марганец и его соединения	0,0017272	0,0013818	0,0003454
0014	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Пресс вулканизационный	Снижение расхода сырья на 20%; Снижение расхода сырья на 20%	Гидрохлорид	0,0000727	0,0000582	0,0000145
Углерод оксид	0,0000180	0,0000144	0,0000036
Фтора газообразные соединения	0,0000098	0,0000078	1,96e-6
Октафтор-2-метилпроп-1-ен	0,0000012	9,6e-7	2,4e-7
Тетраэтоксисилан	0,0000915	0,0000732	0,0000183
Фенол	0,0000026	0,0000021	5,2e-7
Формальдегид	0,0000032	2,56e-6	6,4e-7
1-Фенилэтанон	0,0000126	0,0000101	0,0000025
Фуран-2-альдегид	0,0001727	0,0001382	0,0000345
0015	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Пресс вулканизационный 610	Снижение расхода сырья на 20%; Снижение расхода сырья на 20%; Снижение расхода сырья на 20%	Гидрохлорид	0,0000980	0,0000784	0,0000196
Углерод оксид	0,0000240	0,0000192	0,0000048
Фтора газообразные соединения	0,0000133	0,0000106	2,66e-6
Октафтор-2-метилпроп-1-ен	0,0000016	1,28e-6	3,2e-7
Тетраэтоксисилан	0,0001240	0,0000992	0,0000248
Фенол	0,0000035	0,0000028	0,0000007
Формальдегид	0,0000042	3,36e-6	8,4e-7
1-Фенилэтанон	0,0000170	0,0000136	0,0000034
Фуран-2-альдегид	0,0002340	0,0001872	0,0000468
0017	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Пресс вулканизационный 555	Снижение расхода сырья на 20%; Снижение расхода сырья на 20%	Гидрохлорид	0,0000986	0,0000789	0,0000197
Углерод оксид	0,0000240	0,0000192	0,0000048
Фтора газообразные соединения	0,0000133	0,0000106	2,66e-6
Октафтор-2-метилпроп-1-ен	0,0000017	1,36e-6	3,4e-7
Тетраэтоксисилан	0,0001241	0,0000993	0,0000248
Фенол	0,0000036	0,0000029	7,2e-7
Формальдегид	0,0000043	3,44e-6	8,6e-7
1-Фенилэтанон	0,0000171	0,0000137	0,0000034
Фуран-2-альдегид	0,0002343	0,0001874	0,0000469
0019	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Машина ДГ-200	Снижение расхода сырья на 20%	Гидрохлорид	0,0000980	0,0000784	0,0000196
Углерод оксид	0,0000240	0,0000192	0,0000048
Фтора газообразные соединения	0,0000133	0,0000106	2,66e-6
Октафтор-2-метилпроп-1-ен	0,0000016	1,28e-6	3,2e-7
Тетраэтоксисилан	0,0001240	0,0000992	0,0000248
Фенол	0,0000035	0,0000028	0,0000007
Формальдегид	0,0000042	3,36e-6	8,4e-7
1-Фенилэтанон	0,0000170	0,0000136	0,0000034
Фуран-2-альдегид	0,0002340	0,0001872	0,0000468
0020	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Пресс вулканизационный 529	Снижение расхода сырья на 20%; Снижение расхода сырья на 20%	Гидрохлорид	0,0000980	0,0000784	0,0000196
Углерод оксид	0,0000240	0,0000192	0,0000048
Фтора газообразные соединения	0,0000133	0,0000106	2,66e-6
Октафтор-2-метилпроп-1-ен	0,0000016	1,28e-6	3,2e-7
Тетраэтоксисилан	0,0001240	0,0000992	0,0000248
Фенол	0,0000035	0,0000028	0,0000007
Формальдегид	0,0000042	3,36e-6	8,4e-7
1-Фенилэтанон	0,0000170	0,0000136	0,0000034
Фуран-2-альдегид	0,0002340	0,0001872	0,0000468
0021	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Пресс вулканизационный 601-605	Снижение расхода сырья на 20%	Гидрохлорид	0,0002000	0,0001600	0,0000400
Углерод оксид	0,0004870	0,0003896	0,0000974
Фтора газообразные соединения	0,0000270	0,0000216	0,0000054
Октафтор-2-метилпроп-1-ен	0,0000033	2,64e-6	6,6e-7
Тетраэтоксисилан	0,0002510	0,0002008	0,0000502
Фенол	0,0000072	0,0000058	1,44e-6
Формальдегид	0,0000086	0,0000069	1,72e-6
1-Фенилэтанон	0,0000347	0,0000278	0,0000069
Фуран-2-альдегид	0,0004750	0,0003800	0,0000950
0097	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Дробометная камера	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1627000	0,1301600	0,0325400
0098	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Дробеструйная камера	Снижение расхода сырья на 20%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,0257000	0,0205600	0,0051400
Эффективность по II режиму: Азота диоксид – ЭII = 0,0946237 / 0,2114046 ∙ 100 = 44,76% Азота оксид – ЭII = 0,0153526 / 0,0343373 ∙ 100 = 44,71% Углерод оксид – ЭII = 0,3562850 / 0,9044061 ∙ 100 = 39,39% Бенз/а/пирен – ЭII = 2,04e-9 / 7,67e-9 ∙ 100 = 26,61% диЖелезо триоксид – ЭII = 0,0222229 / 0,0525083 ∙ 100 = 42,32% Марганец и его соединения – ЭII = 0,0018408 / 0,0044039 ∙ 100 = 41,8% Фтора газообразные соединения – ЭII = 0,0013951 / 0,0018920 ∙ 100 = 73,73% Фториды плохо растворимые – ЭII = 0,0001653 / 0,0005619 ∙ 100 = 29,41% Пыль неорганическая: SiO2 20-70% – ЭII = 0,6713066 / 0,8050858 ∙ 100 = 83,38% Сера диоксид – ЭII = 0,3621110 / 0,4343332 ∙ 100 = 83,37% диАлюминий триоксид – ЭII = 0,0011000 / 0,0011000 ∙ 100 = 100% Кальций оксид – ЭII = 0,0041000 / 0,0041000 ∙ 100 = 100% Магний оксид – ЭII = 0,0035000 / 0,0035000 ∙ 100 = 100% Хрома трехвалентные соединения – ЭII = 0,0000400 / 0,0000400 ∙ 100 = 100% Гидрохлорид – ЭII = 0,0001331 / 0,0006653 ∙ 100 = 20% Октафтор-2-метилпроп-1-ен – ЭII = 0,0000022 / 0,0000110 ∙ 100 = 20% Тетраэтоксисилан – ЭII = 0,0001677 / 0,0008386 ∙ 100 = 20% Фенол – ЭII = 0,0000048 / 0,0000239 ∙ 100 = 20% Формальдегид – ЭII = 0,0000057 / 0,0000287 ∙ 100 = 20% 1-Фенилэтанон – ЭII = 0,0000231 / 0,0001154 ∙ 100 = 20% Фуран-2-альдегид – ЭII = 0,0003168 / 0,0015840 ∙ 100 = 20% Пыль неорганическая: SiO2>70% – ЭII = 0,0376800 / 0,1884000 ∙ 100 = 20%
III режим (с учетом мероприятий по II режиму)
0001	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Термическая печь № 6	Снижение расхода природного газа на 40%; Снижение расхода природного газа на 40%	Азота диоксид	0,0242540	0,0145524	0,0097016
Азота оксид	0,0039410	0,0023646	0,0015764
Углерод оксид	0,1288030	0,0772818	0,0515212
Бенз/а/пирен	7,7e-10	4,62e-10	3,08e-10
0002	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Термическая печь №8	Снижение расхода природного газа на 40%; Снижение расхода природного газа на 40%	Азота диоксид	0,0147260	0,0088356	0,0058904
Азота оксид	0,0023930	0,0014358	0,0009572
Углерод оксид	0,0782029	0,0469217	0,0312812
Бенз/а/пирен	1e-9	6e-10	4e-10
0003	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Термическая печь 7	Снижение расхода природного газа на 40%; Снижение расхода природного газа на 40%	Азота диоксид	0,0147260	0,0088356	0,0058904
Азота оксид	0,0023930	0,0014358	0,0009572
Углерод оксид	0,0782029	0,0469217	0,0312812
Бенз/а/пирен	1e-9	6e-10	4e-10
0004	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Термическая печь №10	Снижение расхода природного газа на 40%; Снижение расхода природного газа на 40%	Азота диоксид	0,0147260	0,0088356	0,0058904
Азота оксид	0,0023930	0,0014358	0,0009572
Углерод оксид	0,0782029	0,0469217	0,0312812
Бенз/а/пирен	1e-9	6e-10	4e-10
0005	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Станок наплавочный	Снижение расхода электродовна 40%; Снижение расхода электродов на 40%; Снижение расхода электродов на 40%; Снижение расхода электродов на 40%	диЖелезо триоксид	0,0036503	0,0021902	0,0014601
Марганец и его соединения	0,0009067	0,0005440	0,0003627
Азота диоксид	0,0000005	0,0000003	0,0000002
Азота оксид	0,0000001	6e-8	4e-8
Углерод оксид	0,0004191	0,0002515	0,0001676
Фтора газообразные соединения	0,0000354	0,0000212	0,0000142
Фториды плохо растворимые	0,0000331	0,0000199	0,0000132
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0002267	0,0001360	0,0000907
0006	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Электропечи № 1,11	Приостановка на период НМУ	Азота диоксид	0,0084444	-	0,0084444
Азота оксид	0,0013889	-	0,0013889
Сера диоксид	0,1444444	-	0,1444444
Углерод оксид	0,0188889	-	0,0188889
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,2666667	-	0,2666667
0007	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Электропечь камерная	Приостановка на период НМУ	Азота диоксид	0,0084444	-	0,0084444
Азота оксид	0,0013889	-	0,0013889
Сера диоксид	0,1444444	-	0,1444444
Углерод оксид	0,0188889	-	0,0188889
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,2666667	-	0,2666667
0008	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	установки наплавочные № 9,10,11,12	Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0014488	-	0,0014488
Марганец и его соединения	0,0003589	-	0,0003589
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0000812	-	0,0000812
0009	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Термические печи № 14,15,19	Приостанока на период НМУ печи № 14, 15. Сокращение расхода природного газа на 67%	Углерод оксид	0,3208020	0,1058647	0,2149373
Азота диоксид	0,0604090	0,0199350	0,0404740
Азота оксид	0,0098160	0,0032393	0,0065767
Бенз/а/пирен	3,9e-9	1,29e-9	2,61e-9
0010	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Термические электропечи № 11,12, 13	Приостановка на период НМУ	Азота диоксид	0,0090000	-	0,0090000
Азота оксид	0,0013889	-	0,0013889
Сера диоксид	0,1444444	-	0,1444444
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,2666667	-	0,2666667
Углерод оксид	0,0188889	-	0,0188889
0011	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Наплавочная установка	Снижение расхода электродов на 50%	диЖелезо триоксид	0,0004911	0,0002456	0,0002456
Марганец и его соединения	0,0001511	0,0000755	0,0000755
Азота диоксид	0,0000038	0,0000019	0,0000019
Углерод оксид	0,0033528	0,0016764	0,0016764
Фтора газообразные соединения	0,0002833	0,0001416	0,0001416
Фториды плохо растворимые	0,0002644	0,0001322	0,0001322
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0001889	0,0000944	0,0000944
Азота оксид	0,0000006	0,0000003	0,0000003
0012	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Наплавочная установка	Снижение расхода электродов на 50%	диЖелезо триоксид	0,0004911	0,0002456	0,0002456
Марганец и его соединения	0,0001511	0,0000755	0,0000755
Азота диоксид	0,0000038	0,0000019	0,0000019
Углерод оксид	0,0033528	0,0016764	0,0016764
Фтора газообразные соединения	0,0002833	0,0001416	0,0001416
Фториды плохо растворимые	0,0002644	0,0001322	0,0001322
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0001889	0,0000944	0,0000944
Азота оксид	6,1e-7	3,05e-7	3,05e-7
0016	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Печь ЭШП-2	Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ	диАлюминий триоксид	0,0011000	-	0,0011000
диЖелезо триоксид	0,0009300	-	0,0009300
Кальций оксид	0,0041000	-	0,0041000
Магний оксид	0,0035000	-	0,0035000
Марганец и его соединения	0,0006200	-	0,0006200
Хрома трехвалентные соединения	0,0000400	-	0,0000400
Азота диоксид	0,0220000	-	0,0220000
Азота оксид	0,0036000	-	0,0036000
Сера диоксид	0,0010000	-	0,0010000
Углерод оксид	0,1008000	-	0,1008000
Фтора газообразные соединения	0,0012000	-	0,0012000
Пыль неорганическая: SiO2 20-70%	0,0044000	-	0,0044000
6001	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Основной участок	Посты газовой резки	Приостановка производства; Приостановка производства на период НМУ; Приостановка на период НМУ	диЖелезо триоксид	0,0324000	-	0,0324000
Марганец и его соединения	0,0004889	-	0,0004889
Азота диоксид	0,0346667	-	0,0346667
Углерод оксид	0,0550000	-	0,0550000
Азота оксид	0,0056333	-	0,0056333
0013	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Сварочный пост	Снижение расхода электродов на 40%	диЖелезо триоксид	0,0130970	0,0078582	0,0052388
Марганец и его соединения	0,0017272	0,0010363	0,0006909
0014	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Пресс вулканизационный	Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40%	Гидрохлорид	0,0000727	0,0000436	0,0000291
Углерод оксид	0,0000180	0,0000108	0,0000072
Фтора газообразные соединения	0,0000098	0,0000059	0,0000039
Октафтор-2-метилпроп-1-ен	0,0000012	7,2e-7	4,8e-7
Тетраэтоксисилан	0,0000915	0,0000549	0,0000366
Фенол	0,0000026	1,56e-6	1,04e-6
Формальдегид	0,0000032	1,92e-6	1,28e-6
1-Фенилэтанон	0,0000126	0,0000076	0,0000050
Фуран-2-альдегид	0,0001727	0,0001036	0,0000691
0015	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Пресс вулканизационный 610	Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40%	Гидрохлорид	0,0000980	0,0000588	0,0000392
Углерод оксид	0,0000240	0,0000144	0,0000096
Фтора газообразные соединения	0,0000133	0,0000080	0,0000053
Октафтор-2-метилпроп-1-ен	0,0000016	9,6e-7	6,4e-7
Тетраэтоксисилан	0,0001240	0,0000744	0,0000496
Фенол	0,0000035	0,0000021	0,0000014
Формальдегид	0,0000042	0,0000025	1,68e-6
1-Фенилэтанон	0,0000170	0,0000102	0,0000068
Фуран-2-альдегид	0,0002340	0,0001404	0,0000936
0017	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Пресс вулканизационный 555	Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40%	Гидрохлорид	0,0000986	0,0000592	0,0000394
Углерод оксид	0,0000240	0,0000144	0,0000096
Фтора газообразные соединения	0,0000133	0,0000080	0,0000053
Октафтор-2-метилпроп-1-ен	0,0000017	1,02e-6	6,8e-7
Тетраэтоксисилан	0,0001241	0,0000745	0,0000496
Фенол	0,0000036	2,16e-6	1,44e-6
Формальдегид	0,0000043	0,0000026	1,72e-6
1-Фенилэтанон	0,0000171	0,0000103	0,0000068
Фуран-2-альдегид	0,0002343	0,0001406	0,0000937
0019	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Машина ДГ-200	Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40%	Гидрохлорид	0,0000980	0,0000588	0,0000392
Углерод оксид	0,0000240	0,0000144	0,0000096
Фтора газообразные соединения	0,0000133	0,0000080	0,0000053
Октафтор-2-метилпроп-1-ен	0,0000016	9,6e-7	6,4e-7
Тетраэтоксисилан	0,0001240	0,0000744	0,0000496
Фенол	0,0000035	0,0000021	0,0000014
Формальдегид	0,0000042	0,0000025	1,68e-6
1-Фенилэтанон	0,0000170	0,0000102	0,0000068
Фуран-2-альдегид	0,0002340	0,0001404	0,0000936
0020	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Пресс вулканизационный 529	Снижение расхода сырья на 40%; Снижение расхода сырья на 40%	Гидрохлорид	0,0000980	0,0000588	0,0000392
Углерод оксид	0,0000240	0,0000144	0,0000096
Фтора газообразные соединения	0,0000133	0,0000080	0,0000053
Октафтор-2-метилпроп-1-ен	0,0000016	9,6e-7	6,4e-7
Тетраэтоксисилан	0,0001240	0,0000744	0,0000496
Фенол	0,0000035	0,0000021	0,0000014
Формальдегид	0,0000042	0,0000025	1,68e-6
1-Фенилэтанон	0,0000170	0,0000102	0,0000068
Фуран-2-альдегид	0,0002340	0,0001404	0,0000936
0021	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Пресс вулканизационный 601-605	Снижение расхода сырья на 40%	Гидрохлорид	0,0002000	0,0001200	0,0000800
Углерод оксид	0,0004870	0,0002922	0,0001948
Фтора газообразные соединения	0,0000270	0,0000162	0,0000108
Октафтор-2-метилпроп-1-ен	0,0000033	1,98e-6	1,32e-6
Тетраэтоксисилан	0,0002510	0,0001506	0,0001004
Фенол	0,0000072	0,0000043	0,0000029
Формальдегид	0,0000086	0,0000052	3,44e-6
1-Фенилэтанон	0,0000347	0,0000208	0,0000139
Фуран-2-альдегид	0,0004750	0,0002850	0,0001900
0097	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Дробометная камера	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,1627000	0,0976200	0,0650800
0098	ЦРМО 3. Цех ремонта металлургического оборудования №3, Участок защитных покрытий	Дробеструйная камера	Снижение расхода сырья на 40%	Пыль неорганическая: SiO2>70%	0,0257000	0,0154200	0,0102800
Эффективность по III режиму: Азота диоксид – ЭIII = 0,1504063 / 0,2114046 ∙ 100 = 71,15% Азота оксид – ЭIII = 0,0244254 / 0,0343373 ∙ 100 = 71,13% Углерод оксид – ЭIII = 0,5765296 / 0,9044061 ∙ 100 = 63,75% Бенз/а/пирен – ЭIII = 4,12e-9 / 7,67e-9 ∙ 100 = 53,73% диЖелезо триоксид – ЭIII = 0,0419688 / 0,0525083 ∙ 100 = 79,93% Марганец и его соединения – ЭIII = 0,0026725 / 0,0044039 ∙ 100 = 60,68% Фтора газообразные соединения – ЭIII = 0,0015335 / 0,0018920 ∙ 100 = 81,05% Фториды плохо растворимые – ЭIII = 0,0002776 / 0,0005619 ∙ 100 = 49,41% Пыль неорганическая: SiO2 20-70% – ЭIII = 0,8047609 / 0,8050858 ∙ 100 = 99,96% Сера диоксид – ЭIII = 0,4343332 / 0,4343332 ∙ 100 = 100% диАлюминий триоксид – ЭIII = 0,0011000 / 0,0011000 ∙ 100 = 100% Кальций оксид – ЭIII = 0,0041000 / 0,0041000 ∙ 100 = 100% Магний оксид – ЭIII = 0,0035000 / 0,0035000 ∙ 100 = 100% Хрома трехвалентные соединения – ЭIII = 0,0000400 / 0,0000400 ∙ 100 = 100% Гидрохлорид – ЭIII = 0,0002661 / 0,0006653 ∙ 100 = 40% Октафтор-2-метилпроп-1-ен – ЭIII = 0,0000044 / 0,0000110 ∙ 100 = 40% Тетраэтоксисилан – ЭIII = 0,0003354 / 0,0008386 ∙ 100 = 40% Фенол – ЭIII = 0,0000096 / 0,0000239 ∙ 100 = 40% Формальдегид – ЭIII = 0,0000115 / 0,0000287 ∙ 100 = 40% 1-Фенилэтанон – ЭIII = 0,0000462 / 0,0001154 ∙ 100 = 40% Фуран-2-альдегид – ЭIII = 0,0006336 / 0,0015840 ∙ 100 = 40% Пыль неорганическая: SiO2>70% – ЭIII = 0,0753600 / 0,1884000 ∙ 100 = 40%