## Малярный участок

При определении выделений(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от технологических операций нанесения (сушки) лакокрасочных материалов используются расчётные методы с применением удельных показателей выделения загрязняющих веществ.

Расчёт выделений(выбросов) загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей). СПб, 2015».

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых до и после очистки, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – **Характеристика выбросов загрязняющих веществ до и после очистки**

| Загрязняющее вещество | | До очистки | | Очистка, % | | После очистки | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | г/с | т/год | K⁽¹⁾ | K⁽²⁾ | г/с | т/год |
| 1140 | Бутилцеллозольв (2-Бутоксиэтанол) | 0,2777778 | 0,001 | 0 | 0 | 0,2777778 | 0,001 |

Примечание – K⁽¹⁾ - средневзвешенный коэффициент обеспеченности очисткой; K⁽²⁾ - средняя степень очистки.

Исходные данные для расчёта выделений(выбросов) загрязняющих веществ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – **Исходные данные для расчёта**

| Наимено­вание | Расчётный параметр | | |
| --- | --- | --- | --- |
| характеристика, обозначение | единица | значение |
| **ИВ №000003. Растворитель Ксилол** | | | |
|  | Расход материала за год | кг/год | 1 |
|  | Доля летучей части в лакокрасочном материале, ***ƒр*** | % | 100 |
|  | Пары растворителя, выделяющиеся при окраске, ***δ'р:*** | % | 1 |
|  | Масса ЛКМ, расходуемая на выполнение окрасочных работ, ***Ро*** | кг/ч | 1 |
|  | Масса покрытия ЛКМ, высушиваемая за 1 час, ***Рс*** | кг/ч | 1 |
|  | Общая продолжительность операции нанесения ЛКМ за год, ***T*** | час | 1 |
|  | Общая продолжительность операции сушки ЛКМ за год, ***Tс*** | час | 1 |
|  | Содержание компонента i-го ЗВ в летучей части, ***δi*** : |  |  |
|  | 1140. Бутилцеллозольв (2-Бутоксиэтанол) | % | 100 |
|  | | | |

Принятые условные обозначения, расчётные формулы, а также расчётные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимально разовое значение мощности выделения летучих веществ при окраске (***MОi***, г/с), определяется по формуле (1):

***MОi*** *=* ***PO*** *·* ***δ’Р*** *·*  ***ƒР*** *· (1-* ***η****)**· (1-* ***η1****) ·* ***δi*** */ (1000 · 3600)* (1)

где ***PO***  – масса ЛКМ, расходуемая на выполнение окрасочных работ, кг/час;

***δ’Р***  – пары растворителя, выделяющиеся при окраске, %;

***ƒР***  – доля летучей части в лакокрасочном материале, %;

***η***  – эффективность местного отсоса, в долях единицы;

***η1***  – степень улавливания красочного аэрозоля в установке очистки газов, в долях единицы.

***δi***  – содержание компонента i-го ЗВ в летучей части ЛКМ, %.

Максимально разовое значение мощности выделения летучих веществ при сушке (***MCi***, г/с), определяется по формуле (2):

***MCi*** *=* ***PC*** *·* ***δ”Р*** *·*  ***ƒР*** *· (1-* ***η****)**· (1-* ***η1****) ·* ***δi*** */ (1000 · 3600)* (2)

где ***PС***  – масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час, кг/час;

***δ”Р***  – пары растворителя, выделяющиеся при сушке, %;

***ƒР***  – доля летучей части в лакокрасочном материале, %;

***η***  – эффективность местного отсоса, в долях единицы;

***η1***  – степень улавливания красочного аэрозоля в установке очистки газов, в долях единицы.

***δi***  – содержание компонента i-го ЗВ в летучей части ЛКМ, %.

Валовой (годовой) выброс летучих веществ при проведении окрасочных работ (***MГОi***, т/год), определяется по формуле (3):

***MГОi*** *=* ***MОi*** *·* ***T*** *· 3600 · 10-6* (3)

где ***MОi*** – максимально разовые выбросы i-го загрязняющего вещества, г/с;

***T*** – общая продолжительность операции нанесения ЛКМ за год, час.

Валовой (годовой) выброс летучих веществ при сушке (***MГСi***, т/год), определяется по формуле (4):

***MГСi*** *=* ***MСi*** *·* ***TС*** *· 3600 · 10-6* (4)

где ***MСi*** – максимально разовые выбросы i-го загрязняющего вещества, г/с;

***TC*** – общая продолжительность операции сушки ЛКМ за год, час.

Расчёт годового и максимально разового выделения (выброса) загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.

ИВ №000003. Растворитель Ксилол

*MO 1140 = 1 · 1 · 100 · 1 · 100 / (1000 · 3600) = 0,0027778 г/с;*

*MГO 1140 = 0,0027778 · 1 · 3600 · 10-6 = 0,00001 т/год.*

*MС 1140 = 1 · 99 · 100 · 1 · 100 / (1000 · 3600) = 0,275 г/с;*

*MГС 1140 = 0,275 · 1 · 3600 · 10-6 = 0,000991 т/год.*