**Бесплатная версия ПО**

Последовательно заполняем все столбцы, в т.ч. Марка ЛКМ.



Далее – заполняем состав летучей части.

**Платная версия ПО**

Начинаем последовательно заполнять все столбцы. Столбец «Марка ЛКМ» единый для трёх последних ЛКМ. Столбец «Аэрозоль» единый для двух последних ЛКМ.



**Вопрос.**

Как правильно вводить новые ЛКМ?