 Расчёт загрязнения атмосферы (ПДВ)

	Расчёт выполнен в соответствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273).

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Средняя температура наружного воздуха, °С: 25,8;
Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 4;
Площадь города (для экстраполяции фона), км²: 72;
Параметры перебора ветров:
– направление, метео °: 0 - 360;
– скорость, м/с: 0,5 - 4.
Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1.
Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты
	Наименование характеристики
	Величина

	1
	2

	Площадка:	1. Площадка санатория, 357705, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Пятигорская, 4

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1,3

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С
	25,8

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С
	-1,9

	Среднегодовая роза ветров, %
	-

	  С
	11

	  СВ
	5

	  В
	6

	  ЮВ
	18

	  Ю
	40

	  ЮЗ
	6

	  З
	6

	  СЗ
	8

	Скорость ветра (u*)  (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с
	4



Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.
Таблица № 1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
	Фоновый пост
	Координаты поста
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	максимально-разовая при скорости ветра, м/с
	среднегодовая

	
	
	
	0 – 2
	3 – u*
	

	
	X
	Y
	код
	наименование
	
	направление ветра
	

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ЛСК: МСК-26 от СК-95 зона 1 Ставропольский край. Левая; ΔX = 351230,08 м; ΔY = 1379346,57 м; Азимут = 0°

	1. Фоновый пост
	351230,41
	1379632,93
	0301
	Азота диоксид
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,034
	-

	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	3,00e-7
	3,00e-7
	3,00e-7
	3,00e-7
	3,00e-7
	-



	Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.
Таблица № 1.3 – Параметры расчётных областей
	Расчётная область
	Вид
	Шаг, м
	Координаты
	Ширина, м
	Высота, м

	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ЛСК: МСК-26 от СК-95 зона 1 Ставропольский край. Левая; ΔX = 351230,08 м; ΔY = 1379346,57 м; Азимут = 0°

	1. Площадка санатория
	Сетка
	100
	351279,24
	1378733,03
	351279,24
	1380333,03
	900
	2

	13. РТ на границе ПС север
	Точка
	-
	351435,23
	1379457,45
	-
	-
	-
	2

	14. РТ на границе ПС северо-восток
	Точка
	-
	351386,17
	1379543,13
	-
	-
	-
	2

	15. РТ на границе ПС восток
	Точка
	-
	351337,55
	1379629,15
	-
	-
	-
	2

	16. РТ на границе ПС юго-восток
	Точка
	-
	351272,68
	1379557,79
	-
	-
	-
	2

	17. РТ на границе ПС юг
	Точка
	-
	351139,91
	1379561,04
	-
	-
	-
	2

	18. РТ на границе ПС юго-запад
	Точка
	-
	351187,87
	1379450,13
	-
	-
	-
	2

	19. РТ на границе ПС запад
	Точка
	-
	351230,08
	1379346,57
	-
	-
	-
	2

	20. РТ на границе ПС северо-запад
	Точка
	-
	351332,66
	1379402,01
	-
	-
	-
	2

	21. РТ на границе ПС север
	Точка
	-
	351281,22
	1379732,81
	-
	-
	-
	2

	22. РТ на границе ПС северо-восток
	Точка
	-
	351230,05
	1379751,65
	-
	-
	-
	2

	23. РТ на границе ПС восток
	Точка
	-
	351200,52
	1379803,24
	-
	-
	-
	2

	24. РТ на границе ПС юго-восток
	Точка
	-
	351130,28
	1379766,08
	-
	-
	-
	2

	25. РТ на границе ПС юг
	Точка
	-
	351045,4
	1379720,44
	-
	-
	-
	2

	26. РТ на границе ПС юго-запад
	Точка
	-
	351083,97
	1379686,58
	-
	-
	-
	2

	27. РТ на границе ПС запад
	Точка
	-
	351142,73
	1379655,12
	-
	-
	-
	2

	28. РТ на границе ПС северо-запад
	Точка
	-
	351211,6
	1379693,76
	-
	-
	-
	2

	29. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351450,93
	1379463,1
	-
	-
	-
	2

	30. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351417,83
	1379522,12
	-
	-
	-
	2

	31. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351377,76
	1379593,7
	-
	-
	-
	2

	32. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351341,08
	1379662,18
	-
	-
	-
	2

	33. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351299,55
	1379735,84
	-
	-
	-
	2

	34. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351258,45
	1379808,75
	-
	-
	-
	2

	35. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351239,1
	1379848,14
	-
	-
	-
	2

	36. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351109,25
	1379762,34
	-
	-
	-
	2

	37. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351123,12
	1379692,81
	-
	-
	-
	2

	38. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351144,25
	1379591,73
	-
	-
	-
	2

	39. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351170,28
	1379471,52
	-
	-
	-
	2

	40. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351212,05
	1379370,7
	-
	-
	-
	2

	41. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351226,63
	1379322,04
	-
	-
	-
	2

	42. РТ на границе ЖЗ
	Точка
	-
	351275,87
	1379371,32
	-
	-
	-
	2



	Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация. 
	Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 1.4.
Таблица № 1.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-26 от СК-95 зона 1 Ставропольский край. Левая; ΔX = 351230,08 м; ΔY = 1379346,57 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка санатория

	Цех:	01. Теплоснабжение

	0001
1
	1
	36,0
	0,6
	351393,47
	1379476,68
	-
	4,10266
	1,16
	90
	1,3
	0,83
	0301
	0,0196848
	1
	0,0019
	168,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0031988
	1
	0,0003
	168,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	0,0000227
	1
	2,15e-6
	168,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0525900
	1
	0,005
	168,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	3,04e-9
	3
	8,62e-10
	84,02

	0004
1
	1
	27,0
	0,35
	351392,39
	1379478,81
	-
	6,54
	0,62922
	139
	1,3
	0,9
	0301
	0,0511298
	1
	0,008
	139,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0083086
	1
	0,0013
	139,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	0,0000529
	1
	8,28e-6
	139,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,1227100
	1
	0,019
	139,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	1,03e-8
	3
	4,84e-9
	69,53

	0005
1
	1
	4,0
	0,02
	351393,96
	1379478,37
	-
	12
	0,00377
	15
	1,3
	0,5
	0402
	0,0030142
	1
	0,028
	22,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0405
	0,0004222
	1
	0,004
	22,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0410
	0,9350981
	1
	8,62
	22,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0417
	0,0344624
	1
	0,32
	22,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1716
	0,0000032
	1
	0,00003
	22,8

	Цех:	02. Санаторий

	Участок:	1. Лечебно-диагностическое отделение

	0002
1
	1
	10,9
	0,25 × 0,25
	351345,59
	1379479,81
	-
	3,28
	0,205
	22
	1,3
	0,5
	0349
	0,0347200
	1
	0,03
	62,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1061
	0,0056091
	1
	0,005
	62,13

	0010
1
	1
	11,1
	0,25 × 0,2
	351352,78
	1379466,34
	-
	3,32
	0,166
	24
	1,3
	0,5
	0349
	0,0021120
	1
	0,0018
	63,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1051
	0,0123170
	1
	0,0105
	63,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1054
	0,0022830
	1
	0,002
	63,27

	0011
1
	1
	10,9
	0,4 × 0,4
	351351,43
	1379469,14
	-
	6,3375
	1,014
	24
	1,3
	0,5
	0349
	0,0008120
	1
	0,0007
	62,13

	Участок:	2. Терапевтическое отделение

	0012
1
	4
	25,4
	1 × 0,7
	351284,3
351244,47
	1379520,22
1379486,8
	1
	0,2
	0,14
	24
	1,3
	0,5
	1051
	0,0344000
	1
	0,0043
	144,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1054
	0,0048000
	1
	0,0006
	144,5

	Участок:	3. Ванное отделение

	0013
1
	1
	13,9
	0,5 × 0,5
	351306,38
	1379450,47
	-
	5,6
	1,4
	24
	1,3
	0,5
	0349
	0,0006840
	1
	0,00035
	78,95

	Цех:	03. Пищеблок

	6001
1
	3
	2,0
	-
	351333,39
351332,39
	1379527,87
1379527,87
	1
	-
	-
	-
	1,3
	0,5
	0938
	0,0001860
	1
	0,0086
	11,4

	6007
1
	3
	2,0
	-
	351312,43
351311,43
	1379507,59
1379507,59
	1
	-
	-
	-
	1,3
	0,5
	0938
	0,0000370
	1
	0,0017
	11,4

	0006
1
	1
	15,0
	0,6 × 0,8
	351355,64
	1379502,35
	-
	6,02083
	2,89
	24
	1,3
	0,5
	1061
	0,0018500
	1
	0,0008
	85,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1555
	0,0001667
	1
	0,00007
	85,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1317
	0,0000667
	1
	2,83e-5
	85,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3721
	0,0000717
	3
	0,00009
	42,61

	0007
1
	1
	15,0
	1 × 1
	351345,83
	1379520,54
	-
	5,92
	5,92
	24
	1,3
	0,51
	0155
	0,0042240
	3
	0,0052
	43,87

	0008
1
	1
	15,0
	0,2 × 0,2
	351354,43
	1379513,86
	-
	5,75
	0,23
	24
	1,3
	0,5
	0349
	0,0022278
	1
	0,00095
	85,22

	Цех:	04. Транспортный

	6004
1
	3
	5,0
	-
	351193,8
351181,08
	1379771,64
1379763,69
	5
	-
	-
	-
	1,3
	0,5
	0301
	0,0013289
	1
	0,0073
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0002159
	1
	0,0012
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	0,0001507
	3
	0,0025
	14,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	0,0002036
	1
	0,0011
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0504529
	1
	0,28
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	0,0071324
	1
	0,04
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	0,0010981
	1
	0,006
	28,5

	6005
1
	3
	5,0
	-
	351349,41
351369,41
	1379600,04
1379565,39
	5
	-
	-
	-
	1,3
	0,5
	0301
	0,0000164
	1
	0,00009
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0000027
	1
	1,48e-5
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	0,0000089
	1
	0,00005
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0010019
	1
	0,0055
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	0,0001264
	1
	0,0007
	28,5

	Цех:	05. Территория

	6008
1
	3
	5,0
	-
	351290,8
351286,47
	1379429,96
1379427,46
	5
	-
	-
	-
	1,3
	0,5
	0301
	0,0004200
	1
	0,0023
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,0000683
	1
	0,00037
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	0,0003700
	1
	0,002
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,0807500
	1
	0,44
	28,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	0,0079500
	1
	0,044
	28,5

	0009
1
	1
	5,0
	0,1
	351389,93
	1379440,93
	-
	182,073
	1,43
	450
	1,3
	10,41
	0301
	0,6720000
	1
	0,18
	174,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	0,1092000
	1
	0,029
	174,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	0,1050000
	1
	0,028
	174,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	0,5425000
	1
	0,14
	174,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	0,0000011
	3
	8,77e-7
	87,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	0,0437500
	3
	0,035
	87,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	0,0105000
	1
	0,0028
	174,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	0,2537500
	1
	0,067
	174,06

	6009
1
	3
	2,0
	-
	351389,72
351390,72
	1379440,05
1379440,05
	1
	-
	-
	-
	1,3
	0,5
	0333
	0,0000005
	1
	2,32e-5
	11,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	0,0001955
	1
	0,009
	11,4





2 Расчёт загрязнения атмосферы:  Площадка «1. Площадка санатория»; ЗВ «0301. Азота диоксид» (См.р./ПДКм.р.)

	Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота). Предельно допустимая максимальная разовая концентрация (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  
	Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 6 (в том числе: организованных - 3, неорганизованных - 3). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 4; 10-50 м – 2; свыше 50 м – нет.
	Количественная характеристика выброса: 0,7445799 г/с.
В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост наблюдения за загрязнением атмосферы).
	Расчётных точек – 30; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 170; дополнительных - нет); контрольных постов - нет.
	Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:
	- на границе предприятия – 0,43 (достигается в точке с координатами X=351230,08 Y=1379346,57), при направлении ветра 31°, скорости ветра 4 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,045 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,2), вклад источников предприятия 0,39 (вклад неорганизованных источников – 1,86e-6);
	- в жилой зоне – 0,43 (достигается в точке с координатами X=351226,63 Y=1379322,04), при направлении ветра 36°, скорости ветра 4 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,044 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,2), вклад источников предприятия 0,39 (вклад неорганизованных источников – 1,37e-6);
	- в зоне с повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха – 0,44 (достигается в точке с координатами X=351529,24 Y=1379333,03), при направлении ветра 142°, скорости ветра 4 м/с, в том числе: фоновая концентрация – 0,05 (фоновая концентрация до интерполяции – 0,21), вклад источников предприятия 0,39 (вклад неорганизованных источников – 0,00014).
Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1.
Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы
	ИЗА(вар.)
режимы
	Тип
	Высота, м
	Диаметр, м
	Координаты
	Ширина, м
	Параметры ГВС
	Рельеф
	Um, м/с
	Загрязняющее вещество

	
	
	
	
	X1
X2
	Y1
Y2
	
	скор-ть, м/с
	объем, м³/с
	темп., °С
	
	
	код
	выброс, г/с
	F
	Cmi, мг/м³
	Xmi, 
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	ЛСК: МСК-26 от СК-95 зона 1 Ставропольский край. Левая; ΔX = 351230,08 м; ΔY = 1379346,57 м; Азимут = 0°

	Площадка:	1. Площадка санатория

	Цех:	01. Теплоснабжение

	0001
1
	1
	36,0
	0,6
	351393,47
	1379476,68
	-
	4,10266
	1,16
	90
	1,3
	0,83
	0301
	0,0196848
	1
	0,0019
	168,05

	0004
1
	1
	27,0
	0,35
	351392,39
	1379478,81
	-
	6,54
	0,62922
	139
	1,3
	0,9
	0301
	0,0511298
	1
	0,008
	139,06

	Цех:	04. Транспортный

	6004
1
	3
	5,0
	-
	351193,8
351181,08
	1379771,64
1379763,69
	5
	-
	-
	-
	1,3
	0,5
	0301
	0,0013289
	1
	0,0073
	28,5

	6005
1
	3
	5,0
	-
	351349,41
351369,41
	1379600,04
1379565,39
	5
	-
	-
	-
	1,3
	0,5
	0301
	0,0000164
	1
	0,00009
	28,5

	Цех:	05. Территория

	6008
1
	3
	5,0
	-
	351290,8
351286,47
	1379429,96
1379427,46
	5
	-
	-
	-
	1,3
	0,5
	0301
	0,0004200
	1
	0,0023
	28,5

	0009
1
	1
	5,0
	0,1
	351389,93
	1379440,93
	-
	182,073
	1,43
	450
	1,3
	10,41
	0301
	0,6720000
	1
	0,18
	174,06


	Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °). 
Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 2.2.

Таблица № 2.2 – Значения расчётных концентраций в точках

	№ 
РО
	Тип
	Координаты
	Высота, м
	Концентрация
	Фон, д.ПДК
	Вклад, д.ПДК
	Ветер
	Вклад источника выброса

	
	
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	
	
	u, м/с
	φ, °
	пл.цех.уч.ИЗА
	д.ПДК
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛСК: МСК-26 от СК-95 зона 1 Ставропольский край. Левая; ΔX = 351230,08 м; ΔY = 1379346,57 м; Азимут = 0°

	1
	Охр.
	351529,24
	1379333,03
	2
	0,44
	0,09
	0,05
	0,39
	4
	142
	1.05.0009
	0,38
	86,96

	13
	Гр.пр.
	351435,23
	1379457,45
	2
	0,37
	0,074
	0,096
	0,27
	4
	200
	1.05.0009
	0,27
	73,85

	14
	Гр.пр.
	351386,17
	1379543,13
	2
	0,38
	0,075
	0,034
	0,34
	4
	272
	1.05.0009
	0,34
	89,48

	15
	Гр.пр.
	351337,55
	1379629,15
	2
	0,43
	0,086
	0,034
	0,39
	4
	286
	1.05.0009
	0,38
	88,89

	16
	Гр.пр.
	351272,68
	1379557,79
	2
	0,43
	0,085
	0,05
	0,38
	4
	316
	1.05.0009
	0,37
	87,69

	17
	Гр.пр.
	351139,91
	1379561,04
	2
	0,41
	0,083
	0,057
	0,36
	4
	335
	1.05.0009
	0,35
	84

	18
	Гр.пр.
	351187,87
	1379450,13
	2
	0,43
	0,086
	0,046
	0,39
	4
	358
	1.05.0009
	0,38
	88,12

	19
	Гр.пр.
	351230,08
	1379346,57
	2
	0,43
	0,087
	0,045
	0,39
	4
	31
	1.05.0009
	0,38
	87,9

	20
	Гр.пр.
	351332,66
	1379402,01
	2
	0,38
	0,076
	0,08
	0,3
	4
	34
	1.05.0009
	0,3
	78,58

	21
	Гр.пр.
	351281,22
	1379732,81
	2
	0,38
	0,076
	0,034
	0,35
	4
	291
	1.05.0009
	0,33
	87,21

	22
	Гр.пр.
	351230,05
	1379751,65
	2
	0,37
	0,073
	0,04
	0,33
	4
	297
	1.05.0009
	0,31
	85,85

	23
	Гр.пр.
	351200,52
	1379803,24
	2
	0,35
	0,07
	0,05
	0,3
	4
	298
	1.05.0009
	0,29
	81,82

	24
	Гр.пр.
	351130,28
	1379766,08
	2
	0,35
	0,07
	0,052
	0,29
	4
	309
	1.05.0009
	0,28
	81,45

	25
	Гр.пр.
	351045,4
	1379720,44
	2
	0,37
	0,074
	0,09
	0,28
	4
	321
	1.05.0009
	0,27
	73,29

	26
	Гр.пр.
	351083,97
	1379686,58
	2
	0,38
	0,076
	0,08
	0,3
	4
	321
	1.05.0009
	0,29
	76,8

	27
	Гр.пр.
	351142,73
	1379655,12
	2
	0,4
	0,08
	0,066
	0,34
	4
	319
	1.05.0009
	0,33
	81,09

	28
	Гр.пр.
	351211,6
	1379693,76
	2
	0,38
	0,076
	0,034
	0,35
	4
	305
	1.05.0009
	0,33
	87,98

	29
	Жил.
	351450,93
	1379463,1
	2
	0,38
	0,076
	0,09
	0,29
	4
	200
	1.05.0009
	0,29
	76,77

	30
	Жил.
	351417,83
	1379522,12
	2
	0,36
	0,072
	0,043
	0,32
	4
	251
	1.05.0009
	0,32
	87,98

	31
	Жил.
	351377,76
	1379593,7
	2
	0,42
	0,084
	0,034
	0,39
	4
	275
	1.05.0009
	0,37
	88,9

	32
	Жил.
	351341,08
	1379662,18
	2
	0,42
	0,084
	0,034
	0,39
	4
	283
	1.05.0009
	0,37
	88,16

	33
	Жил.
	351299,55
	1379735,84
	2
	0,38
	0,077
	0,034
	0,35
	4
	287
	1.05.0009
	0,33
	87,33

	34
	Жил.
	351258,45
	1379808,75
	2
	0,35
	0,07
	0,047
	0,31
	4
	290
	1.05.0009
	0,29
	82,98

	35
	Жил.
	351239,1
	1379848,14
	2
	0,34
	0,07
	0,056
	0,29
	4
	290
	1.05.0009
	0,27
	80,14

	36
	Жил.
	351109,25
	1379762,34
	2
	0,34
	0,07
	0,055
	0,29
	4
	311
	1.05.0009
	0,28
	80,89

	37
	Жил.
	351123,12
	1379692,81
	2
	0,39
	0,08
	0,073
	0,32
	4
	317
	1.05.0009
	0,31
	78,34

	38
	Жил.
	351144,25
	1379591,73
	2
	0,41
	0,08
	0,06
	0,35
	4
	329
	1.05.0009
	0,34
	83,37

	39
	Жил.
	351170,28
	1379471,52
	2
	0,43
	0,086
	0,048
	0,38
	4
	352
	1.05.0009
	0,38
	87,61

	40
	Жил.
	351212,05
	1379370,7
	2
	0,43
	0,087
	0,045
	0,39
	4
	22
	1.05.0009
	0,38
	88,06

	41
	Жил.
	351226,63
	1379322,04
	2
	0,43
	0,087
	0,044
	0,39
	4
	36
	1.05.0009
	0,38
	87,93

	42
	Жил.
	351275,87
	1379371,32
	2
	0,42
	0,084
	0,054
	0,37
	4
	32
	1.05.0009
	0,36
	86,25



	Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 1. Площадка санатория приведена на рисунке 2.1.
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