Расчёт загрязнения атмосферы «ПДВ»

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Средняя температура наружного воздуха: 25,8 °С (лето).
Параметры перебора ветров:
   – направление: 0 – 360 метео °;
   – скорость: 0,5 – 6 м/с.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты
	Наименование характеристики
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1,3

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С
	25,8

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С
	-1,9

	Среднегодовая роза ветров, %
	-

	  С
	11

	  СВ
	5

	  В
	6

	  ЮВ
	18

	  Ю
	40

	  ЮЗ
	6

	  З
	6

	  СЗ
	8

	Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с
	4



Схема структурных подразделений (цехов), расположенных на территории промплощадки приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Схема структурных подразделений
	Номер площадки
	Номер цеха
	Наименование площадки (цеха)

	1
	2
	3

	1
	-
	Площадка санатория

	1
	001
	   Теплоснабжение

	1
	002
	   Санаторий

	1
	003
	   Пищеблок

	1
	004
	   Транспортный

	1
	005
	   Территория



Режим учёта вариантов ИЗАВ:
- «±»: учёт вклада ИЗАВ с исключением из фона (C'ф);
- «+»: учитывать вклад ИЗАВ без исключения из фона (Cф);
- «-»: не учитывать вклад ИЗАВ, но исключать его из фона.
Тип стилизации ИЗАВ:
- «1»: Точечный,
- «3»: Площадной,
- «4»: Совокупно-точечный.
Высота источников задаётся параметром (H, м). 
Диаметр устья – (D, м), а в случае прямоугольного устья в этом поле таблицы указываются значения длины и ширины.
Параметры газовоздушной смеси (ГВС) для источников организованного выброса определяются величинами скорости (w0), объёмного расхода (V1), температуры (Tг) и могут быть дополнены величиной плотности ГВС (ρ). 
В случае наклонных выбросов в качестве дополнительных параметров могут быть указаны угол отклонения оси выброса от вертикали (α, °) и курс в направлении отклонения (γ, °).
Ширина площадных источников задаётся параметром (b, м).
При наличии существенного перепада высот для источников выброса дополнительным параметром указывается коэффициент рельефа (η).
В качестве количественной характеристики указываются параметры максимального разового выброса (М, г/с), валового выброса (G, т/год) и среднего выброса (М', г/с).
Для каждого источника выброса определена максимальная, достижимая с учётом коэффициента оседания (F), концентрация в приземном слое атмосферы (Cm) в долях ПДКмр (при отсутствии – в долях ОБУВ, при отсутствии – в долях ПДКсс, при отсутствии – в долях ПДКсг); рассчитано расстояние (Xm, м), на котором достигается максимальная концентрация и опасная скорость ветра (Um, м/с). 
Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха
	Код и наименование ИЗАВ
	Режим
	Тип
	H, м
	D, м
	w0, м/с
	V1, м³/с
	Tг, °
	ρ,
кг/м³
	α, °
γ, °
	Координаты
	b, м
	η

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	0001 Труба
	+ 1
	1
	36
	0,6
	4,103
	1,16
	90
	1,29
	-
	351393,47
	1379476,68
	-
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Азота диоксид 0301
	0,0197
	0,273
	0,00864
	0,0093
	168
	0,8
	1

	Азот (II) оксид 0304
	0,0032
	0,0443
	0,0014
	7,6e-4
	168
	0,8
	1

	Сера диоксид 0330
	0,0000227
	0,000318
	0,0000101
	4,3e-6
	168
	0,8
	1

	Углерод оксид 0337
	0,0526
	0,736
	0,0233
	9,9e-4
	168
	0,8
	1

	Бенз/а/пирен 0703
	3,04e-9
	1e-7
	3,04e-9
	8,6e-4
	84
	0,8
	3

	0002 Труба В-5
	+ 1
	1
	10,9
	0,25
0,25
	3,28
	0,205
	22
	1,29
	-
	351345,59
	1379479,81
	-
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Хлор 0349
	0,0347
	0,313
	0,00993
	0,31
	62
	0,5
	1

	Этанол 1061
	0,00561
	0,0485
	0,00154
	1e-3
	62
	0,5
	1

	0004 Труба
	+ 1
	1
	27
	0,35
	6,54
	0,629
	139
	1,29
	-
	351392,39
	1379478,81
	-
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Азота диоксид 0301
	0,0511
	0,547
	0,0174
	0,04
	139
	0,9
	1

	Азот (II) оксид 0304
	0,00831
	0,089
	0,00282
	0,0033
	139
	0,9
	1

	Сера диоксид 0330
	0,0000529
	0,000593
	0,0000188
	1,7e-5
	139
	0,9
	1

	Углерод оксид 0337
	0,123
	1,375
	0,0436
	0,0038
	139
	0,9
	1

	Бенз/а/пирен 0703
	1,03e-8
	1e-7
	3,17e-9
	0,0048
	70
	0,9
	3

	0005 Свеча
	+ 1
	1
	4
	0,02
	12
	0,00377
	15
	1,29
	-
	351393,96
	1379478,37
	-
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Бутан 0402
	0,00301
	0,0000145
	4,59e-7
	1,4e-4
	23
	0,5
	1

	Пентан 0405
	0,000422
	2,03e-6
	6,43e-8
	3,9e-5
	23
	0,5
	1

	Метан 0410
	0,935
	0,00449
	0,000142
	0,17
	23
	0,5
	1

	Этан 0417
	0,0345
	0,000165
	0,00000525
	0,0064
	23
	0,5
	1

	Одорант смесь природных меркаптанов 1716
	0,0000032
	1,5e-8
	4,76e-10
	0,0025
	23
	0,5
	1

	0006 Труба В-6
	+ 1
	1
	15
	0,6
0,8
	6,021
	2,89
	24
	1,29
	-
	351355,64
	1379502,35
	-
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Этанол 1061
	0,00185
	0,0024
	0,000076
	1,6e-4
	85
	0,5
	1

	Ацетальдегид 1317
	0,0000667
	0,0000864
	0,00000274
	0,0028
	85
	0,5
	1

	Этановая кислота 1555
	0,000167
	0,000216
	0,00000685
	3,5e-4
	85
	0,5
	1

	Пыль мучная 3721
	0,0000717
	0,0000929
	0,00000295
	9,1e-5
	43
	0,5
	3

	0007 Труба В-3
	+ 1
	1
	15
	1
1
	5,92
	5,92
	24
	1,29
	-
	351345,83
	1379520,54
	-
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	диНатрий карбонат 0155
	0,00422
	0,0222
	0,000704
	0,029
	49
	0,6
	3

	0008 Труба В-7
	+ 1
	1
	15
	0,2
0,2
	5,75
	0,23
	24
	1,29
	-
	351354,43
	1379513,86
	-
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Хлор 0349
	0,00223
	0,012
	0,000381
	0,0095
	85
	0,5
	1

	0009 Труба ДЭС
	+ 1
	1
	5
	0,1
	182,073
	1,43
	450
	1,29
	-
	351389,93
	1379440,93
	-
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Азота диоксид 0301
	0,672
	0,0115
	0,000365
	0,89
	174
	10,4
	1

	Азот (II) оксид 0304
	0,109
	0,00187
	0,0000594
	0,073
	174
	10,4
	1

	Углерод 0328
	0,0438
	0,00072
	0,0000228
	0,23
	87
	10,4
	3

	Сера диоксид 0330
	0,105
	0,0018
	0,0000571
	0,056
	174
	10,4
	1

	Углерод оксид 0337
	0,543
	0,00936
	0,000297
	0,029
	174
	10,4
	1

	Бенз/а/пирен 0703
	0,0000011
	1,98e-8
	6,28e-10
	0,88
	87
	10,4
	3

	Формальдегид 1325
	0,0105
	0,00018
	0,00000571
	0,056
	174
	10,4
	1

	Керосин 2732
	0,254
	0,00432
	0,000137
	0,056
	174
	10,4
	1

	0010 Труба В-31
	+ 1
	1
	11,1
	0,25
0,2
	3,32
	0,166
	24
	1,29
	-
	351352,78
	1379466,34
	-
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Хлор 0349
	0,00211
	0,022
	0,000698
	0,018
	63
	0,5
	1

	Пропан-2-ол 1051
	0,0123
	0,129
	0,00411
	0,017
	63
	0,5
	1

	Пропан-1-ол 1054
	0,00228
	0,024
	0,000761
	0,0065
	63
	0,5
	1

	0011 Труба В-14
	+ 1
	1
	10,9
	0,4
0,4
	6,338
	1,014
	24
	1,29
	-
	351351,43
	1379469,14
	-
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Хлор 0349
	0,000812
	0,00732
	0,000232
	0,0072
	62
	0,5
	1

	0012 Трубы
	+ 1
	4
	25,4
	1
0,7
	0,2
	0,14
	24
	1,29
	-
	351264,71
351264,06
	1379503,13
1379503,89
	52
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Пропан-2-ол 1051
	0,0344
	0,00327
	0,000104
	0,0071
	144
	0,5
	1

	Пропан-1-ол 1054
	0,0048
	0,000456
	0,0000145
	0,002
	144
	0,5
	1

	0013 Труба В-24
	+ 1
	1
	13,9
	0,5
0,5
	5,6
	1,4
	24
	1,29
	-
	351306,38
	1379450,47
	-
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Хлор 0349
	0,000684
	0,00719
	0,000228
	0,0035
	79
	0,5
	1

	6001 Компрессор холодильной установки
	+ 1
	3
	2
	-
	-
	-
	-
	1,29
	-
	351332,89
351332,89
	1379527,37
1379528,37
	1
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	1,1,1,2-Тетрафторэтан 0938
	0,000186
	0,00587
	0,000186
	0,0035
	11
	0,5
	1

	6004 Служебная стоянка
	+ 1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	1,29
	-
	351188,76
351186,11
	1379765,55
1379769,79
	15
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Азота диоксид 0301
	0,00133
	0,00288
	0,0000912
	0,036
	29
	0,5
	1

	Азот (II) оксид 0304
	0,000216
	0,000467
	0,0000148
	0,003
	29
	0,5
	1

	Углерод 0328
	0,000151
	0,000198
	0,00000629
	0,016
	14
	0,5
	3

	Сера диоксид 0330
	0,000204
	0,000573
	0,0000182
	0,0022
	29
	0,5
	1

	Углерод оксид 0337
	0,0505
	0,0534
	0,00169
	0,055
	29
	0,5
	1

	Бензин 2704
	0,00713
	0,00546
	0,000173
	0,0078
	29
	0,5
	1

	Керосин 2732
	0,0011
	0,00177
	0,0000563
	0,005
	29
	0,5
	1

	6005 Гостевая парковка
	+ 1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	1,29
	-
	351361,57
351357,24
	1379583,96
1379581,46
	40
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Азота диоксид 0301
	0,0000164
	0,00013
	0,00000412
	4,5e-4
	29
	0,5
	1

	Азот (II) оксид 0304
	0,0000027
	0,000021
	6,66e-7
	3,7e-5
	29
	0,5
	1

	Сера диоксид 0330
	0,0000089
	0,000139
	0,00000441
	9,7e-5
	29
	0,5
	1

	Углерод оксид 0337
	0,001
	0,00618
	0,000196
	0,0011
	29
	0,5
	1

	Бензин 2704
	0,000126
	0,000943
	0,0000299
	1,4e-4
	29
	0,5
	1

	6007 Компрессор сплит-системы
	+ 1
	3
	2
	-
	-
	-
	-
	1,29
	-
	351311,93
351311,93
	1379507,09
1379508,09
	1
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	1,1,1,2-Тетрафторэтан 0938
	0,000037
	0,00117
	0,000037
	6,9e-4
	11
	0,5
	1

	6008 Садовая техника
	+ 1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	1,29
	-
	351289,88
351287,38
	1379426,54
1379430,87
	5
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Азота диоксид 0301
	0,00042
	0,000323
	0,0000102
	0,011
	29
	0,5
	1

	Азот (II) оксид 0304
	0,0000683
	0,0000524
	0,00000166
	9,3e-4
	29
	0,5
	1

	Сера диоксид 0330
	0,00037
	0,000284
	0,00000901
	0,0041
	29
	0,5
	1

	Углерод оксид 0337
	0,0808
	0,062
	0,00197
	0,088
	29
	0,5
	1

	Бензин 2704
	0,00795
	0,00611
	0,000194
	0,0087
	29
	0,5
	1

	6009 Бак ДЭС
	+ 1
	3
	2
	-
	-
	-
	-
	1,29
	-
	351390,22
351390,22
	1379440,55
1379439,55
	1
	1,3

	Наименование ЗВ и код
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	Дигидросульфид 0333
	5e-7
	2,78e-10
	8,81e-12
	0,0029
	11
	0,5
	1

	Алканы C12-19 2754
	0,000196
	1e-7
	3,17e-9
	0,0091
	11
	0,5
	1



Перечень загрязняющих веществ (ЗВ), групп суммации (ГС) и тип критерия для сопоставления расчётной концентрации с гигиеническим нормативом указан в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Перечень веществ (групп суммации) и расчётных критериев
	Загрязняющее вещество (группа суммации)
	Расчётная концентрация и тип её сопоставления
	Фон

	
	максимальная разовая, Cмр
	среднегодовая
Ссг
	среднесуточная
Ссс
	

	код
	наименование
	тип
	мг/м³
	тип
	мг/м³
	тип
	мг/м³
	учёт
	инт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота диоксид
	ПДКмр
	0,2
	-
	-
	-
	-
	Да
	Да



Сведения o фоновых концентрациях загрязняющих веществ приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах
	Фоновый пост
	Координаты
	Загрязняющее вещество
	Концентрация, мг/м³

	
	
	
	максимально-разовая при ветре, м/с
	средн.

	
	X
	Y
	код
	наименование
	0 – 2
	3 – u*
	

	
	
	
	
	
	
	С
	В
	Ю
	З
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1 Фоновый пост
	351230,41
	351230,41
	0301
	Азота диоксид
	0,04
	0,04
	0,039
	0,041
	0,034
	-



Параметры расчётных точек приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Параметры расчётных точек
	Расчётная точка
	Координаты
	Тип точки

	№
	наименование
	высота, м
	X
	Y
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13
	РТ на границе ПС север
	2
	351435,23
	1379457,45
	9 Граница ОНВ

	14
	РТ на границе ПС северо-восток
	2
	351386,17
	1379543,13
	9 Граница ОНВ

	15
	РТ на границе ПС восток
	2
	351337,55
	1379629,15
	9 Граница ОНВ

	16
	РТ на границе ПС юго-восток
	2
	351272,68
	1379557,79
	9 Граница ОНВ

	17
	РТ на границе ПС юг
	2
	351139,91
	1379561,04
	9 Граница ОНВ

	18
	РТ на границе ПС юго-запад
	2
	351187,87
	1379450,13
	9 Граница ОНВ

	19
	РТ на границе ПС запад
	2
	351230,08
	1379346,57
	9 Граница ОНВ

	20
	РТ на границе ПС северо-запад
	2
	351332,66
	1379402,01
	9 Граница ОНВ

	21
	РТ на границе ПС север
	2
	351281,22
	1379732,81
	9 Граница ОНВ

	22
	РТ на границе ПС северо-восток
	2
	351230,05
	1379751,65
	9 Граница ОНВ

	23
	РТ на границе ПС восток
	2
	351200,52
	1379803,24
	9 Граница ОНВ

	24
	РТ на границе ПС юго-восток
	2
	351130,28
	1379766,08
	9 Граница ОНВ

	25
	РТ на границе ПС юг
	2
	351045,40
	1379720,44
	9 Граница ОНВ

	26
	РТ на границе ПС юго-запад
	2
	351083,97
	1379686,58
	9 Граница ОНВ

	27
	РТ на границе ПС запад
	2
	351142,73
	1379655,12
	9 Граница ОНВ

	28
	РТ на границе ПС северо-запад
	2
	351211,60
	1379693,76
	9 Граница ОНВ

	29
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351450,93
	1379463,10
	7 Жилая зона

	30
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351417,83
	1379522,12
	7 Жилая зона

	31
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351377,76
	1379593,70
	7 Жилая зона

	32
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351341,08
	1379662,18
	7 Жилая зона

	33
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351299,55
	1379735,84
	7 Жилая зона

	34
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351258,45
	1379808,75
	7 Жилая зона

	35
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351239,10
	1379848,14
	7 Жилая зона

	36
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351109,25
	1379762,34
	7 Жилая зона

	37
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351123,12
	1379692,81
	7 Жилая зона

	38
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351144,25
	1379591,73
	7 Жилая зона

	39
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351170,28
	1379471,52
	7 Жилая зона

	40
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351212,05
	1379370,70
	7 Жилая зона

	41
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351226,63
	1379322,04
	7 Жилая зона

	42
	РТ на границе ЖЗ
	2
	351275,87
	1379371,32
	7 Жилая зона



Параметры расчётных границ приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Параметры расчётных границ
	Расчётная граница
	Координаты вершин 
(X1; Y1) … (Xn; Yn)

	№
	наименование
	шаг, м
	высота, м
	

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Граница санатория
	50
	2
	(351230,08; 1379346,57); (351206,92; 1379390,04); (351208,94; 1379399,43); (351160,99; 1379514,79); (351163,41; 1379520,57); (351153,62; 1379524,00); (351139,91; 1379561,04); (351239,36; 1379549,80); (351259,63; 1379553,81); (351272,68; 1379557,79); (351286,50; 1379564,68); (351335,08; 1379609,55); (351303,93; 1379666,34); (351315,44; 1379672,83); (351339,75; 1379630,15); (351337,55; 1379629,15); (351427,75; 1379469,56); (351433,24; 1379460,76); (351435,23; 1379457,45); (351230,08; 1379346,57)

	3
	Граница санатория
	50
	2
	(351141,99; 1379654,70); (351136,54; 1379669,35); (351137,67; 1379677,26); (351143,20; 1379686,84); (351137,53; 1379696,66); (351130,83; 1379696,49); (351123,12; 1379692,81); (351095,40; 1379688,49); (351081,21; 1379686,12); (351073,12; 1379690,97); (351045,40; 1379720,44); (351159,70; 1379781,90); (351160,30; 1379780,99); (351200,52; 1379803,24); (351230,05; 1379751,65); (351260,93; 1379768,61); (351272,00; 1379749,16); (351281,22; 1379732,81); (351141,99; 1379654,70); (351141,99; 1379654,70)

	4
	Граница ЖЗ КК 26:34:030103
	50
	2
	(351138,11; 1379334,45); (351282,23; 1379034,89); (351363,73; 1379069,43); (351242,28; 1379303,69); (351226,63; 1379322,04); (351138,11; 1379334,45)

	5
	Граница ЖЗ КК 26:34:030104
	50
	2
	(351083,97; 1379686,58); (351123,12; 1379692,81); (351126,44; 1379681,72); (351122,38; 1379667,97); (351136,54; 1379669,35); (351142,73; 1379655,12); (351147,38; 1379642,03); (351154,56; 1379638,60); (351158,00; 1379624,22); (351154,25; 1379620,79); (351144,25; 1379591,73); (351131,13; 1379586,41); (351120,82; 1379612,97); (351118,00; 1379625,16); (351106,13; 1379620,79); (351086,13; 1379606,10); (351046,13; 1379589,54); (351038,63; 1379629,22); (351043,32; 1379631,41); (351034,26; 1379663,28); (351013,32; 1379727,96); (351027,39; 1379734,84); (351064,26; 1379677,34); (351083,94; 1379671,41); (351083,97; 1379686,58)

	6
	Граница ЖЗ КК 26:34:030105
	50
	2
	(351112,71; 1379610,50); (351052,89; 1379581,26); (351149,15; 1379342,87); (351190,53; 1379361,76); (351203,57; 1379336,13); (351227,86; 1379332,53); (351112,71; 1379610,50)

	7
	Граница ЖЗ КН 26:34:000000:11532 
	50
	2
	(351042,94; 1379726,44); (351109,25; 1379762,34); (351095,19; 1379785,77); (351054,57; 1379781,40); (351041,45; 1379775,15); (351035,51; 1379760,46); (351035,20; 1379737,65); (351042,94; 1379726,44)

	8
	Граница ЖЗ КН 26:34:030104:478, 26:34:030104:43
	50
	2
	(351268,09; 1379272,65); (351306,71; 1379294,56); (351303,23; 1379351,19); (351297,38; 1379347,72); (351275,87; 1379371,32); (351230,08; 1379346,57); (351268,74; 1379271,78); (351268,09; 1379272,65)

	9
	Граница ЖЗ КК 26:34:150221
	50
	2
	(351542,03; 1379297,39); (351656,38; 1379358,50); (351561,90; 1379527,96); (351450,93; 1379463,10); (351542,03; 1379297,39)

	10
	Граница ЖЗ КК 26:34:150222
	50
	2
	(351444,56; 1379474,35); (351555,91; 1379539,96); (351460,30; 1379710,54); (351347,83; 1379647,18); (351444,56; 1379474,35)

	11
	Граница ЖЗ КК 26:34:150231
	50
	2
	(351341,08; 1379662,18); (351452,05; 1379722,54); (351361,33; 1379893,88); (351246,60; 1379829,77); (351341,08; 1379662,18)

	12
	Граница ЖЗ КК 26:34:150303
	50
	2
	(351239,10; 1379848,14); (351353,45; 1379905,50); (351313,71; 1379981,61); (351293,09; 1379972,23); (351288,59; 1379980,11); (351249,98; 1379960,99); (351260,10; 1379939,99); (351200,86; 1379913,37); (351239,10; 1379848,14)



Параметры регулярной расчётной сетки приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Параметры регулярной расчётной сетки
	Расчётная площадка (сетка)
	Координаты
	Ширина, м

	№
	наименование
	шаг, м
	высота, м
	X1
	Y1
	X2
	Y2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	1
	100
	2
	350829,24
	1379533,03
	351729,24
	1379533,03
	1600



Значения расчётных концентраций в каждой точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации (C - в долях ПДК или Cм – в мг/м³), соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как направление (φ, ° метео) и скорость (u, м/с) ветра. 
Тип зоны назначения для расчётных точек:
- 7 Жилая зона,
- 9 Граница ОНВ.



2 Результат по ЗВ «0301 Азота диоксид» (Смр/ПДКмр)

Полное наименование вещества с кодом 0301: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота).  
Максимальная разовая ПДК: 0,2 мг/м³.  Класс опасности 3.
Количество ИЗАВ: всего 6, в том числе организованных: 3.
ИЗАВ по высотам: 4(2-10 м); 2(10-50 м).
Мощность выброса: 0,7445664 г/с.
Выброс: ∑M= 0,7445664 г/с; ∑G= 0,834833 т/год; ∑M'= 0,02651052 г/с.
Расчётных точек: 30. Точек максимума: 27. Точек расчётных сеток и границ: 27.
Максимальная расчётная концентрация в долях ПДК составляет:
- в зоне на границе и/или за пределами границы объекта ОНВ: 0,82 (в точке: X=351491,74; Y=1379358,03); ветер 140,8° и 6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,61;
- в жилой зоне: 0,82 (в точке: X=351499,12; Y=1379375,44); ветер 149° и 6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,61;
- в особой зоне с повышенными сан.-эпид. требованиями: 0,82 (в точке: X=351491,74; Y=1379358,03); ветер 140,8° и 6 м/с; при вкладе ИЗАВ: 0,61.
Параметры ИЗАВ, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Параметры источников загрязнения атмосферного воздуха
	Код и наименование ИЗАВ
	Режим
	Тип
	H, м
	D, м
	w0, м/с
	V1, м³/с
	Tг, °
	ρ,
кг/м³
	α, °
γ, °
	Координаты
	b, м
	η

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	0001 Труба
	+ 1
	1
	36
	0,6
	4,103
	1,16
	90
	1,29
	-
	351393,47
	1379476,68
	-
	1,3

	Код ЗВ
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	0301
	0,0197
	0,273
	0,00864
	0,0093
	168
	0,8
	1

	0004 Труба
	+ 1
	1
	27
	0,35
	6,54
	0,629
	139
	1,29
	-
	351392,39
	1379478,81
	-
	1,3

	Код ЗВ
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	0301
	0,0511
	0,547
	0,0174
	0,04
	139
	0,9
	1

	0009 Труба ДЭС
	+ 1
	1
	5
	0,1
	182,073
	1,43
	450
	1,29
	-
	351389,93
	1379440,93
	-
	1,3

	Код ЗВ
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	0301
	0,672
	0,0115
	0,000365
	0,89
	174
	10,4
	1

	6004 Служебная стоянка
	+ 1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	1,29
	-
	351188,76
351186,11
	1379765,55
1379769,79
	15
	1,3

	Код ЗВ
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	0301
	0,00133
	0,00288
	0,0000912
	0,036
	29
	0,5
	1

	6005 Гостевая парковка
	+ 1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	1,29
	-
	351361,57
351357,24
	1379583,96
1379581,46
	40
	1,3

	Код ЗВ
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	0301
	0,0000164
	0,00013
	0,00000412
	4,5e-4
	29
	0,5
	1

	6008 Садовая техника
	+ 1
	3
	5
	-
	-
	-
	-
	1,29
	-
	351289,88
351287,38
	1379426,54
1379430,87
	5
	1,3

	Код ЗВ
	М, г/с
	G, т/год
	М', г/с
	Сm/ПДК
	Xm
	Um
	F

	0301
	0,00042
	0,000323
	0,0000102
	0,011
	29
	0,5
	1



Результаты в расчётных точках приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Результаты в расчётных точках
	Точка
	Координаты
	Высо-
та, м
	Концентрация
	Ветер
	Фон, д.ПДК
	Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК

	№ РТ
	Тип
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	м/с
	°
	C'ф
	Cф
	Всего
	П.Цех.ИЗАВ
	Сi
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	13
	9
	351435,23
	1379457,45
	2
	0,69
	0,139
	6
	200
	0,21
	0,21
	0,49
	1.005.0009
	0,49
	70,4

	14
	9
	351386,17
	1379543,13
	2
	0,77
	0,155
	6
	272,1
	0,17
	0,17
	0,6
	1.005.0009
	0,6
	77,76

	15
	9
	351337,55
	1379629,15
	2
	0,71
	0,143
	6
	285,6
	0,17
	0,17
	0,54
	1.005.0009
	0,54
	75,24

	16
	9
	351272,68
	1379557,79
	2
	0,77
	0,155
	6
	315,1
	0,2
	0,2
	0,57
	1.005.0009
	0,57
	74,03

	17
	9
	351139,91
	1379561,04
	2
	0,64
	0,129
	6
	334,4
	0,2
	0,2
	0,44
	1.005.0009
	0,44
	68,15

	18
	9
	351187,87
	1379450,13
	2
	0,73
	0,146
	6
	357,4
	0,2
	0,2
	0,53
	1.005.0009
	0,53
	72,33

	19
	9
	351230,08
	1379346,57
	2
	0,75
	0,151
	6
	30,6
	0,2
	0,2
	0,55
	1.005.0009
	0,55
	72,95

	20
	9
	351332,66
	1379402,01
	2
	0,75
	0,15
	6
	34,2
	0,2
	0,2
	0,55
	1.005.0009
	0,55
	73,25

	21
	9
	351281,22
	1379732,81
	2
	0,58
	0,116
	6
	290,5
	0,17
	0,17
	0,41
	1.005.0009
	0,4
	69

	22
	9
	351230,05
	1379751,65
	2
	0,55
	0,111
	6
	297,3
	0,17
	0,17
	0,38
	1.005.0009
	0,37
	67,58

	23
	9
	351200,52
	1379803,24
	2
	0,52
	0,103
	6
	297,7
	0,17
	0,17
	0,35
	1.005.0009
	0,34
	65,27

	24
	9
	351130,28
	1379766,08
	2
	0,51
	0,102
	6
	308,7
	0,17
	0,17
	0,34
	1.005.0009
	0,33
	65,07

	25
	9
	351045,40
	1379720,44
	2
	0,52
	0,105
	6
	321
	0,2
	0,2
	0,32
	1.005.0009
	0,32
	60,35

	26
	9
	351083,97
	1379686,58
	2
	0,55
	0,111
	6
	321,3
	0,2
	0,2
	0,35
	1.005.0009
	0,35
	62,56

	27
	9
	351142,73
	1379655,12
	2
	0,59
	0,119
	6
	319,2
	0,2
	0,2
	0,39
	1.005.0009
	0,39
	65,2

	28
	9
	351211,61
	1379693,76
	2
	0,58
	0,116
	6
	305,3
	0,17
	0,17
	0,41
	1.005.0009
	0,4
	69,33

	29
	7
	351450,93
	1379463,10
	2
	0,74
	0,148
	6
	200
	0,21
	0,21
	0,54
	1.005.0009
	0,54
	72,32

	30
	7
	351417,83
	1379522,12
	2
	0,75
	0,15
	6
	251
	0,17
	0,17
	0,58
	1.005.0009
	0,58
	77,37

	31
	7
	351377,76
	1379593,70
	2
	0,76
	0,153
	6
	274,6
	0,17
	0,17
	0,59
	1.005.0009
	0,59
	76,97

	32
	7
	351341,08
	1379662,18
	2
	0,68
	0,136
	6
	282,5
	0,17
	0,17
	0,51
	1.005.0009
	0,5
	73,6

	33
	7
	351299,55
	1379735,84
	2
	0,58
	0,117
	6
	287,1
	0,17
	0,17
	0,41
	1.005.0009
	0,4
	69,13

	34
	7
	351258,45
	1379808,75
	2
	0,53
	0,106
	6
	289,7
	0,17
	0,17
	0,36
	1.005.0009
	0,35
	65,93

	35
	7
	351239,10
	1379848,14
	2
	0,5
	0,1
	6
	290,4
	0,17
	0,17
	0,33
	1.005.0009
	0,32
	64,18

	36
	7
	351109,25
	1379762,34
	2
	0,5
	0,101
	6
	311,2
	0,17
	0,17
	0,33
	1.005.0009
	0,33
	64,66

	37
	7
	351123,12
	1379692,81
	2
	0,57
	0,114
	6
	316,7
	0,2
	0,2
	0,37
	1.005.0009
	0,36
	63,59

	38
	7
	351144,25
	1379591,73
	2
	0,63
	0,126
	6
	328,5
	0,2
	0,2
	0,43
	1.005.0009
	0,43
	67,46

	39
	7
	351170,29
	1379471,52
	2
	0,71
	0,142
	6
	352,1
	0,2
	0,2
	0,51
	1.005.0009
	0,5
	71,35

	40
	7
	351212,05
	1379370,70
	2
	0,75
	0,149
	6
	21,6
	0,2
	0,2
	0,55
	1.005.0009
	0,54
	72,77

	41
	7
	351226,63
	1379322,04
	2
	0,73
	0,147
	6
	36,1
	0,2
	0,2
	0,53
	1.005.0009
	0,53
	72,07

	42
	7
	351275,87
	1379371,32
	2
	0,81
	0,162
	6
	31,4
	0,2
	0,2
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	75,16



Результаты в точках максимума расчётных областей приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Результаты в точках максимума расчётных областей
	Точка
	Координаты
	Высо-
та, м
	Концентрация
	Ветер
	Фон, д.ПДК
	Наибольший вклад ИЗАВ, д.ПДК

	№ РО
	Тип
	X
	Y
	
	д.ПДК
	мг/м³
	м/с
	°
	C'ф
	Cф
	Всего
	П.Цех.ИЗАВ
	Сi
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	8
	351329,24
	1379333,03
	2
	0,81
	0,162
	6
	60,7
	0,2
	0,2
	0,62
	1.005.0009
	0,61
	75,3

	1
	8
	351279,24
	1379483,03
	2
	0,81
	0,162
	6
	339,2
	0,2
	0,2
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	75,31

	1
	8
	351516,74
	1379458,03
	2
	0,82
	0,163
	6
	187,7
	0,21
	0,21
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	74,79

	1
	8
	351404,24
	1379570,53
	2
	0,79
	0,157
	6
	263,7
	0,17
	0,17
	0,62
	1.005.0009
	0,61
	77,77

	1
	8
	351491,74
	1379358,03
	2
	0,82
	0,163
	6
	140,8
	0,21
	0,21
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	74,76

	1
	8
	351297,99
	1379351,78
	2
	0,81
	0,163
	6
	44,2
	0,2
	0,2
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	75,11

	1
	8
	351510,49
	1379389,28
	2
	0,82
	0,163
	6
	156,8
	0,21
	0,21
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	74,84

	1
	8
	351497,99
	1379514,28
	2
	0,82
	0,163
	6
	214,2
	0,21
	0,21
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	74,85

	2
	9
	351370,80
	1379570,33
	2
	0,78
	0,157
	6
	278,4
	0,17
	0,17
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	77,9

	2
	9
	351286,29
	1379564,58
	2
	0,75
	0,15
	6
	310
	0,17
	0,17
	0,58
	1.005.0009
	0,58
	77,15

	2
	9
	351278,09
	1379372,52
	2
	0,81
	0,162
	6
	31,5
	0,2
	0,2
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	75,23

	2
	9
	351272,82
	1379557,86
	2
	0,77
	0,155
	6
	315,1
	0,2
	0,2
	0,57
	1.005.0009
	0,57
	74,03

	3
	9
	351248,13
	1379714,25
	2
	0,58
	0,117
	6
	297,5
	0,17
	0,17
	0,41
	1.005.0009
	0,4
	69,31

	3
	9
	351162,21
	1379666,04
	2
	0,6
	0,12
	6
	315,4
	0,2
	0,2
	0,4
	1.005.0009
	0,39
	65,44

	3
	9
	351088,77
	1379743,76
	2
	0,53
	0,107
	6
	315,1
	0,2
	0,2
	0,33
	1.005.0009
	0,33
	60,99

	4
	7
	351241,54
	1379304,56
	2
	0,74
	0,147
	6
	42,7
	0,2
	0,2
	0,54
	1.005.0009
	0,53
	71,99

	5
	7
	351144,50
	1379592,46
	2
	0,63
	0,126
	6
	328,4
	0,2
	0,2
	0,43
	1.005.0009
	0,43
	67,44

	6
	7
	351218,17
	1379355,92
	2
	0,75
	0,149
	6
	26,4
	0,2
	0,2
	0,55
	1.005.0009
	0,54
	72,7

	7
	7
	351084,06
	1379748,70
	2
	0,53
	0,106
	6
	315,1
	0,2
	0,2
	0,33
	1.005.0009
	0,32
	60,69

	8
	7
	351296,78
	1379348,37
	2
	0,81
	0,163
	6
	44,9
	0,2
	0,2
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	75,08

	8
	7
	351303,77
	1379342,47
	2
	0,81
	0,162
	6
	48,9
	0,2
	0,2
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	75,48

	9
	7
	351499,12
	1379375,44
	2
	0,82
	0,163
	6
	149
	0,21
	0,21
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	74,82

	9
	7
	351508,11
	1379496,52
	2
	0,82
	0,163
	6
	205,2
	0,21
	0,21
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	74,84

	10
	7
	351502,17
	1379508,29
	2
	0,82
	0,163
	6
	211
	0,21
	0,21
	0,61
	1.005.0009
	0,61
	74,85

	10
	7
	351390,13
	1379571,60
	2
	0,79
	0,157
	6
	269,9
	0,17
	0,17
	0,62
	1.005.0009
	0,61
	77,78

	11
	7
	351341,08
	1379662,18
	2
	0,68
	0,136
	6
	282,5
	0,17
	0,17
	0,51
	1.005.0009
	0,5
	73,6

	12
	7
	351239,10
	1379848,14
	2
	0,5
	0,1
	6
	290,4
	0,17
	0,17
	0,33
	1.005.0009
	0,32
	64,18



Карта-схема района размещения объекта ОНВ, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферного воздуха по расчётной площадке «1 Площадка санатория» приведена на рисунке 2.1.
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[Inomanka canaropus
0301 Azora guoxcun (Cmp/ITIKMp)

Y
1379200,00 1379300,00 1379400,00 1379500,00 1379600,00  1379700,00  1379800,00  1379900,00
Cuctema koopanHaT: MCK-26 ot CK-95 3oHa 1 CtaBpononbckuii kpan MacwTab 1:5000
YCNOBHbIE OBO3HAYEHWA
-
/// 30Ha XWron 3acTporkn /A ®oHoBbI nocT (Pr) ® VctouHuk M3AB
paHuua Tepputopumn ® PacuéTtHas Touka (PT)
C—
KAPTOIPAMMA, o.MaK
o1 0,4 0o 0,5 ot 0,5 00 0,6 o7 0,6 00 0,7 o7 0,7 00 0,8 o1 0,8 0 0,9

N30IMHUWM PACHETHbIX KOHLEHTPALIMI, B 4ONAX NOK
—05 —06 —08 —07

Pucynoxk 2.1 — Kapra-cxema pe3ynbraTta pacuéra




