«Расчёт уровня звуковой мощности», версия 3.1
Серийный номер: XV90-EXRD-T03R-XC1P-XX3P {Ξ} ЭКОЦЕНТР™

Расчёт уровня звуковой мощности выполнен с целью обеспечения единства шумовых характеристик источников шума для моделирования затухания звука при его распространении от источника шума до расчётной точки.
В качестве исходных данных может быть использована относительная спектральная характеристика (L', которая опционально может быть дополнительно скорректирована отдельной поправкой Δ). В этом случае при наличии суммарного значения уровня звука (Lэкв.) или (Lмакс.) спектральная характеристика пересчитывается в соответствующие величины (L).
Эквивалентный уровень звука (Lэкв.) для источника непостоянного шума исходя из продолжительности временного интервала наблюдений и «чистого» времени функционирования рассчитывается по формуле (1):
     Lэкв. = Lмакс. + 10·lg(τ/Τ)  					(1)
где Lмакс. – максимальный уровень звука А источника непостоянного шума, дБ (А);
     τ – «чистое» время работы источника шума на временном интервале, мин.;
     Τ – продолжительность временного интервала, мин.

Затухание из-за дивергенции (Adiv) рассчитывается по формуле (2):
Adiv=10·lg(S/So)						(2)
     S – площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник шума, по возможности равноудаленной от его поверхности и проходящей через точку определения шумовой характеристики, м²;
     So – опорная площадь, So = 1 м².

Расчёт уровня звуковой мощности источника шума по уровню звукового давления на площадь воображаемой фигуры, находящейся на равном расстоянии от источника шума, выполняется по формуле (3).
Lw = L + Adiv						(3)
где L – уровень звукового давления в точке определения шумовой характеристики, дБ;
     Adiv – затухание из-за дивергенции рассчитывается по формуле (2).

Результаты расчёта уровня звуковой мощности (Lw, дБ) источника шума приведены в таблице 1.
Таблица № 1 – Расчёт уровня звуковой мощности источника шума
	Расчётный параметр
	Значение параметра по спектру (Гц), дБ
	Звук, 
дБ (А)

	Пл.Цех.[Помещение.]Источник |Режим
	Обозна-
чение
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LА экв
	LА макс

	1.01.6001|01 Автомобильная парковка на 8 машино-мес
R=7,5м
	L'
	59,9
	59,9
	53,5
	50,5
	47,7
	47,8
	44,1
	39,2
	31,2
	52
	-

	
	Lэкв.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	51,5
	-

	
	10·lg(60/720)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-10,8
	-

	
	L
	59,4
	59,4
	53
	50
	47,2
	47,3
	43,6
	38,7
	30,7
	51,5
	62,3

	
	Adiv
	28,3
	28,3
	28,3
	28,3
	28,3
	28,3
	28,3
	28,3
	28,3
	-
	-

	
	Lw
	87,8
	87,8
	81,4
	78,4
	75,6
	75,7
	72
	67,1
	59,1
	79,8
	-
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