	1.1 ИЗА №6051
	В зонах технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) источниками выделения загрязняющих веществ являются дорожно-строительные машины (ДМ) в период работы пускового двигателя, прогрева, движения по территории зоны.
	Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методическими документами:
	– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005.
	– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998.
	– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999.
	Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	

	301
	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0,0006817
	0,0009708

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,0001108
	0,0001578

	328
	Углерод (Сажа)
	0,0001104
	0,0001575

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0001098
	0,0001571

	337
	Углерод оксид
	0,0041348
	0,0059471

	2732
	Керосин
	0,00052
	0,0007464


	Количество дорожно-строительных машин, одновременно находящихся в зоне ТО и ТР – 2. Путь, проходимый ДМ в зоне ТО и ТР – 0,01 км. При средней скорости перемещения 3 км/ч, среднее время движения одной ДМ в зоне ТО и ТР составляет – 0,003333 мин.
	Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
	Наименование ДМ
	Тип ДМ
	Количество машин за год
	Электростартер
	Одновременность

	
	ДМ гусеничная, мощностью свыше 260 кВт (355 л.с. и более)
	10
	+
	-

	
	ДМ колесная, мощностью свыше 260 кВт (355 л.с. и более)
	260
	+
	+

	
	ДМ гусеничная, мощностью свыше 260 кВт (355 л.с. и более)
	20
	+
	-

	
	ДМ колесная, мощностью свыше 260 кВт (355 л.с. и более)
	110
	+
	-


	Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.
	Валовые выбросы i-го вещества ДМ машинами k-й группы рассчитываются по формулам (1.1.1 и 1.1.2):
	Mi = ∑kk=1(mП ik · tП + mПР ik · tПР + mДВ ik · tДВ 3) · nk · 10-6, т/год	(1.1.1)
где mП ik – удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин;
mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины k-й группы, г/мин;
mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы с условно постоянной скоростью, г/мин;
tП - время работы пускового двигателя,  мин;
tПР - время прогрева двигателя, tПР = 1,5 мин;
tДВ 3 - среднее время движения машины в зоне ТО и ТР, мин;
nk - количество проведенных ТО, ТР для каждого типа ДМ за год.
	При расчете выбросов от ДМ, имеющих двигатель с запуском от электростартерной установки, член mП ik · tП из формулы (1.1.1) исключается.
	Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (1.1.2):
	Gi = (0,5 · mП ik · tП + 0,5 · mПР ik · tПР + mДВ ik · tДВ 3) · N' / 3600, г/с	(1.1.2)
где N' - количество машин, одновременно находящихся в зоне ТО и ТР.
Значения mП, mПР, mДВ принимаются для ДМ с двигателями наибольшей номинальной мощности из имеющихся на предприятии.
	Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе пускового двигателя, прогреве, пробеге, на холостом ходу приведены в таблице 1.1.3.
Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин
	Тип дорожно-строительной машины
	Загрязняющее вещество
	Пуск
	Прогрев
	Движение

	ДМ гусеничная, мощностью свыше 260 кВт (355 л.с. и более)
		Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	5,6
	1,6
	8,128

	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,91
	0,26
	1,321

	Углерод (Сажа)
	-
	0,26
	1,13

	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,15
	0,26
	0,8

	Углерод оксид
	90
	9,9
	5,3

	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	7,5
	-
	-

	Керосин
	-
	1,24
	1,79




	ДМ колесная, мощностью свыше 260 кВт (355 л.с. и более)
		Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	5,6
	1,6
	8,128

	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,91
	0,26
	1,321

	Углерод (Сажа)
	-
	0,26
	1,13

	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,15
	0,26
	0,8

	Углерод оксид
	90
	9,9
	5,3

	Бензин (нефтяной, малосернистый)
	7,5
	-
	-

	Керосин
	-
	1,24
	1,79





	Время работы пускового двигателя приведено в таблице 1.1.4.
Таблица 1.1.4 - Время работы пускового двигателя, мин
	Тип дорожно-строительной машины
	Время

	ДМ гусеничная, мощностью свыше 260 кВт (355 л.с. и более)
	1

	ДМ колесная, мощностью свыше 260 кВт (355 л.с. и более)
	1


	Расчет годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу (т/год) приведен ниже.

M301 = (5,6 · 0 + 1,6 · 1,5 + 8,128 · 0,003333) · 10 · 10-6 = 0,0000243;
M304 = (0,91 · 0 + 0,26 · 1,5 + 1,321 · 0,003333) · 10 · 10-6 = 0,0000039;
M328 = (0 · 0 + 0,26 · 1,5 + 1,13 · 0,003333) · 10 · 10-6 = 0,0000039;
M330 = (0,15 · 0 + 0,26 · 1,5 + 0,8 · 0,003333) · 10 · 10-6 = 0,0000039;
M337 = (90 · 0 + 9,9 · 1,5 + 5,3 · 0,003333) · 10 · 10-6 = 0,0001487;
M2704 = (7,5 · 0 + 0 · 1,5 + 0 · 0,003333) · 10 · 10-6 = 0;
M2732 = (0 · 0 + 1,24 · 1,5 + 1,79 · 0,003333) · 10 · 10-6 = 0,0000187.

M301 = (5,6 · 0 + 1,6 · 1,5 + 8,128 · 0,003333) · 260 · 10-6 = 0,000631;
M304 = (0,91 · 0 + 0,26 · 1,5 + 1,321 · 0,003333) · 260 · 10-6 = 0,0001025;
M328 = (0 · 0 + 0,26 · 1,5 + 1,13 · 0,003333) · 260 · 10-6 = 0,0001024;
M330 = (0,15 · 0 + 0,26 · 1,5 + 0,8 · 0,003333) · 260 · 10-6 = 0,0001021;
M337 = (90 · 0 + 9,9 · 1,5 + 5,3 · 0,003333) · 260 · 10-6 = 0,0038656;
M2704 = (7,5 · 0 + 0 · 1,5 + 0 · 0,003333) · 260 · 10-6 = 0;
M2732 = (0 · 0 + 1,24 · 1,5 + 1,79 · 0,003333) · 260 · 10-6 = 0,0004852.

M301 = (5,6 · 0 + 1,6 · 1,5 + 8,128 · 0,003333) · 20 · 10-6 = 0,0000485;
M304 = (0,91 · 0 + 0,26 · 1,5 + 1,321 · 0,003333) · 20 · 10-6 = 0,0000079;
M328 = (0 · 0 + 0,26 · 1,5 + 1,13 · 0,003333) · 20 · 10-6 = 0,0000079;
M330 = (0,15 · 0 + 0,26 · 1,5 + 0,8 · 0,003333) · 20 · 10-6 = 0,0000079;
M337 = (90 · 0 + 9,9 · 1,5 + 5,3 · 0,003333) · 20 · 10-6 = 0,0002974;
M2704 = (7,5 · 0 + 0 · 1,5 + 0 · 0,003333) · 20 · 10-6 = 0;
M2732 = (0 · 0 + 1,24 · 1,5 + 1,79 · 0,003333) · 20 · 10-6 = 0,0000373.

M301 = (5,6 · 0 + 1,6 · 1,5 + 8,128 · 0,003333) · 110 · 10-6 = 0,000267;
M304 = (0,91 · 0 + 0,26 · 1,5 + 1,321 · 0,003333) · 110 · 10-6 = 0,0000434;
M328 = (0 · 0 + 0,26 · 1,5 + 1,13 · 0,003333) · 110 · 10-6 = 0,0000433;
M330 = (0,15 · 0 + 0,26 · 1,5 + 0,8 · 0,003333) · 110 · 10-6 = 0,0000432;
M337 = (90 · 0 + 9,9 · 1,5 + 5,3 · 0,003333) · 110 · 10-6 = 0,0016354;
M2704 = (7,5 · 0 + 0 · 1,5 + 0 · 0,003333) · 110 · 10-6 = 0;
M2732 = (0 · 0 + 1,24 · 1,5 + 1,79 · 0,003333) · 110 · 10-6 = 0,0002053.
	Расчет максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу (г/с) приведен ниже.

G301 = (0,5 · 5,6 · 0 + 0,5 · 1,6 · 1,5 + 8,128 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0006817;
G304 = (0,5 · 0,91 · 0 + 0,5 · 0,26 · 1,5 + 1,321 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0001108;
G328 = (0,5 · 0 · 0 + 0,5 · 0,26 · 1,5 + 1,13 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0001104;
G330 = (0,5 · 0,15 · 0 + 0,5 · 0,26 · 1,5 + 0,8 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0001098;
G337 = (0,5 · 90 · 0 + 0,5 · 9,9 · 1,5 + 5,3 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0041348;
G2704 = (0,5 · 7,5 · 0 + 0,5 · 0 · 1,5 + 0 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0;
G2732 = (0,5 · 0 · 0 + 0,5 · 1,24 · 1,5 + 1,79 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,00052.

G301 = (0,5 · 5,6 · 0 + 0,5 · 1,6 · 1,5 + 8,128 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0006817;
G304 = (0,5 · 0,91 · 0 + 0,5 · 0,26 · 1,5 + 1,321 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0001108;
G328 = (0,5 · 0 · 0 + 0,5 · 0,26 · 1,5 + 1,13 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0001104;
G330 = (0,5 · 0,15 · 0 + 0,5 · 0,26 · 1,5 + 0,8 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0001098;
G337 = (0,5 · 90 · 0 + 0,5 · 9,9 · 1,5 + 5,3 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0041348;
G2704 = (0,5 · 7,5 · 0 + 0,5 · 0 · 1,5 + 0 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0;
G2732 = (0,5 · 0 · 0 + 0,5 · 1,24 · 1,5 + 1,79 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,00052.

G301 = (0,5 · 5,6 · 0 + 0,5 · 1,6 · 1,5 + 8,128 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0006817;
G304 = (0,5 · 0,91 · 0 + 0,5 · 0,26 · 1,5 + 1,321 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0001108;
G328 = (0,5 · 0 · 0 + 0,5 · 0,26 · 1,5 + 1,13 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0001104;
G330 = (0,5 · 0,15 · 0 + 0,5 · 0,26 · 1,5 + 0,8 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0001098;
G337 = (0,5 · 90 · 0 + 0,5 · 9,9 · 1,5 + 5,3 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0041348;
G2704 = (0,5 · 7,5 · 0 + 0,5 · 0 · 1,5 + 0 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0;
G2732 = (0,5 · 0 · 0 + 0,5 · 1,24 · 1,5 + 1,79 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,00052.

G301 = (0,5 · 5,6 · 0 + 0,5 · 1,6 · 1,5 + 8,128 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0006817;
G304 = (0,5 · 0,91 · 0 + 0,5 · 0,26 · 1,5 + 1,321 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0001108;
G328 = (0,5 · 0 · 0 + 0,5 · 0,26 · 1,5 + 1,13 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0001104;
G330 = (0,5 · 0,15 · 0 + 0,5 · 0,26 · 1,5 + 0,8 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0001098;
G337 = (0,5 · 90 · 0 + 0,5 · 9,9 · 1,5 + 5,3 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,0041348;
G2704 = (0,5 · 7,5 · 0 + 0,5 · 0 · 1,5 + 0 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0;
G2732 = (0,5 · 0 · 0 + 0,5 · 1,24 · 1,5 + 1,79 · 0,0033333) · 2 / 3600 = 0,00052.
