| ИШ(вар.)Режимы | Наименование ИШ | Тип | Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | Lᴀ(LᴀЭКВ), дБА | LᴀМАКС, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.001.01.0001.1 | Вентустановка для дезрастворов.  | Т | - | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 65,86 | 65,86 |
| 1.001.01.0002.2 | Реактор-смеситель ХЦМ 9/25.  | Т | - | 69 | 76 | 79 | 74 | 75 | 75 | 77 | 75 | 82,67 | 82,67 |
| 1.001.01.0003.3 | Реактор-смеситель ХЦМ 9/25.  | Т | - | 69 | 76 | 79 | 74 | 75 | 75 | 77 | 75 | 82,67 | 82,67 |
| 1.001.01.0004.4 | Насос для перекачки химического сырья в смеситель ХЦМ 9/25.  | Т | - | 70 | 73 | 77 | 75 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80,108 | 80,108 |
| 1.001.02.0005.5 | Внутренний проезд автотранспорта.  | Л | 76 | 76 | 71 | 72 | 65 | 64 | 59 | 54 | 47 | 69,044 | 70,805 |