Таблица 4а – Перечень загрязняющих веществ, для которых разрабатываются предельно допустимые выбросы
	Загрязняющее вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК, мг/м³
	Класс опасности
	Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2026 год)

	код
	наименование
	
	
	
	г/с
	т/г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0301
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,2
0,1
	3
	0,0018846
	0,0036089

	0303
	Аммиак (азота гидрид)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,2
0,1
	4
	0,0519945
	1,639366

	0304
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	ПДК м.р.
	0,4
	3
	0,0003128
	0,0007104

	0328
	Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа))
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,15
0,05
	3
	0,0131714
	0,0247197

	0333
	Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; гидросульфид)
	ПДК м.р.
	0,008
	2
	0,0220832
	0,695765

	0337
	Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	5
3
	4
	0,0421831
	0,0791683

	0410
	Метан
	ОБУВ
	50
	-
	0,0132078
	0,3699302

	0703
	Бенз(а)пирен
	ПДК с.с.
	1e-6
	1
	-
	-

	1052
	Спирт метиловый (метанол; карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	1
0,5
	3
	0,0000742
	0,0023392

	1071
	Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,01
0,006
	2
	0,0000048
	0,0001176

	1246
	Этилформиат (муравьиноэтиловый эфир; этилметаноат)
	ОБУВ
	0,02
	-
	0,0001159
	0,0036556

	1314
	Пропаналь (пропиональдегид, метилацетальдегид)
	ПДК м.р.
	0,01
	3
	0,0000375
	0,0011795

	1325
	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,05
0,01
	2
	0,0000037
	0,00007

	1531
	Кислота капроновая (гексановая кислота)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,01
0,005
	3
	0,000047
	0,0014802

	1707
	Диметилсульфид (метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)
	ПДК м.р.
	0,08
	4
	0,0000577
	0,0018213

	1715
	Метилмеркаптан (метантиол)
	ПДК м.р.
	0,006
	4
	0,0020003
	0,0630809

	1716
	Одорант СПМ-ТУ 51-81-88 (смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 – 41%, изопропан-тиола 38 - 47%, втор-бутантиола 7 – 13%) /в пересчете на этилмеркаптан/
	ПДК м.р.
	0,012
	4
	0,0000002
	0,000004

	1849
	Метиламин (аминометан; метанамин; монометиламин)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,004
0,001
	2
	0,0000288
	0,0009091

	2603
	Микроорганизмы
	ОБУВ
	4e-6
	-
	-
	-

	2902
	Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе)
	ПДК м.р.
ПДК с.с.
	0,5
0,15
	3
	0,0026375
	0,00495

	2920
	Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе)
	ОБУВ
	0,03
	-
	0,0001217
	0,0038379

	Всего загрязняющих веществ:
	0,1499667
	2,8967153

	в том числе твердых:
	0,0159306
	0,0335091

	[bookmark: _GoBack]жидких и газообразных:
	0,1340361
	2,8632062

	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):

	6003
	Аммиак, сероводород

	6004
	Аммиак, сероводород, формальдегид

	6005
	Аммиак, формальдегид

	6035
	Сероводород, формальдегид



