Таблица 4а – Перечень загрязняющих веществ, для которых разрабатываются предельно допустимые выбросы

	Вещество
	Вид ПДК
	Значение ПДК (ОБУВ), мг/м³
	Класс опасности
	Максимальный разовый выброс, г/с
	Суммарный выброс загрязняющих веществ, т/год (за 2026 год)

	код
	Наименование
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0123
	диЖелезо триоксид (железа оксид; железо сесквиоксид) /в пересчете на железо/
	ПДКс.с.
	0,04
	3
	0,0051409
	0,0445428

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/
	ПДКм.р.
	0,01
	2
	0,0001914
	0,0001230

	
	
	ПДКс.с.
	0,001
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,00005
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (натр едкий)
	ОБУВ
	0,01
	-
	0,0000944
	0,0776000

	0301
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	ПДКм.р.
	0,2
	3
	0,3282517
	2,7611732

	
	
	ПДКс.с.
	0,1
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,04
	
	
	

	0303
	Аммиак (азота гидрид)
	ПДКм.р.
	0,2
	4
	0,0000125
	0,0008283

	
	
	ПДКс.с.
	0,1
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,04
	
	
	

	0304
	Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
	ПДКм.р.
	0,4
	3
	0,0533406
	0,4486904

	
	
	ПДКс.г.
	0,06
	
	
	

	0328
	Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа))
	ПДКм.р.
	0,15
	3
	0,5250339
	6,0251806

	
	
	ПДКс.с.
	0,05
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,025
	
	
	

	0330
	Серы диоксид
	ПДКм.р.
	0,5
	3
	0,0015012
	0,0022152

	
	
	ПДКс.с.
	0,05
	
	
	

	0333
	Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; гидросульфид)
	ПДКм.р.
	0,008
	2
	0,0000001
	0,0000067

	
	
	ПДКс.г.
	0,002
	
	
	

	0337
	Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
	ПДКм.р.
	5
	4
	2,4341749
	23,350625

	
	
	ПДКс.с.
	3
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	3
	
	
	

	0342
	Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: гидрофторид (водород фторид, фторводород); кремний тетрафторид
	ПДКм.р.
	0,02
	2
	0,0001106
	0,0000711

	
	
	ПДКс.с.
	0,014
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,005
	
	
	

	0410
	Метан
	ОБУВ
	50
	-
	0,0000401
	0,0026573

	0703
	Бенз(а)пирен
	ПДКс.с.
	1,00e-6
	1
	9,21e-7
	0,0000041

	
	
	ПДКс.г.
	1,00e-6
	
	
	

	0931
	Эпихлоргидрин ((хлорметил)оксиран+; 1-хлор-2,З-эпоксипропан; 1 -хлорпропеноксид; 3-хлорпропеноксид; глицидилхлорид; хлорметилоксиран)
	ПДКм.р.
	0,04
	2
	0,0000750
	0,0000750

	
	
	ПДКс.с.
	0,004
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,001
	
	
	

	0938
	Фреон-134A
	ОБУВ
	2,5
	-
	0,0000254
	0,0008000

	1052
	Спирт метиловый (метанол; карбинол; метиловый спирт; метилгидроксид; моногидроксиметан)
	ПДКм.р.
	1
	3
	2,50e-7
	0,0000164

	
	
	ПДКс.с.
	0,5
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,2
	
	
	

	1061
	Спирт этиловый (этанол; этиловый спирт; метилкарбинол)
	ПДКм.р.
	5
	4
	0,0046250
	0,0347553

	1069
	Гидроксиметилбензол (крезол (смесь изомеров о-, м-, п-); метилфенол (смесь изомеров); гидрокситолуол (смесь изомеров)
	ПДКм.р.
	0,005
	2
	3,00e-8
	0,0000017

	1071
	Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксибензол)
	ПДКм.р.
	0,01
	2
	0,0000026
	0,0000025

	
	
	ПДКс.с.
	0,006
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,003
	
	
	

	1246
	Этилформиат (муравьиноэтиловый эфир; этилметаноат)
	ОБУВ
	0,02
	-
	6,60e-7
	0,0000435

	1310
	Альдегид масляный (бутаналь; бутальдегид; н-бутиральдегид; бутиловый альдегид)
	ПДКм.р.
	0,015
	3
	0,0000346
	0,0000346

	
	
	ПДКс.с.
	0,0075
	
	
	

	1314
	Пропаналь (пропиональдегид, метилацетальдегид)
	ПДКм.р.
	0,01
	3
	0,0002402
	0,0019111

	1317
	Ацетальдегид (уксусный альдегид)
	ПДКм.р.
	0,01
	3
	0,0001667
	0,0013140

	
	
	ПДКс.г.
	0,005
	
	
	

	1325
	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	ПДКм.р.
	0,05
	2
	4,05e-6
	0,0000040

	
	
	ПДКс.с.
	0,01
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,003
	
	
	

	1531
	Кислота капроновая (гексановая кислота)
	ПДКм.р.
	0,01
	3
	0,0015003
	0,0011893

	
	
	ПДКс.с.
	0,005
	
	
	

	1555
	Кислота уксусная (этановая кислота; метанкарбоновая кислота) 
	ПДКм.р.
	0,2
	3
	0,0008333
	0,0045990

	
	
	ПДКс.с.
	0,06
	
	
	

	1707
	Диметилсульфид (метилсульфид; тиобис(метан); метантиометан)
	ПДКм.р.
	0,08
	4
	2,70e-7
	0,0000180

	1728
	Этилмеркаптан (этантиол; меркаптоэтан; этилсульфагидрат; этилгидросульфат; тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)
	ПДКм.р.
	0,00005
	3
	4,70e-10
	3,10e-8

	1849
	Метиламин (аминометан; метанамин; монометиламин)
	ПДКм.р.
	0,004
	2
	1,40e-7
	0,0000090

	
	
	ПДКс.с.
	0,001
	
	
	

	2603
	Микроорганизмы
	ОБУВ
	4,00e-6
	-
	1,22e-10
	9,00e-9

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/
	ПДКм.р.
	5
	4
	0,0386022
	0,0257235

	
	
	ПДКс.с.
	1,5
	
	
	

	2732
	Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)
	ОБУВ
	1,2
	-
	0,0061508
	0,0079159

	2744
	Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе)
	ОБУВ
	0,03
	-
	0,0003750
	0,0000192

	2750
	Сольвент нафта
	ОБУВ
	0,2
	-
	0,0989583
	0,4560000

	2752
	Уайт-спирит
	ОБУВ
	1
	-
	0,0086806
	0,0400000

	2902
	Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе)
	ПДКм.р.
	0,5
	3
	0,1113882
	1,1831924

	
	
	ПДКс.с.
	0,15
	
	
	

	
	
	ПДКс.г.
	0,075
	
	
	

	2920
	Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе)
	ОБУВ
	0,03
	-
	0,0000042
	0,0001330

	2936
	Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе)
	ОБУВ
	0,5
	-
	1,2859764
	4,5693106

	3721
	Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе)
	ПДКм.р.
	1
	4
	0,0006916
	0,0005650

	
	
	ПДКс.с.
	0,4
	
	
	

	Всего веществ (39):
	4,9062290
	39,041351

	в том числе твердых (11):
	1,9288969
	11,900671

	[bookmark: _GoBack]жидких и газообразных (28):
	2,9773321
	27,140680

	Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 
6003. Аммиак, сероводород
6004. Аммиак, сероводород, формальдегид
6005. Аммиак, формальдегид
6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол
6035. Сероводород, формальдегид
6038. Серы диоксид, фенол
6043. Серы диоксид, сероводород
6204. Азота диоксид, серы диоксид
6205. Серы диоксид, фтористый водород



