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Расчёт внешнего шума выполнен согласно п. 7.5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» в соответствии с ГОСТ 31295.2–2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета». Коэффициенты затухания приняты согласно ГОСТ 31295.1–2005. «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой». 
Исходные данные для проведения расчёта затухания звука:
- температура воздуха, °С: 20;
- относительная влажность, %: 70;
- атмосферное давление, кПа: 101,35.

Структурная схема для описания принадлежности исходных данных к территориальным площадкам, структурным подразделениям приведена в таблице 1.
Таблица № 1 – Структурная схема (площадка, цех)
	[Площадка.] Цех (структурное подразделение)
	Характеристика (местоположение)

	1 Автомобильная парковка на 8 машино-мест
	352913, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова, 74

	01 Автомобильная парковка на 8 машино-мест
	-


Характеристика нестационарности режимов работы приведена в таблице 2.
Таблица № 2 – Характеристика режимов (стадий) работы
	Характеристика одновременности режима (стадии) работы
	Час:Мин
	День.Месяц

	Описание режима
	Номера одновременности
	Наименование стадии
	от
	до
	с
	по

	1 
	-
	-
	08:00
	20:00
	01.01
	31.12


Стилизация источников шума с указанием, при необходимости, расстояния (Ro, м), на котором определяется шумовая характеристика, поправки на угол распространения излучения (DΩ, дБ) и, в случае наличия, диаграммы направленности с частотой (f, Гц), углом от нормали (N, °), по курсу (x, °), уклону (y, °), наклону (z, °), а также соответствующего показателя направленности (Di, дБ), – приведена в таблице 3.
Таблица № 3 – Стилизация источников шума
	Стилизация 
источника шума
	Тип шумовой характеристики
	Ro, 
м
	DΩ,
дБ
	Диаграмма направленности
[[(f),N,Di]], [[(f),x,Di]], [[(f),y,Di]], [[(f),z,Di]], [[Δx,Δy,Δz]]

	02 Линейный
	Давление на расстоянии
	7,5
	-
	-



Система координат «1001 МСК-23 зона 2; левая; X= 473514,62; Y= 2306907,64; азимут 0°; (44,995817°; 41,069654°)».
Параметры экранов приведены в таблице 4.
Таблица № 4 – Параметры экранов
	Параметры экрана
	Высота, координаты, размер, азимут, уровень

	Экран
	Материал
	H, м
	X
	Y
	L, м
	b, м
	ф, °
	Z, м

	01
	-
	2
	473537,80
	2306909,50
	28
	-
	-
	-


	Параметры источников шума, приведены в таблице 5.
Таблица № 5 – Параметры источников шума
	Источник шума
	Высота, координаты, размер, азимут, уровень

	Площадка.Цех.Источник
	Стилизация
	H, м
	X
	Y
	L, м
	b, м
	ф, °
	Z, м

	1.001 Автомобильная парковка на 8 машино-мест
	02 Линейный
	1,5
	473521,25
	2306914,28
	5
	-
	153,6
	-

	1.001 Автомобильная парковка на 8 машино-мест
	02 Линейный
	1,5
	473542,96
	2306897,22
	5
	-
	63,2
	-


	Характеристика источников шума с указанием номера режима работы (при необходимости) приведена в таблице 6.
Таблица № 6 – Характеристика источников шума
	Источник шума 
	Уровень звукового давления (мощности в случае R=0) в октавных полосах частот Гц, дБ
	Звук, 
дБ (А)

	Пл.Цех.Источник |Режим
	R,м
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LА экв
	LА макс

	1.01.001 Автомобильная парковка на 8 машино-мест|01
	7,5
	59,4
	59,4
	53
	50
	47,2
	47,3
	43,6
	38,7
	30,7
	51,5
	62,3

	1.01.001 Автомобильная парковка на 8 машино-мест|01
	7,5
	59,4
	59,4
	53
	50
	47,2
	47,3
	43,6
	38,7
	30,7
	51,5
	62,3


Параметры элементов «Экранирование», имеющих произвольную форму приведены в таблице 7.
Таблица № 7 – Параметры элементов, имеющих произвольную форму
	Код
	Стилизация
	Наименование
	Координаты вершин [[X,Y,H+Z]]
	Значение

	01
	1 Прямой
	-
	[[473543.52, 2306893.54, 0], [473551.80, 2306911.54, 0], [473523.81, 2306925.46, 0], [473543.52, 2306893.54, 2], [473551.80, 2306911.54, 2], [473523.81, 2306925.46, 2]]
	-


Параметры расчётных областей, приведены в таблице 8.
Таблица № 8 – Параметры расчётных областей
	Расчётная область 
	Высота, координаты, размер (L,b), шаг, уровень

	Расч.область
	Стилизация по назначению
	H, м
	X
	Y
	L, м
	b, м
	Δ, м
	Z, м

	0 Автопарковка на 4 м/м
	1 Расчётная точка
	1,5
	473535,30
	2306906,79
	149,5
	182,8
	0
	-

	1 Расчетная точка №1 на границе жилой зоны (г. Армавир, ул. Черноморская, 5) в северном направлении на расстоянии 2 м от границы автомобильной парковки
	13 Территории у жилых домов…
	1,5
	473548,15
	2306899,97
	-
	-
	-
	-

	2 Расчетная точка №2 на границе жилой зоны (г. Армавир, ул. Маркова, 72) в восточном направлении на расстоянии 3 м от границы автомобильной парковки
	13 Территории у жилых домов…
	1,5
	473529,05
	2306923,72
	-
	-
	-
	-



Результаты расчёта уровня звукового давления, приведены в таблице 9.

Таблица № 9 – Уровень звукового давления в расчётных точках
	Тип назначения (норматив)
	Высота + уровень, координаты
	L для постоянного шума (в октавных полосах частот Гц), дБ
	Звук, 
дБ (А)

	Расч.точка
	H+Z, м
	X
	Y
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	LА экв
	LА макс

	1 Расчётная точка

	167 Автопарковка на 4 м/м
	1,5
	473520,35
	2306911,60
	65,6
	65,6
	59,2
	56,2
	53,4
	53,5
	49,8
	44,9
	36,7
	57,7
	69,7

	Территории у жилых домов… (с 7 до 23 ч.)

	Норматив
	-
	-
	-
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	01 Расчетная точка №1 на границе жилой зоны (г. Армавир, ул. Черноморская, 5) в северном направлении на расстоянии 2 м от границы автомобильной парковки
	1,5
	473548,15
	2306899,97
	55,8
	55,2
	48,2
	44,3
	40,4
	38,8
	33
	25,5
	14,4
	43,4
	55,5

	02 Расчетная точка №2 на границе жилой зоны (г. Армавир, ул. Маркова, 72) в восточном направлении на расстоянии 3 м от границы автомобильной парковки
	1,5
	473529,05
	2306923,72
	50,3
	49,5
	42,2
	38,1
	33,7
	31,8
	25,6
	17,8
	6,2
	36,7
	48,8

	Примечание – сравнительная интервальная шкала разницы расчётного и нормативного уровня шума, дБ: 
<-40| -35| -30| -25| -20| -15



Результаты сравнительного анализа уровня звукового давления в точках максимума в долях предельно допустимого уровня физического воздействия (д.ПДУ) при установленном нормативе по типу зоны назначения приведены в таблицe 10.

Таблица № 10 – Сравнительный анализ уровня звукового давления в точках максимума
	Тип назначения
	ΔL для постоянного шума (в октавных полосах частот Гц), д.ПДУ
	Звук, 
д.ПДУ

	Расчётная точка
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	ΔLА экв
	ΔLА макс

	13 Территории у жилых домов… (с 7 до 23 ч.)
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	01 Расчетная точка №1 на границе жилой зоны (г. Армавир, ул. Черноморская, 5) в северном направлении на расстоянии 2 м от границы автомобильной парковки
	0
	0,01
	0,02
	0,03
	0,04
	0,08
	0,04
	0,01
	0
	0,07
	0,04

	02 Расчетная точка №2 на границе жилой зоны (г. Армавир, ул. Маркова, 72) в восточном направлении на расстоянии 3 м от границы автомобильной парковки
	0
	0
	0
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0
	0
	0,01
	0,01

	Примечание – сравнительная интервальная шкала разницы расчётного и нормативного уровня шума, дБ: 
<-40| -35| -30| -25| -20| -15



Расчётные параметры по наибольшим вкладчикам в точках максимума приведены в таблицe 11, с указанием эквивалентного уровня звука А (Lэ, дБ(А)); величины мощности источника шума (Lw, дБ) на соответствующей частоте (λ, Гц); ближайшего расстояния до источника шума (d, м); поправки на угол распространения излучения (DΩ, дБ); параметров затухания из-за:
- геометрической дивергенции (Adiv, дБ),
- звукопоглощения атмосферой (Aatm, дБ),
- влияния земли (Agr, дБ),
- экранирования (Abar, дБ),
- прочих эффектов (Amisc, дБ),
- огибания рельефа местности (Lrefl, дБ).

Таблица № 11 – Расчётные параметры по наибольшим вкладчикам в точках максимума
	Зона назначения | Точка максимума
	Расчетные параметры, дБ

	Пл.Цех Источник Шума
	Lэ,дБ(А)
	λ,Гц
	Lw(λ)
	d, м
	DΩ,i
	Adiv
	Aatm
	Agr
	Abar
	Amisc
	Lrefl

	1 Расчётная точка

	167 Автопарковка на 4 м/м
	57,7
	H=1,5 м
	X=473520,35
	Y=2306911,60
	-
	-

	1.01.001 Автомобильная парковка на 8 машино-мест
	57,6
	1000
	72,5
	3,2
±0,3
	-
	20,9
±0,7
	0,02
±0
	-
	-
	-
	-

	
	
	1000
	75,6
	26,8
	-
	39,6
	0,1
	-
	-
	-
	-

	Территории у жилых домов… (с 7 до 23 ч.)

	01 Расчетная точка №1 на границе жилой зоны (г. Армавир, ул. Черноморская, 5) в северном направлении на расстоянии 2 м от границы автомобильной парковки
	43,4
	H=1,5 м
	X=473548,15
	Y=2306899,97
	-
	-

	1.01.001 Автомобильная парковка на 8 машино-мест
	43,3
	1000
	72,5
	6,3
±0,8
	-
	27
±1,1
	0,03
±0
	-
	8,7
±0,3
	-
	-

	
	29,3
	1000
	75,6
	30,5
	-
	40,7
	0,2
	-
	8,8
	-
	-

	02 Расчетная точка №2 на границе жилой зоны (г. Армавир, ул. Маркова, 72) в восточном направлении на расстоянии 3 м от границы автомобильной парковки
	36,7
	H=1,5 м
	X=473529,05
	Y=2306923,72
	-
	-

	1.01.001 Автомобильная парковка на 8 машино-мест
	35,9
	1000
	72,5
	12,4
±0,3
	-
	32,8
±0,2
	0,06
±0
	-
	10,6
±0,1
	-
	-

	
	29,2
	1000
	75,6
	29,9
	-
	40,5
	0,1
	-
	9,2
	-
	-



	Карта-схема района размещения источников шума, с нанесёнными результатами расчёта приведена на рисунках 1—11.
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