Таблица 5 – Перечень стационарных источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух
	Загрязняющее вещество, код и наименование
	Номер расчетной (контрольной) точки
	Фоновая концентрация q'уф.j, в долях ПДК (в случае проведения сводных расчетов - расчетная фоновая концентрация)
	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК
	Стационарные источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)
	Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)

	
	
	
	на границе предприятия
	на границе санитарно-защитной зоны (с учетом фона/без учета фона
	в жилой зоне/зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона
	
	

	
	
	
	
	
	
	№ источника на карте-схеме
	% вклада
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Критерий: См.р./ПДКм.р.

	0301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	19
	-
	0,0963
	-
	-
	0002
	41,26
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	
	
	
	
	
	0003
	13,24
	АБК. Котельная АБК

	
	28
	-
	-
	0,0088
	-
	0002
	45,63
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	
	
	
	
	
	0003
	15,49
	АБК. Котельная АБК

	
	35
	-
	-
	-
	0,0048
	0002
	45,65
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	
	
	
	
	
	0003
	19,21
	АБК. Котельная АБК

	
	40
	-
	-
	-
	0,0028
	0002
	44,45
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	
	
	
	
	
	0003
	20,93
	АБК. Котельная АБК



Таблица 5а – Перечень источников с наибольшим воздействием на атмосферный воздух
	Загрязняющее вещество, код и наименование
	Номер расчетной (контрольной) точки
	Фоновая концентрация q'уф.j, в долях ПДК (в случае проведения сводных расчетов - расчетная фоновая концентрация)
	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК
	Источники с наибольшим воздействием на атмосферный воздух, (наибольшим вкладом в максимальную концентрацию)
	Принадлежность источника (цех, участок, подразделение)

	
	
	
	на границе предприятия
	на границе санитарно-защитной зоны (с учетом фона/без учета фона
	в жилой зоне/зоне с особыми условиями (с учетом фона/без учета фона
	
	

	
	
	
	
	
	
	№ источника на карте-схеме
	% вклада
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Критерий: См.р./ПДКм.р.

	0301. Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	19
	-
	0,0963
	-
	-
	0003п
	43,71
	Территория объекта. Внутренний проезд

	
	
	
	
	
	
	0002
	41,26
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	
	
	
	
	
	0003
	13,25
	АБК. Котельная АБК

	
	28
	-
	-
	0,0088
	-
	0002
	45,63
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	
	
	
	
	
	0003п
	35,73
	Территория объекта. Внутренний проезд

	
	
	
	
	
	
	0003
	15,49
	АБК. Котельная АБК

	
	35
	-
	-
	-
	0,0048
	0002
	45,65
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	
	
	
	
	
	0003п
	31,26
	Территория объекта. Внутренний проезд

	
	
	
	
	
	
	0003
	19,21
	АБК. Котельная АБК

	
	40
	-
	-
	-
	0,0028
	0002
	44,45
	Производственное здание. Котельная производственного здания

	
	
	
	
	
	
	0003п
	31,06
	Территория объекта. Внутренний проезд

	
	
	
	
	
	
	0003
	20,93
	АБК. Котельная АБК



